# Шелк на стенах?

Обои снова в моде, и едва ли есть им равноценный декоративный материал. В XX веке был спрос на пестрые обои вызывающих цветов. Сегодня мы ищем на рынке более спокойные рисунки и тона, как бы акварели на бумаге. Особенно они хороши в жилых комнатах, а на кухне, в коридоре и холле практичнее крашеные стены.

Требования. Обои должны быть устойчивы к свету и влаге, хотя могут быть и немоющимися.

Прежде чем покупать обои, определитесь с их основой. Она бывает бумажная, из ткани и нетканой, с использованием натуральных и искусственных материалов. На основу наносится покрытие.

Обои на бумажной основе дешевы и экологически безопасны, они дышат сами и не замуровывают стены. Но имеются и недостатки: малая прочность, водо- и паропроницаемость, высокая теплопроводность, трудность в работе – замучают складки и воздушные «пузыри» на стене. Такие обои недолговечны.

Обои на тканевой и нетканевой основе бывают только импортные. Они крепко держатся на стене, образуют идеально ровную поверхность с едва заметными стыками. Такие обои благодаря лакокрасочным покрытиям практически не выцветают и не желтеют (гарантия до 5 лет).

Обои под покраску. Это неокрашенные обои, которые можно покрасить по желанию, уподобляя коре дерева, кирпичной кладке, металлу, перламутру. Чтобы придать рисунку рельефность, используют густые пасты и краски. Для водостойкости – специальное покрытие напоследок.

На упаковке обоев должна быть маркировка, которая расскажет об их качестве и предназначении. Поинтересуйтесь, что означает маркировочный знак. Продавец обязан пояснить.

По потребительским качествам современные обои делятся на: влагостойкие, моющиеся, моющиеся особо стойкие, износостойкие, допускающие чистку щеткой, особо стойкие к чистке.

Есть критерий светостойкости: средняя, удовлетворительная, хорошая, очень хорошая, отличная.

Еще один критерий, по которому нужно выбирать обои, особенно в том случае, если мастером будете вы сами. Это – способ подбора полотен, о нем расскажет тоже символический знак на упаковке в виде стрелок. Есть обои с произвольной наклейкой, с симметричным расположением рисунка, со смещенным, с разворотом каждого следующего полотна на 180 градусов.

Для экономного подбора полотен обратите внимание на условный показатель. Это – дробь. Числитель – высота (шаг) рисунка, знаменатель – величины смещения полотен.

Клей наносят на обои или на стену. О том, как поступить с купленными обоями, нужно спросить у продавца, если вы не знаете символику маркировки. Она – сложная для самостоятельной расшифровки.

Итак, клей наносят на стену либо на полотно обоев – когда как надо. Есть обои самоклеющиеся, которые необходимо смочить перед наклейкой. Для других требуется специальный клей.

Маркировка расскажет и о том, что надлежит делать с обоями, когда наступит время следующего ремонта. Вариантов много. Одни придется удалить сухими и без остатков, иначе будут заметны следы при наклейке новых обоев. У других нижний слой остается на стене. Какие-то нужно удалить, но прежде полезно намочить.

Трудности при наклейке доставят вам обои с тиснениями. Есть опасность того, что выпуклости могут исчезнуть при переувлажнении и от сильного нажатия рукой, когда сгоняете пузыри. О том, как поведут себя в работе тисненые обои, тоже можно узнать по маркировке: тиснение дублировано на основе и хорошо сохраняется, или ... молчание, которое – знак сокрытия качества.

Сам себе мастер

Можно и не сложно поклеить обои самостоятельно, но для этого полезно соблюдать следующие правила.

Если остался старый клей на стенах, то удалите его, намочив стену теплой водой. Если осталась краска, которая отслаивается, то ее зачищают, а трещины шпаклюют. Эти огрехи обои не прикроют. На ранее окрашенные стены полезно нанести слой грунтовки, на которой обои будут крепко «сидеть». На влажную стену никогда ничего не наклеишь. В новостройке стены должны хорошо просохнуть.

При необходимости подбора рисунка нужно предусмотреть припуск.

Обои теперь почти все без кромок, поэтому обрезать нечего. Такие обои наклеивают встык.

Не скупитесь на специальный клей, если таковой предусмотрен в инструкции, приложенной к обоям.

Время насыщения клеем. Для бумажных обоев 5-7 минут. Для других типов на бумажной основе или полимерной – 8-10 минут.

Обои на тканевой и нетканевой основе не мажут клеем, его наносят на стену.

вверх