# Как сделать теплым дом

«…Избы стояли одна статнее другой: высокие, нарядные. Рублены все в лапу из сосны звонкой, необхватной. Пазы в стенах глубокие, паклей и мхом утепленные. Таким избам не страшны ни лихой ветер, ни трескучие морозы», – так писал прозаик Василий Белов о традиционном русском жилище.

Увы, сегодня топор дровосека тоскует по богатырским соснам, пригодным для деревянных домов. Деловой, зрелый лес из России увозят за кордон, наполняя тамошнее строительство сибирской или архангельской древесиной. А у нас построить дом из лиственницы, сосны или ели далеко не просто.

Сегодня жилье возводят в основном из кирпича, многослойных панелей, монолитного и ячеистого бетона, пенополистиролбетона и других материалов. Но все они, в отличие от дерева, нуждаются в утеплении. Как же сохранить тепло в доме? О современных теплоизоляционных материалах и пойдет речь.

Выбираем утеплитель

Кто из нас не мечтает построить дом на земле, которая пусть и не очень большая, подчас всего шесть соток, но все-таки собственная. И дом в мечтах представляется комфортным, красивым, уютным. Ведь никакая, даже самая шикарная и дорогая, квартира в шумном городе не может унять стремление к тишине и природе.

Но вот наконец мечта сбылась – дом из кирпича (или бруса, панелей, бетона) поднялся ввысь на железобетонных опорах или балках. Душа пела все лето, а осенью она запечалилась: холодно в новом жилье. Дом остывает за считанные часы. В чем же дело?

Уже многие десятилетия в северных странах, таких как Финляндия, Норвегия и Канада, строятся дома, превосходящие наши деревянные срубы и кирпичные «замки» с толстенными стенами и по просторности, и по комфортности. А секрет прост: дома утепляют высокоэффективной теплоизоляцией. Подсчитано, что грамотно спроектированная и установленная теплоизоляция позволяет, по меньшей мере, вдвое снизить расходы на отопление. За счет экономии тепла капиталовложения в специальные теплоизоляционные мероприятия окупаются в течение семи-восьми лет.

Сегодня выбор теплоизоляционных материалов велик, как никогда: от «старой» доброй минеральной ваты до вспененных полиуретанов и других чудес современной химии. Конечно, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки, а потому предпочтительно выбрать тот материал, который обладает оптимальным сочетанием свойств: хорошо держит тепло, не теряет своих качествсо временем, не покрывается плесенью, экологически безопасен, прочен и долговечен. Ведь срок службы теплоизоляционных материалов должен быть не менее срока службы здания... Словом, требования к теплоизоляции очень высокие: чтобы в огне не горела и в воде не тонула.

На первый взгляд может показаться, что объединить столько замечательных свойств в одном изделии невозможно. Однако это совсем не так: практически всем перечисленным требованиям отвечают изоляционные материалы на основе стекловаты. Что же представляет собой такая продукция? Это высококачественная стекловата, изготовленная из стекла (используется стеклянный бой), песка, соды и известняка, т. е. из натуральных, экологически безвредных составляющих.

Они расплавляются в печи при температуре более 1400 °С и затем в центробежном волокнообразователе превращаются в тончайшие стеклянные нити толщиной около 6 микрон – в 20 раз тоньше человеческого волоса! Благодаря специальному аэрозолю, происходит связывание волокон, которые затем пропитываются полимерной смолой и подаются между двумя конвейерными ремнями в вулканизатор. Там при температуре 250 °С изоляционный материал приобретает необходимую жесткость и заодно присущий ему теплый желтый цвет. Это, конечно, несколько упрощенная схема производства стекловаты. На самом деле процесс ее изготовления включает в себя множество этапов, каждый из которых выполняется при строжайшем соблюдении технических требований и параметров. Вся продукция выпускается в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001, ее качество подтверждено сертификатом BVQI.

Великолепные теплозащитные свойства стекловаты объясняются тем, что между волоконными компонентами изоляции находится неподвижный воздух.

Стекловатная изоляция под названием ISOVER обладает высокими противопожарными качествами – она не боится огня и обеспечивает пожарную безопасность стен, потолков и пола для большинства типов конструкций – от небольших коттеджей до многоэтажных домов или складов. Все изделия сертифицированы как по огнестойкости, так и по параметрам теплопроводности и имеют аттестаты соответствия. В частности, cтекловатная изоляция ISOVER получила сертификаты во многих странах мира, в том числе и в России. Сертифицирована она для кораблестроения. Этот теплоизоляционный материал предотвращает появление влаги внутри стен и гниение деревянных конструкций. Он не имеет запаха, негигроскопичен: намокнув, очень быстро высыхает. Даже в условиях высокой относительной влажности (около 90 %) его качества не изменяются. Будучи неорганическим химически нейтральным материалом, она не содержит коррозирующих веществ. Стеклоизоляция ISOVER не подвержена старению, не изменяет своих размеров при перепадах температуры и сохраняет свои изолирующие свойства в течение всего срока службы здания.

А в качестве дополнительного «бонуса» потребители материала получают и хорошую звукоизоляцию. Дело в том, что, благодаря своей открытой структуре, стекловата обеспечивает наилучшее звукопоглощение среди известных на сегодняшний день материалов. К примеру, эластичные маты ISOVER позволяют разделить парные панели двойных стен, препятствуя тем самым их вибрации в унисон и улучшая звукоизоляцию между помещениями.

Закопайте в грунт «подушку»

О суровом российском климате отечественному строителю рассказывать не надо: особенности промерзания наших пучинистых грунтов и возможные печальные последствия, к которым это явление может привести, он знает не понаслышке. Теплопотери через фундамент для здания средних размеров составляют 10–15% от общего объема теплопотерь.

Кроме того, в ходе эксплуатации ограждающих конструкций возникает вероятность их промерзания, что приводит к появлению трещин и разрушению. Что же может противостоять этому процессу?

Например, теплоизоляционные пенополистироловые плиты Styrofoam. Они могут годами находиться в грунте, не изменяя своей изолирующей и несущей способности. Чтобы получить эффективную защиту от промерзания и вспучивания, плиты Styrofoam укладывают в грунт на глубине примерно 0,5–0,7 м в качестве своего рода теплозащитных «подушек». Сама теплоизоляция надежно защищена от механических повреждений, связанных с рыхлением почвенного слоя или небольшими выемками грунта, а также с движением строительной техники и автомашин даже по незащищенной поверхности грунта. Более точная, оптимальная глубина укладки изоляции выбирается на месте. С помощью плит Styrofoam можно надежно защитить от промерзания и пучения грунта фундаменты мелкого заложения отапливаемых зданий, подъезды к автомобильным гаражам, открытые площадки, покрытые дорожными или тротуарными плитами, водопроводы и канализационные трубопроводы.

Сегодня выбор теплоизоляционных материалов велик как никогда: от «старой» доброй минеральной ваты до вспененных полиуретанов и других чудес современной химии.

Одним из самых распространенных вариантов теплоизоляции фундаментов является внешнее утепление. Для этого весьма эффективны плиты «Пеноплэкс».

Они клеятся непосредственно на гидроизоляцию фундамента, а затем присыпаются грунтом. Такой вариант теплоизоляции исключает «мостики холода» в конструкции. Кроме того, плиты «Пеноплэкс» надежно защищают гидроизоляционную мембрану от механических повреждений, что существенно увеличивает срок ее эксплуатации. Плиты «Пеноплэкс» не подвержены биологическому разложению, устойчивы к деформациям и влагостойки, поэтому срок их службы в стеновых конструкциях практически не ограничен.

Как известно, сегодня в общем объеме строительства возросла доля малоэтажных зданий (коттеджи, ангары, павильоны и т. д.). Стоимость устройства фундаментов для таких зданий в районах с сезонным промерзанием грунтов составляет 25–45% от общей стоимости сооружения. Массивный фундамент не всегда является защитой от касательных сил морозного пучения грунта. Возникающие при этом деформации ведут к растрескиванию фундаментов и стен, а также оконных и дверных перемычек. Плиты «Пеноплэкс», уложенные по периметру здания, позволяют избежать пучения грунтов.

Такими плитами также утепляются и полы зданий. А через пол, если он не защищен, уходит много теплоресурсов. Полы производственных зданий несут на себе большие статические и динамические нагрузки, поэтому для их теплоизоляции необходим материал, имеющий высокую прочность на сжатие и малую степень деформации. Плиты «Пеноплэкс» прекрасно подходят для этих целей.

Для жилых и общественных зданий рекомендуется применять плиты марки «Пеноплэкс 35» с прочностью на сжатие 0,25 МПа. Если же необходимо произвести теплоизоляцию полов промышленных зданий, гаражей или ангаров, желательно использовать плиты «Пеноплэкс 45», имеющие прочность на сжатие 0,5 МПа. Высокие теплоизоляционные свойства этого материала позволяют снизить толщину конструкции пола.

Шуба… с плюсом

Да, существует такая дышащая теплоизоляционная система, которая обладает хорошей паропроницаемостью. Благодаря применению «Шубы плюс», зимой воздух в помещении не остывает, а летом не перегревается, т. е. сохраняется благоприятный и комфортный микроклимат.

Это не только утепляет дом, но и увеличивает долговечность материала несущей части ограждающей конструкции, так как температурные деформации – основные причины разрушения стен. И еще одно ценное свойство: «Шуба плюс» дает возможность утепления зданий со сложными в архитектурном плане фасадами.

Новая эффективная система представляет собой многослойную конструкцию, в которой используются лучшие материалы. Например, высокоадгезионный клеящий состав «Шуба-КВ». Он надежно закрепляет плиты утеплителя к основанию.

Применяется прочный, негорючий утеплитель на основе базальтовой плиты, который зафиксирован тарельчатыми дюбелями. Он предохраняет не только от неблагоприятных температур, но и значительно повышает звукоизоляцию наружных стен. А высокотехнологичный полимерный состав «Шуба-А3» создает армированный штукатурный слой, защищает систему от всех неблагоприятных воздействий. Дополнительная панцирная сетка из щелочестойкого стекловолокна повышает жесткость защитного слоя.

Специальный декоративно-отделочный состав «Шуба-ФС» с водоотталкивающими компонентами предотвращает попадание влаги в жилье. Имеется покрытие, которое позволяет создать привлекательный внешний вид фасадов за счет различных фактур наружной штукатурки и декоративных элементов, обеспечивая высокую эстетичность и цветовую выразительность здания. Кроме того, используется специальный армирующий уголок для добавления жесткости конструкции, и это увеличивает прочностные характеристики системы.

Высокие теплотехнические характеристики системы «Шуба плюс» – это хороший способ избежать больших затрат на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, времени и труда на его эксплуатацию и транспортировку топлива. Затраты на отопление здания, построенного с применением такой системы, по сравнению с таким же кирпичным зданием будут в 3–3,5 раза меньше.

И конечно, нельзя не сказать о той пользе «Шубы плюс», которую невозможно измерить деньгами, – о сохранении здоровья обитателей дома, столь необходимого для того, чтобы жизнь в нем была счастливой.

Один способ хорош, а другой… еще лучше

Самый дешевый и простой способ теплоизоляции – это закрепление теплоизолятора на внутренней поверхности стен. Но его можно рекомендовать лишь в том случае, если прочие способы утепления невозможны. Такой способ имеет ряд существенных недостатков: уменьшение полезной площади помещений, возникновение между внутренней поверхностью стены и теплоизолирующим слоем зоны конденсации водяного пара, что приводит к прогрессирующему отсыреванию стен и развитию грибка и плесени.

Другой способ – трехслойные ограждающие конструкции с расположением утеплителя средним слоем между двумя несущими слоями. Возведение таких стен отличается высокой трудоемкостью, а при эксплуатации возникает одна проблема – конденсация влаги внутри конструкции.

Водяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, приводит к прогрессирующему отсыреванию утеплителя и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств. Утеплитель не высыхает даже в теплое время года, так как наружный слой является паробарьером.

Куда более эффективны системы наружной теплоизоляции. Они появились в России совсем недавно, но в мире накоплен богатый опыт по применению данной технологии. Необходимо подчеркнуть, что только наружная теплоизоляция может обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче для всех типов ограждающих конструкций.

Одним из удачных и недорогих примеров решения проблемы является применение навесной вентилируемой фасадной системы «Полиалпан», производство которой начали в подмосковном городе Лыткарино. Трещины стен, осыпающаяся сырая штукатурка, необходимость периодического ремонта фасада навсегда останутся в прошлом, если облицевать фасад панелями «Полиалпан». Старые здания, которые не могут выдержать большой вес других покрытий, облицовываются панелями «Полиалпан» без всяких трудностей.

Монтаж ведется в рекордно короткие сроки. По предварительно подготовленному каркасу из металлических профилей или деревянных реек двое рабочих за одну смену способны облицевать до 100 м2 фасада, так как панели легко устанавливать вручную (10 м2 панелей весят всего 35 кг).

Поскольку монтаж не требует выполнения никаких «мокрых» процессов, реконструкция фасадов может производиться без всяких ограничений, связанных с сезонными или погодными условиями.

Большой срок службы панелей, стойкость лакокрасочного покрытия к солнечной радиации, автомобильным выхлопам, другим загрязнениям гарантируют прекрасный внешний вид на многие десятилетия. А если фасад кирпичного дома, сложенного в полтора кирпича и отапливаемого жидким топливом, отделать теплосберегающими панелями «Полиалпан», то расходы окупятся за три-четыре года.

Пеноизол и другие

В России появился новый теплоизоляционный материал под названием «Пеноизол». Он изготавливается на основе карбамидной смолы марки ВПС-Г в виде плит толщиной 50–200 мм. Может также заливаться в пустотелые профили непосредственно на строительной площадке, где он полимеризуется и высыхает.

Высокие теплоизоляционные свойства (0,03–0,04 Вт/м.К), хорошая паропроницаемость, низкая плотность (8–25 кг/м3), невысокая стоимость исходного сырья, простота получения, пожаробезопасность, стойкость к действию микроорганизмов и большинства органических растворителей, а также еще одно ценное качество – предотвращение распространения паразитов – ставят «Пеноизол» в ряд перспективных органических теплоизоляционных материалов.

Наиболее эффективно его можно применять в качестве тепло- и звукоизоляции в зданиях с кирпичными полыми стенами, в кровельных и стеновых панелях с деревянным или металлическим каркасом с ограждающими обшивками, в наружных стенах и перекрытиях в деревянном панельном домостроении, в железобетонных панелях и перекрытиях, в звукоизолирующих перегородках, в сборно-разборных сооружениях.

НИИСтройфизики и Институтом химической физики РАН разработана и утверждена в Российской Академии архитектуры и строительных наук методика по определению эксплуатационного ресурса теплоизоляционных строительных материалов. По такой методике проведены длительные испытания (более 1000 циклов) ряда полимерных материалов. «Пеноизол» показал себя как эффективный стабильный материал, готовый служить десятки лет.

Изготовление теплоизоляционного материала «Пеноизол» осуществляется с помощью малогабаритной установки ГЖУ'Н1, для работы которой необходим сточник сжатого воздуха. Мобильные установки можно использовать как стационарно для изготовления плит и «крошки», так и непосредственно на строительной площадке для тепло- и звукоизоляции пустотелых конструкций.

Пеностекло – универсальный теплоизоляционный материал, обладающий уникальными теплофизическими и эксплуатационными свойствами. Широчайший температурный диапазон применения, абсолютная непроницаемость для воды и водяного пара, абсолютная негорючесть, стабильность размеров (не дает усадки), стойкость к агрессивным средам, в том числе к кислотам, высокие прочностные показатели подтверждают целесообразность использования пеностекла.

Это идеальный материал для широкого использования в индивидуальном строительстве. Сочетание его экологической чистоты и превосходных теплоизоляционных качеств с легкостью, прочностью и удобством обработки и монтажа позволяет быстро и самостоятельно утеплить любой объект личного хозяйства, будь то жилой дом, коттедж, хозблок или гараж, установить в квартире теплый пол, утеплить лоджию или мансарду.

Пеностекло идеально подходит к температурному и влажностному режимам подвалов, саун, бань, бассейнов, каминов, дымоходов и т. п. Время эксплуатации пеностекла практически не ограничено. Жесткость и безусадочность пеностекла позволяют использовать его для теплоизоляции кровель, при создании обогреваемого пола, тротуаров, автостоянок.

Пеностекло помогает решить проблемы изоляции технологического оборудования, для чего сегодня применяется, как правило, минеральная вата. Из-за недолговечности последней замена изоляции проводится обычно раз в три года. Обладая термической и химической стойкостью, пеностекло может быть использовано для изоляции аппаратуры и реакционных сред.

В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов (газобетона, пенопластов) оно обладает отличными монтажно-конструкционными свойствами: легко обрабатывается режущими инструментами, сверлится, прибивается гвоздями, клеится. Наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, так что пеностекло легко и прочно клеится мастикам, хорошо штукатурится.

У «Геокара» – статус особый Создание и применение теплоизоляционного материала из торфа многих удивило. «Геокар» – назван он в честь вдохновителя новинки бывшего министра строительства СССР Георгия Караваева. Теплоизоляционные блоки «Геокар» производятся из торфа и цемента на Бежецком опытно-экспериментальном заводе в Тверской области.

Теплоизоляционные блоки «Геокар» производятся из торфа и цемента. Этот недорогой, эффективный, экологически чистый утеплитель по долговечности соответствует кирпичным, каменным и панельным ограждающим конструкциям и может применяться где угодно.

По заключению НИИСтройфизики «Геокар» по долговечности соответствует кирпичным, каменным и панельным ограждающим конструкциям. Недорогой, эффективный, экологически чистый утеплитель, избавляющий от ненужных энергопотерь, может применяться где угодно: в сооружениях сельскохозяйственного назначения, при строительстве гаражей, складов, коттеджей, многоквартирных перегородок и т. д. Уникальность «Геокара» заключается в том, что он является одним из самых дешевых материалов. При скудных бюджетных ассигнованиях на строительство жилья для наших сограждан трудно найти более рациональное решение, чем массовое производство и применение «Геокара».

Сегодня уже построены пяти- девятиэтажные дома в Твери и Вологде. Здесь на линиях по производству «Геокара» эффективно эксплуатируются ближайшие торфяники, экономя на строительстве дорогой силикатный кирпич. Дома получаются дешевле и комфортнее, и нет нужды привозить утеплитель из-за тридевяти земель.

Долговечность стен из «Геокара» гарантирована тем, что в точке промерзания, где встречаются плюс и минус по Цельсию, в торфоблоках образуется иней, а не лед, как в других утеплителях. Иней – это превосходный дополнительный природный теплоизолятор, повышающий свою эффективность при усилении мороза. В отличие от льда иней не разрушает ни стены, ни сам материал. Но самое ценное в «Геокаре» то, что он имеет и целебные свойства.

Опыты, проводимые в Тверском областном тубдиспансере, показали наличие у нового материала бактерицидных свойств. Спустя сутки после взаимодействия с торфом, основным компонентом «Геокара», не удалось обнаружить наличие помещенных ранее бактерий бруцеллы, палочки Коха и других болезнетворных микроорганизмов. «Геокар» нейтрализует вредные выделения в доме. Он имеет превосходное паро- и газопоглощение, снижает уровень проникающей радиации до пяти раз. Один килограмм торфа способен впитать до 50 г аммиака. Зная об этих свойствах нового материала, становится понятным, почему в домах, утепленных «Геокаром», легко дышится и меньше болеют люди.

вверх