# Подготовка поверхности под обои

Покупая обои, задумайтесь: все ли в вашем доме готово к их приему. Итак, клей куплен, ножницы наточены, сосед-баскетболист приглашен. Стоп! А что творится у вас со стенами и потолком? Живете в этой квартире уже пятьдесят лет или только что ее купили? Ни одна жилплощадь не застрахована от того, что на ее стенах или потолке появятся дыры, трещины или другая подобная пакость. Эти непрошеные гости обычно возникают либо в результате халатности строителей, либо просто не слишком юного возраста здания.

В любом случае, у вас больше времени займет поиск виноватых, чем подготовка стен под обои. Вообще-то в проведении этой работы нет ничего сложного: стоит только набраться терпения и абстрагироваться от всех тех неурядиц, которые нередко стараются нас поймать в свои капканы. Подготовка стен под обои - вещь, не терпящая суеты.

Чтобы обои хорошо приклеивались, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, чистой и сухой. Однако последнее ее свойство (сухость) не должно исключать возможности впитывания влаги. Бывает так, что поверхность впитывает влагу слишком сильно. В таком случае, чтобы довести ее до нужного состояния, перед наклеиванием обоев требуется обработать плоскость грунтовкой. Грунтовка не содержит растворителей, наносится быстро и также быстро высыхает. При этом поверхность не «задыхается», то есть исчезает риск появления повышенной влажности.

Наибольшие трудности возникают при подготовке поверхностей в старых домах. Там на стенах и потолках нередко можно видеть трещины или сколы. Не слишком прочные поверхности (например, штукатурку) перед наклеиванием обоев требуется обработать укрепляющей глубинной грунтовкой. Неровности и дыры на поверхности следует зашпаклевать, применяя при этом только гипсовую шпаклевку.

Старые обои нужно в любом случае полностью убрать со стен. Обычно обои хорошо снимаются в сухом виде, поэтому их удаление не потребует от вас больших усилий. Если же по какой то причине обои все же не отделяются от стен, их следует намочить, используя для этого щетку. После этого старые обои уж точно распрощаются со своим прежним местом жительства. Эту процедуру лучше всего производить при помощи узкого шпателя.

Чтобы избежать пятен, появляющихся в местах соприкосновения клея с бетоном поверхности, рекомендуется покрыть стену слоем водоэмульсионной краски. После этого для достижения лучшего результата стоит прогрунтовать подготовленную поверхность слабым раствором обойного клея.

Старую побелку со стен или потолка надо смывать водой. Когда поверхность подсыхает, ее прогрунтовывают укрепляющей грунтовкой. Если помещение ранее было окрашено другими видами красок (дисперсионной, масляной краской или лаком), покрытие надо проверить на прочность. Это делается следующим образом: клейкая лента наносится на окрашенную поверхность, а затем отдирается. Если при этом к скотчу пристанут кусочки краски, всю покраску придется убирать или отмывать водой, предварительно обработав поверхность раствором щелочи.

Случается и такое, что обои необходимо наклеить на безупречно гладкую поверхность, например, пластик. Нетрудно догадаться, что на ней ничего не удержится. Придется придать такой поверхности небольшую шероховатость, для чего вам понадобится наждачная бумага.

Хорошо подготовив стены и потолок под обои, вы можете не бояться, что наклеивание будет неудачным. То, насколько хорошо обои пристанут к поверхности, в 99 % из 100 зависит от этой самой поверхности. Нельзя пугаться работы, нужно твердо верить в то, что все у вас получится. В отношении обоев и их наклеивания неразрешимых проблем просто не бывает. Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих!

вверх