# Стеклообои

Вот мы и дожили до «прекрасного далёка» 60-х годов. И даже - до стеклообоев. И что же они собой представляют? Серая ткань: «пожиже» и потолще, одинакового светло-серого цвета, сплетённая «в рубчик», в мелкую (и крупную) «ёлочку», «ромбик». Рулоны - по 50 метров, но есть и «второго» сорта, получившиеся после вырезания бракованных участков - от 10 метров и более. И мы вправе спросить: «Нужно ли это … современному человеку?».

Оказывается, что надо. Описанное выше - есть полуфабрикат, который надо «доводить до ума», причём «в поте лица своего». И тогда вы задаёте второй вопрос - зачем?!

А вот зачем. Есть масса ситуаций, когда требуется качественно оформить помещение, сделав его - более или менее - несгораемым. В первую очередь, так надо оформить детский садик, больничную палату, кафе - все места скопления народа, где начавшийся пожар может вызвать первобытную панику и «гибель человеческих жертв». Кроме того, все эти комнаты быстро грязнятся, требуют хорошей санитарной обработки, которую обычные обои вынести не в силах (может быть, флизелиновые обои и выдержали бы, но при горении их пластик выделяет массу токсичных веществ). Стеклянные обои не токсичны, не мнутся, не ломаются, могут служить до 30 лет (теоретически) и переносить многократную покраску. Как говорится «товар качественный, износу нет». Поразмыслив, можно сказать, что цена стеклообоев не так уж и «кусается». (Для справки: в среднем 1 квадратный метр стеклообоев стоит 1,5 у.е, а клея для приклейки того же м2 надо купить на 0,13 у.е).

Итак, всё взвесив, вы идёте в магазин. Скорее всего, вы встретите продукцию "транснационального капиталистического спрута" «Johns Manville». Поэтому качество любых стеклообоев примерно одинаково. Марки же («Vitrulan», «Welton», «Schuller» и другие) отражают текстуру холста, его толщину. Выбирайте - на свой вкус. Сэкономить можно лишь на обоях «второго» сорта: это точно такое же полотно, но в более коротких рулонах. Причём отдельные короткие куски можно прекрасно склеивать, стыкуя их горизонтально: после окончательной отделки швы заметны не будут.

И всё же, надо знать о двух видах стеклообоев, имеющих разное назначение. Первый вид - малярный стеклохолст (иначе говоря «паутинка»), второй - собственно обои. Стеклохолст предназначается в качестве основы при отделке стен: сглаживании поверхности, армировании трещин. Он достаточно лёгкий (плотность 35-50 г/м2 ), тогда как плотность стеклообоев достигает 100 г/м2. Конечно же, со стеклохолстом работают только профессионалы. Стеклообои же используют для окончательной отделки стен

Как же идёт «процесс» наклейки стеклообоев? Их можно наносить на любую поверхность: бетон, кирпич, гипсокартон или древесностружечные плиты. При подготовке поверхности необходимо зашпаклевать большие трещины и прогрунтовать пористые поверхности слабым раствором клея (например «Oscar»). Тем же клеем, но без разведения, фиксируют обои. «Характерная особенность» - клеем мажут не рулон, а стенку. Обои клеятся встык; при нарезке делается припуск около 5 см (при использовании «второго сорта» стык должен быть больше - до 10 см). Так нужно для того, чтобы подогнать рисунок (образующиеся излишки отрезаются). Совсем не обязательно нарезать полотнища длиной во всю стену: отдельные куски можно стыковать горизонтально.

Окончательная отделка стены производится с помощью окраски. Желательно использовать водостойкие краски, например акриловые или латексные. Авторитеты рекомендуют «Mattlabex» серии «Oscar» или «Diamant». Обычно приходится красить дважды, с интервалом для просушки на 12 часов. При желании можно наносить на стену рисунок по трафарету. Однако следует помнить, что толстый, тяжелый слой клея или краски может оторвать обои от стены. Кроме того, каждый излишний слой краски скрывает под собой фактуру обоев, что не эстетично.

На этом, как говорится, «сказочке конец, а кто слушал - тот молодец». Сами мы стеклооби не клеили, но научить этому можем любого желающего. Привет!

вверх