# Уход за керамическим гранитом

Прежде всего, нужно различать две вещи: легкость очистки и маркость. Под легкостью очистки понимается простота удаления грязи с поверхности керамического гранита, она тесно взаимосвязана со структурой поверхности. Маркость это способность материала впитывать грязь таким образом, что ее нельзя удалить. Маркость связана с пористостью материала.

Особая технология производства керамического гранита обеспечивает большую легкость очистки материала и немаркость. Наиболее высокими показателями по обеим характеристикам обладает керамогранит с матовой поверхностью, поэтому ее рекомендуется выкладывать в местах, где требуется максимально возможная чистота пола. Не стоит также забывать, что в подобные помещения рекомендуется выкладывать однотонный керамогранит, особенно светлых тонов, так как на нем более заметно любое загрязнение.

Что касается структурированной поверхности (под натуральный камень), то она имеет прекрасные показатели нескользкости и устойчивости к пятнам. Чистка такой поверхности также достаточно проста, только осуществлять ее нужно чаще, чем чистку матовой поверхности.

Полированную и полуполированную поверхность следует один раз обработать водоотталкивающим раствором, который закрывает поверхностные поры. Дело в том, что в процессе полировки поры, которые изначально были закрыты, открываются, и требуется специальная обработка, чтобы сделать полированную поверхность водонепроницаемой.

В принципе, за керамическим гранитом не требуется осуществлять никакого особого ухода. Когда он укладывается на цемент и швы заделываются затиркой, остатки клея и затирки, которые находятся на поверхности, нужно немедленно удалить, иначе это будет достаточно трудно сделать потом.

Что касается фальшполов, следует помнить о том, что несущие плиты не закреплены на металлической конструкции. Поэтому протирать их можно исключительно влажной тряпкой. Нельзя разливать воду по полу, так как она может просочиться под конструкцию фальшпола и повредить проводку, которая обычно пропускается внизу.

вверх