# Жилой дом за сезон

Не секрет, что многие горожане, в условиях суеты мегаполиса мечтают не просто иметь загородный домик для отдыха, а постоянно жить за городом. При этом многих останавливает прочно укоренившаяся мысль, что загородное строительство – это многолетняя эпопея, требующая не только материальных затрат, но и нервов в течение длительного периода.

Современные технологии сделали в этом отношении процесс возведения коттеджа совсем "нестрашным", позволяя строить легкие, прочные и теплые дома быстро, за один сезон. И мы опять возвращаемся к разговору о каркасном домостроении.

Надо сказать, что автор этой статьи, не однажды возвращаясь к изучению вопросов каркасного домостроения, его плюсов и минусов по отношению к традиционному монолитному (кирпичному, деревянному и т.п.) строительству, практически никаких минусов не нашел. Если у вас нет желания или необходимости возвести дом-крепость или использовать приемы зодчества, присущие старинной кладке кирпичом или рубке дерева, то каркасный дом ни в чем не уступает своим конкурентам по конструкционным, теплосберегающим и эстетическим качествам, не говоря уж об экономии средств, времени и материалов.

Принцип прежний

О принципиальном устройстве каркасного дома мы говорили уже неоднократно в наших публикациях. Каркасный дом – это многослойная конструкция, ее несущая основа – каркас, закрытый изнутри и снаружи ограждающими материалами и заполненный внутри соответствующим утеплителем с обязательным применением пароизоляции и ветрогидрозащитных мембран для оптимизации работы утеплителя. Вот и все. Принцип простой, как все гениальное, и не новый. Новизну и бесконечное разнообразие, а также совершенно новое, более высокое, качество (по сравнению с панельно-щитовыми домами, предлагавшимися для строительства еще лет 10-15 назад), придают этому виду домостроения новые материалы и технологии.

Это прежде всего высококачественные утеплители и мембраны, устраняющие влагу с одновременной установкой барьера, препятствующего выносу тепла, а также разнообразные варианты стеновых и каркасных материалов. Вот о каркасе мы и поговорим подробнее. В прошлом номере журнала мы предлагали использовать деревянный каркас, сегодня поближе познакомимся с возможностями стальных каркасов.

Стальной каркас

Прочность стали неоспорима. Конструкции из нее имеют изящный, современный вид. Моделируя города будущего, фантасты всегда представляли их, как устремленные ввысь легкие сооружения из стекла и металла. Надо сказать, что сейчас мы семимильными шагами приближаемся к возможностям такого строительства. Настойчиво предлагаются к применению светопрозрачные материалы, а металлические конструкции уже завоевали свои позиции на строительном рынке.

Причина, по которой сталь ранее не использовалась в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию "мостиков холода". Такие "мостики холода" образуются в элементах с хорошей теплопроводностью, проходящих по всему поперечному сечению стены, и являются причиной потери значительного количества тепла, а также промерзания внутренней поверхности стены и выпадению конденсата, разрушительно влияющего на конструкцию стены и отделочные материалы.

Эта проблема успешно решена компаниями, выпускающими стальные термопрофили для наружных стен с минимальным поперечным сечением, в которых в шахматном порядке прорезаются сквозные канавки для лучшего прохождения теплового потока. Показатели теплопроводности термопрофилей при этом становятся аналогичными показателям древесины соответствующей толщины.

Технология создания облегченных строительных конструкций переживает в настоящее время бурное развитие и успешно продвигается на строительный рынок. Нарезанные в размер легкие стальные профили, произведенные из высокопрочной конструкционной стали с оцинкованным покрытием, обеспечивают высокоэргономичное и экономически выгодное строительство. Из этого материала легко смонтировать как стеновые, так и кровельные системы.

Термопрофили, легкие балки и стальная обрешетка составляют основу эффективной системы сооружения облегченных построек. Эта система позволяет в высокой мере использовать готовые конструкции. Использование только болтовых монтажных соединений на самонарезающихся винтах делает работы более технологичными и качественными, позволяет отказаться от монтажной сварки, что упрощает контроль качества, повышает надежность, сохраняет заводские защитные покрытия элементов.

В пользу применения стальных термопрофилей можно привести следующие аргументы:

- Для быстровозводимых облегченных строительных конструкций требуется фундамент мелкого заложения (монолитная плита) или свайный.
- Сборка каркаса сооружения благодаря легкости и точным размерам профилей напоминает сборку детского конструктора. Бригада из трех-четырех человек может полностью собрать каркас дома площадью до 600 квадратных метров за 2-3 недели.
- Возможность применения навесных вентилируемых фасадов с применением различных отделочных материалов удовлетворяет эстетические запросы заказчика и требования по теплотехнике, обеспечивает значительное сбережение затрат на материал для ограждающих конструкций. Так, например, стена из профиля толщиной 150 мм, обшитая гипроком и заполненная минватой, по теплопроводности заменяет кирпичную стену толщиной 1000 мм.
- Использование качественных утеплителей в стенах и потолочных перекрытиях позволяет устроить из ограждающих конструкций своеобразный "термос", который в закрытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отопления, что существенно снижает затраты на энергоносители.
- Абсолютная точность размеров внутренних стен, перегородок и потолков до минимума сводит затраты времени и материалов на отделочные работы.

Средняя цена стальных термопрофилей для коттеджного строительства составляет 60-70 $ за квадратный метр общей площади дома.

Чтобы заказать термопрофили, вам надо подойти в компанию по их изготовлению с архитектурным проектом или обратиться к специалисту фирмы для составления проекта и расчета каркаса дома. Возможен заказ и отдельных элементов.

Важно

1. В данной конструкции наиболее целесообразно применение минераловатных утеплителей соответствующей толщины, в зависимости от материала ограждающих конструкций, 100-150 мм. Помните, что влажный утеплитель не выполняет своих функций! Со стороны дома он должен быть защищен пароизоляцией (пергамин, мембрана, пенополиэтилен), а со стороны улицы – ветрогидрозащитной мембраной.
2. Освойте и применяйте новый защитный строительный материал – мембраны, которые, если установить их правильно и в нужном месте, явятся барьером для конвекционного выноса тепла из дома, доступу влаги и ветра с улицы, свободно пропуская пар изнутри утеплителя, способствуя его осушению. В каркасной конструкции стен они применимы с 2-х сторон.
3. Если вы не утепляете кровлю сразу, то предусмотрите эту возможность в дальнейшем, уложив мембрану в кровельную систему. Таким образом, позже грамотно применив утеплитель и мансардные окна, вы без особых затрат получите дополнительную жилую площадь.

Можно еще быстрее

Существует возможность еще больше ускорить возведение своего жилья, минимизируя трудозатраты. В настоящее время существуют компании, осуществляющие производство быстровозводимых домов по каркасной технологии из элементов полной заводской готовности. Каждая панель, производимая на заводах, уже полностью готова и представляет собой рамный каркас, обшитый снаружи и изнутри плитами, заполненный утеплителем с пароизоляционной мембраной. Внутри панели вмонтирована инженерная разводка. Панель оснащена окнами и готова к чистовой отделке (окраске, оклейке, настилу паркета).

Что касается материала для ограждающих конструкций и их отделки, то он может быть самым разным: от оклеенного обоями гипсокартона изнутри и ЦСП снаружи, до клинкерного кирпича снаружи дома и венецианской штукатурки на стенах внутри.

Главное - это то, что возведение комфортабельного и красивого жилого дома за один сезон вполне реально!

вверх