# Модное дефиле… для фасадов

Перед каждым владельцем загородного дома рано или поздно встает вопрос: во что «одеть» своего любимца? То есть как отделать фасад, чтобы было: а) модно, красиво, современно, б) надежно, долговечно и эргономично, в) приемлемо по ценам?

И здесь вариантов так же много, как в случае с модной одеждой: можно выбрать нечто очень дорогое и натуральное, можно – более дешевый эрзац-материал, который от натурального не отличить. Можно ориентироваться на проверенную годами традицию, а можно и отважиться на смелый авангардистский эксперимент… Впрочем, что рассуждать вокруг да около? Добро пожаловать на осенне-зимний показ модной одежды для фасадов!

Открывает наше импровизированное дефиле тот материал, культура потребления которого в Северо-Западном регионе складывалась веками, – облицовочный кирпич. Нет, сейчас это уже далеко не тот уныло-красный кусок глины, из которого совсем недавно возводились не только отдельные дома, но и целые города. Современное производство облицовочного керамического кирпича – это сложнейшая компьютеризированная технология. В специальной туннельной печи кирпич обжигают не менее трех суток при температуре 1100°С, в итоге получаются необычайно прочные, способные пережить века кирпичи самых разных расцветок, размеров, форм. Есть идеально гладкие, шероховатые, бугристые, ребристые – кому что ближе. Бельгийцы, например, производят облицовочный кирпич пятисот цветов и оттенков! Каталог продукции ведущих компаний больше похож на глянцевый журнал мод, в котором чего только нет. Листайте: тут вам и нежно-розовые, ласкающие глаз фасады из кирпича, и кипенно-белые, слегка шероховатые, и черно-красные, напоминающие тлеющий уголь, и болотно-зеленые, сливающиеся с окружающим лесом… Дом, сложенный (точнее, отделанный) облицовочным кирпичом с использованием цветного кладочного раствора, выглядит необычайно красиво и оригинально. Тем более что работать с таким материалом – одно удовольствие, ибо сейчас выпускают не только стандартные, прямоугольные кирпичи, но и фигурные – угловые, радиальные, арочные. Фасадный отделочный материал следует выбирать такой, чтобы он выполнял не только декоративную функцию, обеспечивая респектабельный внешний вид дома, но и служил надежной защитой от воздействия внешней агрессивной среды. Отделочный материал в идеале должен быть негорючим, долговечным и устойчивым к атмосферным осадкам.

Но дом можно построить из эстетически непривлекательных материалов, например из шлакоблоков, но отделать его облицовочным кирпичом, который придаст сооружению дорогой и внушительный вид. Впрочем, облицевать можно и каркасно-щитовой, и кирпичный дом, положив поверх «полнотелого» кирпича облицовочный «пустотелый». Однако, увлекшись дизайнерскими экспериментами, ни в коем случае нельзя забывать о том, что 50% теплопотерь идут как раз через стены, поэтому, прежде чем «одевать» фасад в модные облицовочные «одежды», его следует утеплить теплоизоляционными материалами, которые защитят не только от перепадов температуры, но и от воздействия атмо-сферных осадков и шума. Минераловатный утеплитель крепится обычными фиксаторами и защищается с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, а между облицовочным кирпичом и теплоизоляцией можно оставить воздушный зазор, который будет препятствовать образованию конденсата.

…и примеряем легкий камень

Следующим на подиум строительной моды сезона 2005–2006 выходит натуральный камень. В комментариях и особых представлениях этот материал, из которого строили жилища с доисторической эпохи, не нуждается. Возвести весь дом из натурального камня? Конечно, это возможно, хотя недешево. Зато какой получается дом! Сказка! Скажем, дом из туфа, поставляемого в наш регион из Армении. Туф – экологически чистый, эргономичный материал, который к тому же «дышит», создавая здоровую ауру внутри помещения. Кстати, и отделывать фасад такого дома не надо. Другой вариант – дом из кирпича, газобетона или блоков, отделанный натуральным камнем – мрамором или гранитом. Натуральный камень не только красив – он идеально сочетается с другими отделочными материалами и обладает отличной адгезией. Безусловно, такой дом простоит не меньше, чем средневековые рыцарские замки. Но натуральный камень дорог, с ним сложно работать, к тому же (и в этом самый большой минус этого великолепного природного материала) он сильно утяжеляет конструкцию и усиливает нагрузку на фундамент.

Как быть, если все-таки хочется каменный фасад (или с элементами оформления из камня), но природный камень по тем или иным причинам недоступен? Выход есть – искусственный камень. Название это весьма условно. В качестве основного компонента для производства искусственного камня используется цемент, таким образом, искусственный камень – это фактически переработанный натуральный. Но поскольку его заполнителями служат природные материалы с малым весом, искусственный камень получается легче своего природного прообраза, сохраняя при этом все его достоинства. То есть по вполне доступной цене получается прочная каменная отделка фасада, которая к тому же не утяжеляет конструкцию.

Искусственный камень прокрашивается насквозь, и сколы, если таковые появятся при эксплуатации, не страшны. Горит ли он? Нет. Можно ли с ним работать и внутри помещения? С искусственным камнем можно работать везде, на раствор и клей он ложится очень легко, вот только дорожки мостить им не следует. Сложно ли выкладывать углы и арки? Нет, потому что выпускаются не только прямоугольные, но и фигурные камни. Есть ли проблемы с транспортировкой? Нет – искусственный камень поставляется в виде плиток небольшой толщины, упакованных в ящики.

Выбор искусственного камня поистине огромен, в этом плане он может состязаться с лицевым кирпичом. И выложить стену, как в средневековом замке или Тауэре, и имитировать Кордильеры или горный уступ, и копировать камень, редко встречающийся в природе – все возможно. Даже заказать на фабрике камень, которого вообще нет на Земле: сделают партию какой угодно формы и какого угодно цвета, взяв за образец хоть полученные со спутника снимки каменной гряды Юпитера.

Как искусственный, так и натуральный камень хороши в сочетании с другими фасадными отделочными материалами, например штукатуркой. Совсем необязательно превращать весь дом в каменную крепость – можно отделать цокольную часть и оконные проемы камнем, а всю остальную поверхность фасада оштукатурить. При удачном дизайн-проекте получается стильно.

Какая плитка вам по нраву?

Продолжает показ стильной «одежды» для фасада целая группа отделочных материалов – керамическая плитка. Еще один древний, проверенный временем материал, который существовал во времена возведения Вавилонской башни и легендарных Египет-ских пирамид. Классические компоненты для производства плитки – глина, вода, глазурь и огонь. Сочетание этих разных «стихий» дает в итоге поразительный результат: правильно уложенная плитка в несколько раз прочнее железобетона, она не деформируется даже при очень больших нагрузках, отличается повышенной огнестойкостью, экологически чиста, химически нейтральна, не реагирует на воздействие агрессивной химической среды. Что до эстетической красоты керамики… Да разве стали бы применять ее столь широко наши предки, если бы керамика не радовала взор!

Всю керамическую плитку можно условно подразделить на несколько групп, из которых нас прежде всего интересуют керамогранит и клинкер.

Состав керамогранита практически ничем не отличается от обычной плитки: глина, каолин, полевой шпат, минералы. Впрочем, на этом все сходство и заканчивается, ибо технология производства керамогранита весьма своеобразна. Сырьевая масса, смешанная с природными красителями, обычно окислами редкоземельных металлов, прессуется под очень высоким давлением, затем обжигается при температуре до 1300°С. Естественно, что при давлении 400–500 кг/см2 в глине не остается пустот и пор, а высокая температура превращает материал в остеклованный монолит, который по многим эксплуатационным свойствам превосходит даже натуральный камень. Поэтому керамогранит чаще всего рассматривают именно как гранитный камень, созданный синтетическим путем, а не как керамику. Как материал для отделки фасадов он обладает чрезвычайно ценным свойством – практически нулевым водопоглощением, а следовательно, высокой морозоустойчивостью. Он твердый, износостойкий, экологически чистый, химически инертный. А богатая палитра цветов и оттенков керамогранита, особенно в сочетании с конструкцией навесного вентилируемого фасада, дает богатейший выбор для дизайнерских решений.

Что касается клинкерной плитки, формой и размерами имитирующей кирпич, ее делают из высококачественной вестфальской глины, которая обжигается в течение 36 часов при температуре 1360°С. (Для справки: обжиг обычной плитки продолжается не более 40 минут.) Однако главное – отнюдь не в продолжительности обжига, а в экструзивном методе производства: если обычная плитка штампуется, то клинкерная выдавливается, поэтому ее оборотная сторона, которая крепится к стене, имеет форму ласточкиного хвоста, за счет чего максимально прочно соединяется с любой поверхностью.

Как и керамогранит, клинкерная плитка отличается нулевым водопоглощением и морозостойкостью. Ухода не требует. Тонов и расцветок существует почти столько, сколько у лицевого кирпича. Также есть угловые, овальные и прочие формы, что существенно облегчает кладку. Посоветуйтесь с дизайнером, архитектором и строителями – какой из этих достойных и внешне практически неотличимых материалов больше пойдет фасаду вашего дома.

Впрочем, наш показ еще не завершен, напротив, он в самом разгаре!

Фрак из панелей

Наконец-то своей очереди дождались панели для отделки фасадов, которые предстанут сейчас перед вами друг за другом в самом лучшем свете! Первым номером в этом ряду отделочных материалов значится виниловый сайдинг, представляющий собой панели из поливинилхлорида, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Форма и толщина панелей разных производителей – разная, длина – чаще всего 3,5–3,8 м, ширина – от 20 до 25 см. С одной стороны они имеют отверстия для прошивки гвоздями и замковый выступ, обеспечивающий их сцепление друг с другом, с другой – загнуты вовнутрь, и этот загиб является «ответной» частью их замка. При монтаже внахлест замковая часть верхней панели входит в зацепление с выступом нижней панели.

Сайдинг – экологически чистый, не требующий специального ухода, долговечный материал (исправно служит до полувека), который выдерживает резкие перепады температуры, не горит и не выгорает на солнце. Монтируется на любую поверхность – будь то кирпич, дерево или газобетон. При этом фасад должен быть вентилируемым и утепленным – иначе в нашем регионе нельзя. Поскольку к виниловому сайдингу прилагается полный комплект доборных элементов – от углов и отливов до оконного обрамления, – с его помощью можно реализовать любой дизайн-проект. Сайдинг – весьма удобная «одежда» для фасада, поскольку со временем его можно менять. Например, надоел через несколько лет солнечно-желтый цвет панелей – сняли их и поставили ярко-оранжевые. Или зеленые. А можно белые – в цветах ограничений нет. С фибробетоном подобные метаморфозы невозможны: он устанавливается раз и навсегда.

Оценив виниловый сайдинг, перейдем к полипропиленовым облицовочным панелям, которые изготавливаются из полипропиленовых смол со специальными добавками. Они прочнее традиционного сайдинга и по фактуре имитируют натуральные отделочные материалы – камень, облицовочный кирпич, дранку. Это та самая «одежда для фасада», которую при желании можно взять с собой после продажи дома, если, конечно, новому владельцу они не нужны: панели легко снимаются со старого места и без труда устанавливаются на новом.

Отлично смотрятся фасадные панели из пенополистирола высокой плотности, обладающего всеми необходимыми свойствами для создания надежной изоляции. Этот материал не уседает, не плесневеет, не гниет, обладает высокой устойчивостью к старению, химически и биологически нейтрален. Пенополистирол формуется одновременно с клинкерной плиткой, поэтому клинкер как бы утапливается в пенополистироле и получается очень красивая, легкая и чрезвычайно прочная фасадная плита, которая без проблем монтируется на любое покрытие с помощью надежных крепежных букс.

И конечно же, никак нельзя пройти мимо стеклопластиковых панелей, имитирующих природные материалы, но очень легких, устойчивых к перепадам температуры, не подверженных воздействию агрессивной внешней среды.

Цветное пальто с теплой подстежкой

Завершают сегодняшнее дефиле ветераны фасадной отделки. В оштукатуривании и окрашивании стен, кажется, ничего нового изобрести уже нельзя. Но это только кажется! Сегодня вместо стандартной штукатурки разумнее использовать теплоизоляционные фасадные системы. К стене с помощью фиксатора и клеевого состава крепится теплоизоляция из минеральной ваты, затем – армирующая сетка. В качестве отделочных слоев, наносящихся на сетку, служат минеральные или полимерные штукатурки и краски, палитра которых насчитывает десятки цветов. При этом каждый последующий слой должен иметь более высокую паропроницаемость, нежели предыдущий, что способствует выделению влаги из стены и позволяет ей «дышать». В чем преимущества такой отделки? Во-первых, качественные штукатурка и краска настолько красивы, насколько и эстетичны: они не выцветают, не линяют, не шелушатся, если, конечно, соблюдены все технологические процессы. Во-вторых, утеплитель можно закрепить на любою поверхность – хоть деревянную, хоть каменную. В-третьих, подобная система позволит убить одним выстрелом двух зайцев: вы получите не только красивый фасад, но и вполне комфортный температурно-влажностный режим внутри помещения.

Вот в общем-то и все, что касается выбора «одежды» для вашего фасада. Если вы решили примерить своему дому один из представленных нарядов, будем считать, что показ мод сезона 2005–2006 удался.

вверх