# Теплоизоляционный кирпич

Выбирая себе жилье, мы всегда стремимся к комфорту. Но именно по этому и нет общих рекомендаций для всех, из чего же должен быть построен идеальный дом? Житель Африки скажет, что главная функция дома - спасать от жары, житель крайнего Севера - защищать от холода, а пигмей из джунглей вообще остановит свой выбор на максимально замаскированном доме. От этих требований будет завесить и строительный материал для дома.

Жители средней полосы России будут вдвойне требовательны к дому: он должен удерживать тепло зимой и сохранять оптимальную температуру летом. Как этого добиться? Конечно же, создать особый строительный материал. Обычный кирпич устраивает всё меньше и меньше, толщина стен по ГОСТу уже сейчас должна достигать 0,8 - 1,5м (а это 2,5 кирпича и больше), что с экономической точки зрения является нецелесообразным. Самым популярным материалом, отвечающим этим требованиям и позволяющим экономить, стал теплоизоляционный кирпич. Теплоизоляционный - название общее, включающее несколько разновидностей кирпича.

Первый в этом ряду стоит так называемый теплоэффективный, или пустотелый, кирпич. Помимо того, что он легче обычного, а значит, снижает давление на фундамент, пустотелый кирпич, за счёт внутренней воздушной прослойки, уменьшает теплообмен между внутренним пространством и внешней средой. Благодаря этому же такой теплоэффективный кирпич предохраняет стены от промерзания. Главное помните: чем больше пустот, тем лучше теплоизоляционные характеристики (пустоты могут достигать 50% всего объема). Повысить уровень теплоизоляции можно и за счет использования пористого пустотелого кирпича (ещё он называется поризованным). К тому же этот кирпич способен повысить и звукоизоляционные характеристики. Пустотелый кирпич, изготовленный методом полусухого прессования, гораздо прочнее своих собратьев. К тому же он может быть использован и в качестве облицовочного. Надо помнить, что при кладке пустотелого кирпича надо использовать более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались. При выборе качественного пустотелого кирпича и умелом его эксплуатировании каждые 10% использованного материала будут сберегать 7 - 10% топлива.

Следующим в ряду теплоизоляционных кирпичей стоит пенодиатомитовый кирпич. Этот кирпич больше используется в производстве при необходимости тепловой изоляции. Пенодиатомитовый кирпич способен сохранять свои теплоизолирующие качества при температуре изолируемой поверхности до +900°C. Само собой разумеется, что при строительстве дома нет необходимости использовать такой кирпич, однако он незаменим при строительстве электролизных ванн, водопроводов, котлов или плавильных печей и т. д. Третьим видом теплоизоляционных кирпичей является цементно-песчаный кирпич. Это наиболее экономичный из всех представленных разновидностей кирпичей (приблизительно в два раза дешевле силикатного и в три - керамического). Такая цена обеспечивается неприхотливостью производства: кирпич изготавливается из цемента, песка, металлургических шлаков, отходов камнепиления, искусственных кварцевых и карбонатных песков. Плюсом такого кирпича стала высокая тепловая инерция, что позволяет сохранять практически постоянный уровень тепловой защиты здания.

Как вариант специалистами рассматривается возможность использования теплоизоляционной прослойки между кирпичами. Это позволяет делать стены тоньше без каких-либо качественных потерь.

Выбирая кирпич, всегда надо прислушиваться к мнению профессионалов. Ведь ориентируясь лишь на внешнюю красоту и дешевизну строительного материала можно сильно прогадать, а потом придется жить в красивом, но, увы, ледяном дворце.

вверх