# Правильное питание

Главная задача любой розетки состоит в том, чтобы качественно и безопасно замыкать контакт, пуская электричество в приборы. Повторяю, качественно и безопасно. Напряжение в 220 вольт опасно для жизни, а потому на розетках экономить не стоит.

Если вы делаете ремонт в старом доме, то даже не думайте оставлять установленные еще во времена Хрущева или Брежнева розетки на месте. Стандартную по нынешним временам евровилку в них без переходника не воткнешь, да и двадцать лет в стене вряд ли пошли приборам на пользу. Только представьте себе, что стало с внутренним механизмом розеток после нескольких тысяч «втыканий-вытыканий» вилки. В общем, старье – на свалку!

Но что же выбрать взамен? Хорошие показатели качества новых розеток – страна-производитель и цена. Тем, кто не считает себя миллионером, не стоит смотреть на «эксклюзивные» итальянские модели за 1000 рублей. Нормальные люди покупают российские, корейские, турецкие изделия по цене 30–80 рублей. Можно, конечно, найти и поделки за 10 рублей, но жизнь все-таки дороже.

Менеджер компании «Электромонтаж» Владимир Полесов предупреждает: «Глядя на цены, не ошибитесь. Часто в магазинах розеточные «внутренности» и «наружности» продаются отдельно. Это удобно, если расшатался или сломался механизм, а декоративная крышка еще как новенькая или наоборот. Зато при покупке комплектов все цены придется складывать».

Наконец, разобравшись с ценовой категорией и отвергнув самые дешевые и самые дорогие варианты, рассмотрим оставшиеся изделия более подробно. Дело в том, что для разных комнат нам понадобятся разные розетки. Для начала откажемся от «кубиков» – внешних розеток. Их стоит устанавливать только на открытую проводку, то есть, скорее всего, на улице или садовом домике. В квартире они будут только мешать, выпирая из стены в самом неподходящем месте.

«Скрытые» розетки устанавливаются прямо в стену, в специальные пластмассовые коробки, защищающие металлические контакты от крошек материала стены. Провода прикрепляются к разъемам либо винтами, либо зажимами. С точки зрения безопасности разницы нет, но зажимной механизм удобнее при установке.

Про самые простые по конструкции розетки и говорить нечего – зажимной механизм закрывается пластиковой крышкой с двумя дырками и закрепляется винтом. Но есть и более сложные варианты.

Самое полезное, по словам генерального директора ООО «Фарн-Трейд» Романа Остроухова, из дополнительных свойств розеток – автоматическое перекрывание отверстий. Применяется оно в основном против любопытных детей, желающих с помощью спицы проверить, что скрывается в такой заманчивой дырочке. Механизм «шторок» устроен так, что открываются они только при одновременном нажатии в обоих отверстиях. Это, конечно, уменьшает риск, но не исключает его – умный ребенок догадается засунуть в розетку сразу две спицы. Избежать этого поможет специальная крышка, прикрывающая розетку снаружи и довольно плотно защелкивающаяся на замок. Чтобы ее открыть, надо приложить недетское усилие.

Еще более безопасный, но и намного более дорогой вариант – розетка с собственным устройством отключения. Оно «ловит» момент, когда ток явно используется не по назначению (например, проходит через ваше тело), и мгновенно отключает электричество.

С безопасностью, пожалуй, разобрались, приступим к удобству. Часто бывает, что, второпях выдергивая вилку из розетки, мы прикладываем намного больше усилий, чем требуется. Это, мягко говоря, неполезно для розетки. Специально для облегчения жизни таким торопыгам придумана розетка с выталкивателем. Вам достаточно нажать на кнопку, и вилка выскочит сама. А чтобы легче было найти заветные дырочки в темноте, изготовители розеток снабжают свои произведения лампочками, которые не только работают «маячком», но и заодно показывают, есть ли ток в сети.

Итак, выбрав и установив надежные, удобные и симпатичные розетки, вы можете с чувством глубокого удовлетворения подключать к ним свои многочисленные электроприборы. Но старайтесь не перегружать сеть. «Повесив» на одну розетку слишком много потребителей энергии, вы рискуете в лучшем случае сломать свежеприобретенное изделие, а в худшем – устроить пожар. Поэтому не заставляйте розетки работать слишком активно. Они этого не любят.

Здесь посредники не нужны

Пользоваться тройниками, удлинителями и переходниками можно, - говорит главный инженер компании «Юпитер» Иван Антипов, - но лишь иногда и для малых мощностей. Не подключайте к «посредникам» приборы общей мощностью более киловатта. Хотя, если к надежному тройнику подключены маломощные приборы (например, компьютер, принтер и т.п.), то ничего страшного произойти не должно, такие «связки» можно использовать постоянно.

Ни в коем случае не подключайте к удлинителю какой-либо прибор совместно с электрокамином, рефлектором, обогревателем. Такие мощные приборы должны иметь собственную розетку.

Переходники между евророзетками и российскими вилками или наоборот – источник повышенной опасности. Это дополнительный и, как правило, искрящий контакт. При долгом использовании некачественный переходник сильно нагревается, может оплавиться и привести к короткому замыканию.

Знай свое место

По своему устройству современные розетки могут довольно сильно отличаться друг от друга. И это не рекламный трюк производителей. Просто розетка «для прихожей» может оказаться не безопасной на кухне. Пар и брызги могут попасть в отверстия и наделать много бед. А уж в ванной комнате, где влажность еще выше, обычная розетка и вовсе превращается в смертельную угрозу.

Поэтому, приобретая розетки для влажных помещений, обратите внимание на их маркировку. Главное – показатель защиты электроприборов от воды и пыли, который обозначается IP. Он состоит из двух цифр.

Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции:

- 0 защиты нет;
- 1 размером от 50 мм;
- 2 размером от 12 мм;
- 3 размером от 2,5 мм;
- 4 размером от 1 мм;
- 5 защита от пыли;
- 6 полная защита от пыли.

Вторая показывает защищенность от влаги:

- 0 защиты нет;
- 1 от вертикально падающих капель;
- 2 от капель воды, падающих под углом 150;
- 3 от наклонно падающих брызг, угол наклона до 600;
- 4 от брызг;
- 5 от водяных струй;
- 6 от мощных водяных струй;
- 7 от временного погружения в воду;
- 8 от продолжительного погружения в воду.

Показателя IP44 достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью. Но если есть риск попадания на розетку текущей воды, лучше перестраховаться и купить изделие с индексом IP55

вверх