# Виды обоев и их наклейка

Наиболее распространенными и уже заслужившими себе хорошую репутацию видами текстильных обоев являются льняные, фетровые, шелковые, джутовые, а также обои на синтетической основе. Подробнее остановимся на каждой разновидности.

Льняные обои.Они выглядят как натуральная льняная ткань, что достигается за счет того, что бумажное полотно ламинируется нитями из натуральных или смешанных волокон. Этот вид обоев не выгорает. Он обладает хорошей тепло и звукоизоляцией, поэтому с успехом применяется при оформлении стен и в офисах, и в жилых помещениях. Кроме того, материал является экологически чистым. Чистка обойного покрытия должна производиться при помощи пылесоса.
Поскольку в производстве таких обоев используются натуральные материалы, разные части полотна могут несколько отличаться друг от друга по тональности. Это не считается дефектом, так как стены, оклеенные этими обоями должны создавать впечатление того, что они затянуты натуральной тканью.

Такие обои выпускаются в рулонах, ширина которых колеблется от 53 до 80 сантиметров. Их длина варьируется между 10 и 50 метрами.
Наклейка полос текстильных обоев всегда производится стык в стык. Перед наклеиванием льняные обои должны пропитываться клеем в течение 10 минут. Намазанное клеем полотно не должно перегибаться. Если клей попал на внешнюю сторону обоев, его надо сначала промокнуть влажной губкой, а потом сухой тканью. Тереть полотно при этом нельзя.

Фетровые обои.Эти обои изготавливаются либо из вспененного полипропилена, нанесенного на бумажную основу, либо из натуральной фетровой ткани на той же основе. Фетровые обои на ощупь напоминают велюровую ткань. Это покрытие обладает всеми устойчивыми характеристиками, присущими льняным обоям (звукопоглощение, теплоизоляция и т.д.). Такие обои хорошо маскируют неровности и другие дефекты стен. Чистят натуральные фетровые обои пылесосом для сухой уборки, а полипропиленовые - моющим. При уборке их нельзя сильно тереть тканью.

Обои производятся шириной 90-100 см, а длиной 30-50 см. Для наклеивания этого покрытия применяют клей для тяжелых обоев.

Шелковые обои.Материал производится на бумажной основе из вискозы с натуральным шелком. При желании обои можно приобрести как под покраску, так и с рисунком. Их с успехом клеят в жилых домах: в кабинетах, спальнях и гостиных. Чистка шелковых обоев не составит большого труда, так как производится обычным пылесосом. Наклеивание требует применение клея для тяжелых обоев.

Джутовые обои.Это натуральная ткань на бумажной основе. Обои также могут быть с рисунком или однотонными (под покраску). Джутовые обои хорошо скрывают трещины на стенах, обладают высокой износостойкостью, не выгорают. Ими можно оклеивать стены в офисах и жилые помещения.

При наклеивании джутовых обоев применяется клей для тяжелых обоев. Клей должен хорошо впитаться в материал перед оклейкой.

Обои на синтетической основе. Данный вид обоев производится путем наклеивания текстильного полотна на поролоновую основу. В связи с этим, можно сделать вывод о хорошей тепло и звуконепроницаемости такого обойного покрытия. Поролоновая основа обеспечивает то, что стена становится мягкой и упругой на ощупь. Чистят такие обои простым пылесосом. Обои на синтетической основе применяют для оклейки спален, если это жилой дом, и небольших кабинетов, если это офис.

Эти обои выпускают в рулонах 90-95 см шириной и длиной 7,7 м. Часто такие обои изготавливаются по размерам целой стены исходя из индивидуальных требований заказчика. Обои клеятся внатяжку. Это связано с тем, что стыки на обоях, толщина которых 5 мм, замаскировать практически невозможно.

При наклеивании текстильных обоев на синтетической основе используются специальные клеи. Их наносят только по краям материала. Из всего сказанного следует, что для наклеивания обоев на синтетической основе желательно пригласить специалиста.

вверх