# Основные составляющие современного окна

Время неумолимо. Старению и разрушению подвержено все. Заканчивают свою жизнь коренные окна Петербурга и его окрестностей. Взамен их встают новенькие, блестящие, так и этак поворачивающиеся, обещающие массу преимуществ. Целая армия компаний-производителей окон предлагает свою продукцию. Новые технологии глубоко проникли и в эту отрасль домостроения. Несмотря на то, что функции окон принципиально остались прежними, а именно: светопроницаемость, прозрачность и минимализация теплопотерь, исполнение их действительно вышло на качественно более высокий уровень и обрело новые формы.

Поскольку в скором будущем каждому из нас в той или иной степени придется вплотную столкнуться с этой проблемой, то нелишне ознакомиться с вопросом "современное окно" несколько подробнее. Эту тему можно разделить на четыре составляющих: стекло, стеклопакет, оконные рамы (профили) и особенности монтажа.

Стекло

Как ни старались ученые, экспериментируя с различными пластиками, а ничего лучше стекла для наших окон не придумали. А вот свойства стекла наука вполне успешно и изменяет, и дополняет, максимально приспосабливая их для "службы в окнах".

Основная задача технологов и строителей состоит в том, чтобы достичь наибольшего снижения теплопотерь через стекло, не снижая показателей его основного поразительного свойства – прозрачности.

В настоящее время для уменьшения теплопотерь используют так называемые теплосберегающие (селективные) стекла, со специальными покрытиями, обладающими малой излучательной способностью (эмиссией), меняющими терморадиационные свойства поверхности стекла. В настоящее время для этих целей используются два типа покрытий:

- Твердое (жесткое) – это слой оксида металла, нанесенный методом пиролиза на обычное стекло, он повышает устойчивость покрытия к воздействию окружающей среды. При этом стекло приобретает слабый цветовой оттенок, что снижает процент светопропускания. В то же время это покрытие позволяет снизить потери тепла примерно в 7-8 раз по сравнению с обычным стеклом.
- Мягкое – покрытие, которое наносят на стекло, как правило, путем магнетронного распыления в условиях вакуума. Оно представляет собой ряд полупрозрачных слоев металла (чаще серебра) с системой просветляющих слоев окислов. Они позволяют уменьшить эмиссию в несколько десятков раз, но подвержены влиянию внешней среды (отсюда и термин), в стеклопакетах их ставят покрытием внутрь.

Селективные стекла с "жестким" покрытием занимают ведущие позиции в российском оконном производстве. Стеклу с этим покрытием дали название К-стекло. Оно похоже на обычное прозрачное стекло, но хорошо пропускает коротковолновую солнечную энергию в помещение и препятствует выходу наружу длинноволнового теплового излучения, например от радиатора.

Стекла с "мягким" покрытием также набирают популярность. Некоторые фирмы-производители добились высоких теплосберегающих свойств, иногда даже превышающих аналогичные показатели К-стекла. При этом несомненным плюсом стекла с "мягким" покрытием является его высокая светопропускающая способность и прозрачность. Такое стекло называют Е-стеклом.

Чем ниже излучательная способность стекла, тем меньше потери тепла. Е-стекло превосходит по своим теплосберегающим способностям обычное стекло в 21 раз, а К-стекло в 5 раз. В течение отопительного сезона эффект от окна средних размеров со стеклопакетом из Е-стекла эквивалентен сжиганию 120 кг жидкого топлива.

Существует технология нанесения пленочного покрытия на стекло с выполнением тех же задач, что и стекол с "мягким" и "жестким" покрытием. Сравнение стеклопакетов, где на одно из стекол нанесено покрытие с низкой излучательной способностью, с пакетами, где на стекло наклеена полимерная пленка с таким же покрытием, показало, что их теплофизические свойства одинаковы, а себестоимость пакетов с полимерной пленкой, как правило, ниже. Кроме того, стекла могут быть тонированными, зеркальными, ударопрочными и пуленепробиваемыми.

Приобретая окно, вам следует поинтересоваться, какие стекла составляют стеклопакет. При желании в большинстве фирм вам оснастят пакеты теми стеклами, которые вам необходимы.

Стеклопакет

Само энергосберегающее стекло проблемы теплосбережения в оконных системах не решит. Основным техническим решением, делающим целесообразным и применение энергосберегающих стекол, является устройство стеклопакета.

Стеклопакет – это два или три стекла, соединенные между собой. Для улучшения тепло- и звукоизоляции воздух между стеклами разрежают или заполняют газом (аргоном или криптоном). Толщина воздушных прослоек составляет 6-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из профиля, наполненными осушающим материалом – абсорбентом, препятствующим запотеванию стекол от конденсата. Температурные зазоры между стеклом и переплетом заполняют нетвердеющими долговечными мастиками.

Существует два вида стеклопакетов. Однокамерный (двойной) стеклопакет позволяет сократить теплопотери, по сравнению с традиционным двойным остеклением, на 30-40%.

Применение двухкамерного стеклопакета (с тремя стеклами) по 4 мм и зазорами в 6 мм повышает теплоизоляцию еще примерно на 15%.

Расстояние между стеклами и количество камер влияет и на звукоизоляционные свойства пакетов.

Теоретически опасность разгерметизации стеклопакетов усиливается при его эксплуатации свыше 25 лет и при температуре минус 30 градусов и ниже. В таких условиях следует применять конструкции, в которых стеклопакет защищен впередистоящим стеклом, т.е. конструкцию "стекло + стеклопакет".

Оконные профили

Самым распространенным материалом для изготовления оконных профилей является пластик поливинилхлорид (ПВХ). Пластиковые окна вот уже несколько лет радуют наши взоры чистотой и блеском цвета своих рам. Секрет рецептуры изготовления профилей фирмы-изготовители хранят в строжайшей тайне. Важнейшим элементом химического состава является стабилизатор, придающий профилю пластичность и блеск. В этом направлении ведутся постоянные поиски с целью их совершенствования. Некоторые компании в качестве стабилизатора по-прежнему применяют свинец (Pb). Более экологично в качестве стабилизатора применение соединения кальцийцинк (CaZn), он применяется при изготовлении пищевых пленок, что свидетельствует о его безвредности для здоровья. Считается, что окна из ПВХ наиболее целесообразны в применении на короткий и средний сроки эксплуатации. Окна из ПВХ имеют насыщенный белый цвет, они не восприимчивы к агрессивной внешней среде, не нуждаются в специальном уходе. Возможны оригинальные цветовые решения.

Применение сугубо металлических оконных профилей в жилищном строительстве считается нецелесообразным. Однако отдельные элементы из оцинкованной стали могут входить в конструкцию пластиковых или деревянных окон для увеличения прочностных характеристик. Алюминиевые элементы могут входить в конструктивные решения той или иной оконной системы для защиты горизонтальных плоскостей створок и коробки окна.

Деревянные оконные системы экологичны, долговечны и наиболее эстетичны. Стильные апартаменты с идеальной внутренней отделкой лучше гармонируют с деревянными окнами. Трудно подделать осязаемую теплоту дерева и уникальность текстуры древесины. Они наиболее дороги, но это оправдано технологией применения клееной древесины, обеспечивающей отсутствие деформаций, долговечность и великолепный внешний вид.

Стеклокомпозит – новый материал в сфере изготовления оконных профилей, отвечающий самым высоким требованиям, появившийся в результате совершенствования технологий, объединил в себе лучшие свойства дерева, алюминия и полимера. Он прочен, как металл, обладает низкой теплопроводностью, как дерево, имеет коррозийную стойкость, как полимер. Невысокая стоимость добавляет этот ряд преимуществ. Создается путем армирования смолы стекловолокном. Профили из этого материала не требуют усиливающих элементов жесткости. Исключено промерзание профиля. Стеклокомпозит имеет такое же минимальное термическое расширение и сжатие, как и у стеклопакета, что обеспечивает надежную работу уплотнителя.

Особенности монтажа

Как бы ни было хорошо окно, неквалифицированный монтаж может испортить все дело и свести на нет все усилия изготовителей по обеспечению тепло- и шумоизоляции системы. Для того чтобы избежать возможных неприятностей, потребитель должен иметь в виду:

- Установка окна – дело, требующее специальных навыков и знаний взаимодействия и поведения материалов. Обращайтесь к специалистам, которые есть в любой солидной фирме. Лучше, если у вас будут отзывы о качестве работ компании от ваших друзей или знакомых.
- Отнеситесь внимательно к подбору фурнитуры. Целесообразно использовать фурнитуру, предлагаемую фирмой-производителем окон. Это избавит вас от многих проблем.
- Обратите внимание на то, чтобы в стыке окно/стена монтажная пена была защищена с наружной стороны эластичным герметиком, а с внутренней – влаго- и паронепроницаемым материалом. В противном случае пена в скором будущем разрушится.
- В дополнение хотелось бы дать один совет: обратите внимание на наличие системы микропроветривания в окне. Она, конечно, удорожит окно, но зато, исключив сквозняки, обеспечит ваш дом свежим воздухом, предотвратит опасность "обморожения" цветов на подоконнике и сохранит ваше здоровье.

вверх