# Технология устройства наливных полов

Если вам приходилось заниматься выравниванием цементного основания под линолеумное или другое подобное покрытие, то вам не надо объяснять, насколько трудно получить ровную поверхность, а особенно площадью в несколько десятков квадратных метров, с помощью обычного раствора - работа эта сложная даже для настоящего мастера.

Другое дело, если имеется легко растекающийся раствор, который при выливании практически самостоятельно образует идеально гладкую, горизонтальную, прочную и долговечную поверхность. Вот такой материал и называется "наливным" или "самовыравнивающимся полом". С его помощью даже новичок легко получит идеальный пол в своей квартире или гараже, а профессионал сможет во много раз увеличить производительность работы.

Применять наливные полы необходимо для получения оснований и выравнивания бетонных перекрытий при строительстве и ремонте зданий промышленного и жилого назначения. Для подготовки гладких и горизонтальных оснований под покрытия типа: линолеум, керамическая и пластиковая плитка, паркет.

Для укладки пригодны все цементные основания с поверхностной прочностью не менее 15 мПа. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. Основание должно быть очищено от пыли, масел, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. На основание необходимо нанести ровным слоем грунтовку.

Порядок работы

1) С помощью маяков и уровня выводится горизонтальная поверхность пола.

2). С помощью агрегата для наливных полов (штукатурная станция) равномерно разлить по поверхности приготовленый раствор. Если необходимо, поверхность выровнять с помощью широкого шпателя. Каждый участок заливать за один проход. Если площадь участка велика, то разбить ее на отдельные полосы — через одну, а квадраты в шахматном порядке.

3). Следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, при укладке и в течение первых двух дней после этого. Ходить по покрытию можно через 2 дня. Максимальная твердость наступает через 4 недели.

Рынок предлагает достаточно большое разнообразие данной продукции.

Это эпоксидные наливные полы, акриловые полиуретановые, полы на основе полиэфирных смол.

Все названные продукты имеют без сомнения великолепные эксплуатационные характеристики и внешний вид; как правило, не требуют дополнительного покрытия и обладают рядом специальных свойств, позволяющих использовать их для устройства полов в цехах предприятий пищевой, химической промышленности, в гаражных и складских помещениях и т.д.

Но существует фактор, который наиболее сильно ограничивает применение для индивидуального строительства полов на органической основе - это их цена. Стоимость таких полов может достигать 90 и более долларов за 1 м2 поверхности. Также особенности их приготовления могут представлять трудности для самостоятельного использования.

В плане доступности по цене, экологической безопасности, легкости приготовления и использования особого внимания заслуживают наливные полы на цементной основе.

В их состав, как правило, входят цемент, песок и специально подобранный ряд совершенно безопасных добавок, которые и придают обычному цементно-песчаному раствору уникальные свойства.

В данной статье рассмотрены наливные полы фирмы "Старатели", достаточно давно известной на рынке строительных материалов своими плиточными клеями, шпатлевками, затирками, т.е. в основном продукцией, относящейся к ряду так называемых сухих строительных смесей. Теперь ассортимент продукции "Старатели" пополнился достаточно сложным в производстве, новым для нее материалом, обладающим при цене, значительно более низкой, чем у других производителей, прекрасными эксплуатационными качествами. Речь идет о двух видах наливных полов: "Наливные полы толщиной слоя 5-20 мм" и "Наливные полы толщиной слоя 30-80 мм".

Сначала о "тонкослойных полах". Каковы особенности данного материала?

- Невысокая стоимость
- Легкость приготовления
- Простота в работе
- Достаточно большое "рабочее время"
- Очень хорошее выравнивание
- Высокая прочность
- Отличное сцепление с основой
- Хорошая паропроницаемость
- Возможность использования в системах с обогреваемым полом
- Экологическая безопасность
- Легко удаляется с инструментов водой.

Как работать с "полами", чтобы получить наилучший результат:

1. Подготовка основания

Это один из наиболее важных этапов.

Во-первых: основание должно быть прочным и не должно иметь отверстий, через которые ваши полы просто утекут. Не стоит укладывать полы на деревянные основания, т.к. вы не можете быть уверены в прочности такого основания, и тонкий слой полов впоследствии может образовать трещины. Даже если вы будете пользоваться импортными цементными наливными полами с рекомендацией использования по деревянному основанию, наш вам совет: подумайте, стоит ли рисковать.

Далее: с основания необходимо тщательно удалить мусор, остатки смолы, краски и все, что может оказаться значительно мягче основания или ослабить сцепление раствора с ним.

На следующем этапе необходимо покрыть поверхность слоем грунтовки (для этого хорошо подходит "Универсальная грунтовка" фирмы "Старатели") и просушить в течение 2-4 ч. Если поверхность сильно впитывающая, то грунтовать ее желательно дважды. Экономить на этой процедуре не следует, так как стоимость и расход грунтовки невелики, а влияние на последующее качество пола она может оказать значительное.

2. Приготовление раствора

Следует помнить, что передозирование воды при приготовлении цементных смесей ведет к уменьшению прочности покрытия. С другой стороны, недостаток воды приведет к ухудшению растекаемости смеси. Поэтому внимательно следуйте указаниям на упаковке. Если у вас все же возникли сомнения в правильности дозировки воды и у вас пока недостаточно опыта, чтобы определить "на глаз" текучесть смеси, можно сделать так. Возьмите крышечку от аэрозольного баллончика (например, лака для волос или средства от тараканов - ее диаметр должен быть около 5 см, а высота - около 4,5 см), вырежьте донышко, поставьте крышку на стекло или глазированную плитку и наполните приготовленным раствором до верха, после чего крышку поднимите. Смесь растечется ровным пятном. Через две минуты линейкой измерьте диаметр пятна. Если он будет 16-18 см, смело приступайте к работе, если меньше - добавьте немного воды, если больше - немного сухой смеси.

Лучше, если вы нальете в емкость не всю, а немного меньшее количество воды и потом в воду будете засыпать сухую смесь. Именно смесь в воду, а не наоборот, иначе трудно будет размешать так, чтобы не было комочков. Размешивать можно вручную или электродрелью с помощью специальной насадки. С перемешиванием тоже лучше не торопиться, а сделать это так, как указано на упаковке, иначе могут не успеть разойтись все добавки и вы получите не совсем тот раствор (уменьшится растекаемость, будет происходить расслоение раствора и т.д.). После проверки на растекаемость (тест с крышкой) в случае необходимости добавьте воды и тщательно перемешайте раствор. Возможно потребуется еще одна проверка. Пугаться этих дополнительных операций не стоит, просто после приготовления одной порции раствора вам надо будет запомнить количество воды и сухой смеси и дальше добавлять столько же. Раствор сохраняет текучесть в течение приблизительно 40 мин, если он начал густеть, ни в коем случае не разбавляйте его водой.

3. Порядок работы

Как уже отмечалось, работать с наливными полами достаточно просто. Вы их разливаете по поверхности так, чтобы следующая порция оказывалась рядом с предыдущей и чтобы толщина слоя в самом тонком месте была не меньше 5 мм. Если при этом где-то вы получите толщину слоя больше 20 мм - ничего страшного, просто при большом количестве таких "провалов" вы увеличите расход смеси.

Желательно через каждые 40 мин (время сохранения текучести) пройтись по поверхности "пола" валиком с длинными шипами или хотя бы очень жесткой и негустой щеткой - это поможет лучше выйти пузырькам воздуха, а также будет способствовать лучшему выравниванию поверхности. И еще. Желательно работать вдвоем. Пока один готовит смесь, второй разливает ее или выравнивает.

Не забывайте, что цементные растворы как минимум в первые два дня после укладки не должны пересыхать. И потому важно оберегать их от прямых солнечных лучей и сквозняков. Было бы очень хорошо, если бы вы на два дня укрыли полы фольгой или полиэтиленовой пленкой, в этом случае поверхность пола будет более прочная.

Настилать покрытие вы сможете после полного высыхания полов. Время высыхания зависит от толщины слоя и условий и может колебаться от одной до трех недель.

И последнее в этом пункте. После окончания работы не давайте раствору засохнуть на инструменте и мойте инструмент водой сразу же после окончания работы.

4. Меры предосторожности

Как и любые составы, содержащие цемент, наливные полы при взаимодействии с водой образуют достаточно едкий щелочной раствор. Старайтесь избегать попадания раствора или сухой смеси в глаза. Если это все же произошло, промойте глаза большим количеством теплой чистой воды, а если будет необходимо - обратитесь к врачу.

Если ваши руки чувствительны к подобным растворам, то вам лучше работать в резиновых перчатках.

И теперь несколько слов о наливных полах толщиной 30-80 мм, которые лучше было бы назвать "наливной стяжкой". Для них справедливо почти все, что сказано о предыдущем продукте. Их не следует применять в слое тоньше указанного, и они чуть менее эластичны и текучи, чем "тонкослойные", что не имеет значения при такой толщине укладки, но сказывается на цене. Стоят "толстослойные" полы вдвое меньше.

Не забывайте, что цементные наливные полы нельзя использовать без покрытия, если они не содержат специальных, препятствующих истиранию добавок.

Преимущества наливных полов
Высокая износостойкость наливных полов

Наливные полы обладают высокой стойкостью к истирающим воздействиям на пол. В первую очередь это песчинки, которые попадают на полы на колесах транспортных механизмов, автомашин и на обуви людей.

Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам

Полимерные промышленные наливные полы успешно противостоят ударным нагрузкам от падения тяжелых предметов, вибрациям от работающих станков и другого оборудования, сдвиговым усилиям при перемещениях по ним ручных тележек на резиновом или пластиковом ходу.

Эластичность наливных полов

Полимерные наливные полы обладают достаточно высокой эластичностью. При их использовании перекрываются небольшие (до 1 мм) трещины в основании, они могут работать в режиме постоянного вибрационного воздействия (в большей степени это относится к полиуретановым и эпоксидно-уретановым полам). Также наливные полы выдерживают сильные термические нагрузки, как например в морозильных камерах или в производствах, связанных с проливом кипятка или уборкой полов с применением горячей воды.

Долговечность

При правильной эксплуатации и грамотном подборе типа наливного пола сроки службы эпоксидных и полиуретановых наливных полов могут достигать 15 и более лет. Покрытия исключительно долговечны, что окупает затраты по их устройству. Помимо правильного выбора типа полимерного покрытия, очень важным фактором является технологически грамотно выполненное бетонное основание и неукоснительное соблюдение технологии нанесения наливных полов на каждом этапе производственного процесса.

Беспыльность Полимерные наливные полы на сегодняшний день являются одним из немногих типов напольных покрытий, которые полностью исключают пыление бетонного основания. Полимерные полы незаменимы в условиях чистых производств.

Безвредность / гигиеничность

В нанесенном состоянии эпоксидные и полиуретановые наливные полы абсолютно безвредны. На наливных полах не заводятся бактерии и микроорганизмы, что крайне важно при выборе покрытия для медицинских учреждений и производств, связанных с продуктами питания. Полимерные полы абсолютно герметичны и при влажной уборке в основание пола не проникает вода, которая отрицательно сказывается на сроках службы других типов покрытий. Такие полы разрешены к применению в медицинских и учебных учреждениях, пищевых производствах и детских садах. Все применяемые покрытия имеют соответствующие гигиенические сертификаты

Высокая химическая стойкость

На рынке современных строительных материалов есть довольно ограниченное количество напольных покрытий, которые могут противостоять растворителям, кислотам, щелочам, нефтепродуктам и другим химически активным составам - это кислотоупорная плитка и эпоксидные наливные полы. Эпоксидные наливные полы наиболее оптимальное решение для придания основанию высокой химической стойкости. По сравнению с плиткой они более дешевы, имеют значительно меньше швов, обладают эластичностью и позволяют в максимально сжатые сроки предоставить заказчику готовое покрытие.

Эстетичность

Наливные полы нашли широкое применение не только на производственных предприятиях, гаражных и складских комплексах, но и спортивных сооружениях, в офисах, лечебных и учебных заведениях, дискотеках и клубах и т.д. Полимерные покрытия могут быть выполнены в очень широкой цветовой гамме. Для придания эстетических свойств покрытия декорируются цветными "чипсами", возможно выполнение полов различных цветов в одном помещении. В зависимости от условий эксплуатации могут быть изготовлены любого вида (глянцевые, матовые) и с любой фактурой поверхности (гладкие или с заданной степенью шероховатости). При необходимости можно легко обновить или поменять цвет покрытия. Для этого достаточно нанести сверху слой покрывного материала или лака.

Возможность машинной уборки

В процессе эксплуатации всех типов напольных покрытий очень остро встает вопрос о возможности быстрой и качественной машинной уборки помещений. С этой точки зрения, гладкие наливные полы являются идеальным вариантом при выборе типа напольного покрытия. Так же из-за своей высокой химической стойкости полимерные покрытия, в случае сильного загрязнения, возможно убирать при помощи растворителей и активных моющих жидкостей.

Безыскровость

Очень важная особенность наливных полов - отсутствие искр от удара по ним металлических предметов. Наливные эпоксидные и полиуретановые покрытия очень широко применяются на взрывоопасных производствах, таких как нефтепереработка, испытательные химические лаборатории и многое другое.

Пожаробезопасность наливных полов

В нанесенном состоянии наливные полимерные полы являются слабораспространяющими пламя при горении, умеренноопасными по токсичности при горении и разрешены к применению на путях пожарной эвакуации общественных и жилых зданий и сооружений.

вверх