# Рубашка, которая дому ближе

Фасад дома, как и человеческое тело, можно украшать, причем самыми разными способами. Если, допустим, отделать его штукатуркой или облицовочными плитами на цементно-клеевом растворе, то любая последующая переделка в этом случае будет затруднена и связана с серьезными денежными тратами. Поэтому некоторые предпочитают идти другим путем, применяя ту или иную систему навесных фасадов.

Собственно, любая операция «мокрого» типа, связанная с облицовкой, будет окончательной и бесповоротной. Поэтому такой способ устройства фасадов мы сразу вынесем за рамки статьи. Разговор пойдет именно о навесных системах, которые представляют своего рода рубашку для постройки и имеют свои особенности.

Взять, к примеру, ситуацию, когда старый неказистый фасад, который в последний раз отделывали или красили много лет назад, вы хотите быстро и без проблем сделать привлекательным и стильным. Несущая стена здесь может быть и кирпичной, и из газобетона, и обшитой досками. Опять же, не имеет особого значения, оштукатурен фасад или покрашен, в принципе отделка может вообще отсутствовать (что, кстати, нередко бывает, когда покупают недостроенную «коробку»). Главное, чтобы стены обладали хоть какой-то механической прочностью, позволяющей навесить такой универсальный материал, как сайдинг.

Сайдинг в последнее время получил довольно широкое распространение в загородном домостроении, но мы тем не менее расскажем о нем подробнее, поскольку сайдинговые фасады делают дома элегантными и современными, а их владельцам позволяют наслаждаться безупречным видом стен. Сайдинг представляет собой полосы длиной от двух до шести метров и шириной 10–30 сантиметров. Его профиль бывает двух типов: один имитирует дощатую обивку, выполненную внахлест, другой – просто толстые доски. Лицевая сторона этого материала может быть как рельефной, напоминающей волокна древесины, так и гладкой.

Наибольшую популярность приобрел виниловый сайдинг. Он устойчив к атмосферным воздействиям, не слоится, не крошится, а благодаря двуокиси титана не выгорает на солнце. А поскольку большинство производителей вносят краситель в массу полимера до формирования панелей, это благоприятно сказывается на прочности окраски. К тому же виниловый сайдинг прост в обращении: панели имеют с одной стороны ряд отверстий для прошивки гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение их в блоки, которые крепятся к обрешетке.

Алюминиевый сайдинг распространен меньше, но тоже иногда применяется. Он обладает всеми положительными качествами изделия из этого металла: не горит, не ржавеет, легок и долговечен.

Любая разновидность сайдинга дает возможность реализовать интересные и нестандартные архитектурные решения. Обладая элементарными навыками столярных работ, вы сами успешно смонтируете сайдинг, но практически все фирмы, торгующие этим материалом, предлагают и его монтаж. Те объемы работ, которые при использовании традиционной отделки заняли бы недели и потребовали значительных денежных затрат и ежегодного подновления, при использовании сайдинга выполняются в течение нескольких дней и позволяют много десятилетий не возвращаться к этой проблеме.

Кроме того, одним из достоинств сайдинга является не только сравнительно легкий монтаж, но и такой же легкий демонтаж. Ведь может сложиться так, что со временем вы решите отделать фасад более капитально, например облицевать его натуральным камнем. В таком случае сайдинг не составит труда снять и сразу же приступить к созданию нового фасада.

Сквозняк под фасадом

Сразу скажем: мы вовсе не поклонники сквозняков, которые гуляют по загородному дому, – ничего хорошего, кроме насморка, они не принесут. Другое дело, когда сквознячок продувает фасадную конструкцию, которая постоянно подвержена атмосферным воздействиям и нуждается в периодическом просушивании. Кроме того, дом, как живой организм, дышит, выделяет из своего теплого нутра влагу, которая тоже выходит наружу через фасады. А в таком случае хорошим выходом из положения может быть обустройство так называемых вентилируемых фасадов, ставших популярными в последние годы.

Особенность такого фасада заключается в том, что между несущей стеной и фасадным экраном оставляется промежуток – именно он принципиальным образом отличает вентилируемый фасад от остальных фасадных конструкций. Через него удаляется атмосферная и внутренняя влага, а в зимнее время года этот воздушный зазор работает как дополнительный теплоизолятор. Конструкция состоит из фасадного экрана, теплоизоляционного материала и несущей основы, которая крепится к стене так, чтобы обеспечить воздушный промежуток между экраном и стеной.

Достоинств у вентилируемого фасада много, и они очевидны. Лицевая стена дома при этом надежно защищена от осадков, перепадов температуры и других атмосферных воздействий, что в нашем северном регионе с суровым климатом крайне важно. Несущая стена не промерзает зимой и не перегревается летом, поскольку точка росы удерживается на определенном расстоянии от внутренней поверхности. Кроме того, благодаря вентиляции в утеплителе не накапливается влага, что значительно продлевает срок службы системы теплоизоляции.

Не стоит также забывать о простоте монтажа, который можно выполнять в любое время года, поскольку «мокрые» процессы здесь исключены. При реконструкции старых зданий необходимость дополнительного ремонта стен отпадает: влага из них будет удаляться через вентилируемый зазор, а выравнивание фасада обеспечивается элементами конструкции. Наконец, поскольку вентилируемый слой служит еще и акустическим буфером, эта фасадная система отлично защищает дома от уличного шума.

А теперь рассмотрим три составляющие вентилируемого фасада, которые определяют его эффективность и долговечность. Прежде всего, определенную роль играют, как уже говорилось, несущие стены. А именно: они должны иметь соответствующий запас прочности. На этом требования к стенам, собственно, заканчиваются. При возведении вентилируемых фасадов к поверхности стен не предъявляются специальные требования, не нужна и их предварительная подготовка – выравнивание и оштукатуривание. Дело в том, что после монтажа вентилируемого фасада внешне постройка меняется кардинально, и дом приобретает неповторимый, запоминающийся облик. Вот почему вентилируемый фасад – идеальное решение облицовки наружных поверхностей стен зданий при реконструкции или капитальном ремонте, когда фасады повреждены, изношены и нуждаются в обновлении.

Другой важной составляющей такого фасада является эффективный утеплитель. Он должен иметь длительный срок эксплуатации, сохранять форму и высокие теплоизолирующие характеристики и позволять водяным парам и влаге беспрепятственно проникать в воздушную прослойку между защитным экраном и стеной. В таком случае предотвращается образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют плиты из стекловолокна, покрытые стеклохолстом. Стеклохолст выполняет функции ветрозащитного материала и препятствует выдуванию тепла из теплоизоляции.

Наконец, третья составляющая – это сам защитный экран. Как правило, он состоит из каркаса, который крепится к несущей стене, и того или иного варианта облицовочных панелей. Система вентилируемых фасадов позволяет использовать для облицовки зданий панели всевозможных форм и размеров, хорошо сопрягающиеся с крышей, оконными и дверными проемами. Впрочем, об этом стоит поговорить отдельно.

Панели на любой вкус

Какими панелями будет отделан фасад вашего дома? Все зависит от вашего вкуса, а также от финансовых возможностей.

И внешний облик, и стоимость таких панелей весьма различаются, так что выбор должен сделать домовладелец. Не исключено, что он остановится на фиброцементных панелях. Они состоят из цемента, армирующего волокна (как правило, синтетического или асбеста) и минеральных заполнителей.

Эти плиты негорючи, экологически безопасны, морозоустойчивы, не боятся коррозии, гниения и кислотных дождей. Они влагонепроницаемы, хорошо изолируют звук, стойки к ударам и сочетают в себе прочность бетона и многофункциональность панелей. Плиты могут быть отшлифованы (с одной или с другой стороны), окрашены акриловой водостойкой краской или готовые под покраску и облицовку на месте. Широкое распространение получили также фиброцементные плиты с поверхностным слоем, покрытым крошкой из натурального камня, причем цвет (за счет породы камня) и крупность крошки предлагаются разные. На фиброцементную плиту может наноситься также поли-уретановое покрытие, которое обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолетового излучения и атмосферного воздействия.

Еще можно использовать для создания вентилируемого фасада такой устойчивый к внешним воздействиям и долговечный материал, как керамогранит. Его производят из высококачественной глины, кварцевого песка, полевого шпата и натуральных красящих пигментов. Всю эту смесь сначала прессуют, потом подсушивают, а затем обжигают при высокой температуре.

Любой строительный материал под открытым небом страдает от атмосферных осадков, но только не керамогранит. У него невероятно низкое водопоглощение (0,05–0,10%) и потому высокая морозоустойчивость. Кроме того, он не боится высоких температур, практически не реагирует на ультрафиолетовое излучение и гораздо прочнее натурального камня и керамической плитки.

Керамогранит способен буквально преобразить фасад дома, ведь он может выглядеть как натуральный камень (гранит, мрамор, оникс), кирпичная кладка, венецианская штукатурка, любая порода древесины. Добиться преображения не слишком сложно: достаточно после обжига специальным образом обработать этот исключительный материал.

Но можно пойти и иным путем, например использовать металлические панели марок МП 1000 или МП 2000. Эти панели пред-ставляют собой металлические кассеты разного цвета и размера, с открытым или скрытым способом крепления – их называют еще металлическим сайдингом. От керамогранита их отличает небольшой вес, а от других систем вентилируемых фасадов – относительная дешевизна. Металлические панели абсолютно пожаробезопасны, долговечны, они существенно уменьшают электромагнитное воздействие. Кроме того, их конструкция исключает деформацию вследствие многократных перепадов температуры. Внешняя поверхность панелей защищена пленкой от повреждений, которые нередко появляются в ходе транспортировки и монтажа. Монтаж их довольно прост.

Есть и более оригинальные варианты, например предложенный нашими соседями – шведами. В Швеции был разработан и успешно использован в индивидуальном домостроении способ облицовки вентилируемых фасадов с помощью панелей, изготовленных из мраморной крошки, цемента и пигмента, и металлического каркаса из стального листа горячего цинкования. Поверхность таких панелей может быть совершенно гладкой, шероховатой и иметь разные расцветки. Многообразие цветов дает возможность создавать из панелей интересные фасадные рисунки, которые оживляют облик зданий. Шведские фасадные панели монтируются на специальный металлический каркас без строительного раствора, клея или гвоздей, причем монтаж может осуществляться круглый год. В качестве утеплителя используются негорючие теплоизоляционные плиты на основе стеклянного штапельного волокна. В систему могут входить также сделанные из оцинкованной стали с полимерным покрытием облицовочные элементы откосов, отливов и дверей.

В России технология создания навесных вентилируемых фасадов стала известна недавно, однако ввиду своих неоспоримых до-стоинств уже успела завоевать популярность у архитекторов, дизайнеров и строителей.

вверх