# Использование сухих строительных смесей при ремонте стен

Обрабатывая стены, мы ставим перед собой цель создания идеально гладких поверхностей для проведения дальнейших малярных работ или наклеивания обоев. Достигнуть этой цели позволяет использование сухих строительных смесей. Давайте посмотрим, как они используются при работе со стенами.

Обрабатывать можно любые твердые, прочные и чистые основания, такие как камень, кирпичная кладка, бетон, гипсобетон, гипсокартон, изоляционные плиты. В то время как поверхности, долговременно находящиеся во влажном состоянии, стекло, пластмасса металл не подлежат обработке.

Перед любым видом работы основание очищается от старого строительного материала и загрязнений. Трещины, если таковые имеются, клинообразно продолжаются. Сильно впитывающие поверхности предварительно обрабатываются праймером (грунтовкой). Мелящиеся и осыпающиеся основания покрываются специальным укрепляющим праймером.

Если перепады основания достаточно большие (до 25 мм), поверхность выравнивается использованием штукатурок. Перепады неровностей до 10 мм тоже выравниваются штукатурками, но гладкости можно добиться, если просто оклеить стены толстыми обоями. Окончательное выравнивание производиться с помощью шпаклевок. Для получения наилучшего результата используют полимерные виды.

При облицовке плиткой основания не рекомендуют выравнивать с помощью шпаклевок.Поверхность гипсокартонных листов, пазогребневых плит, оснований, выровненных с использованием гипсовых штукатурок, обрабатывают праймером (грунтовкой) перед облицовкой. На обычные основания: бетон, газобетон, кирпич, цементные штукатурки используют стандартные клеи. (Например, Плитонит-А, Плитонит-В) Сложные основания, такие как старая краска, плитка, необходимо обклеивать с помощью специального клея. (Например, Плитонит-С). Для формирования межплиточных швов используются крестики. Через 2 суток (в сущности, время рассчитывается исходя из типа используемого клея) производят затирку швов. Затирка подбирается к цвету плитки и к особенностям помещений. Швы в стыках углов заполняются силиконовым герметиком. Через 2 дня после затирки швы обрабатываются защитным грунтовочным составом.Перед покраской выравнивание стен производиться с помощью шпаклевок. Если поверхность предполагает окрашивание в белые и светлые тона, то она обрабатывается праймером (грунтовкой) под декоративную отделку белого цвета. Потом производиться окрашивание.

Перед оклейкой обоями выравнивание проходит по той же схеме. Затем основание обрабатывается грунтовками. Обои приклеиваются клеем, выбранным в зависимости от типа и толщины обоев.

Нельзя оставить без внимания и такой новый вид сухой строительной смеси как декоративная штукатурка. Она применяется при финишной отделке стен как внутри, так и снаружи. В состав декоративной штукатурки входят мраморная и гранитная крошка, искусственная смола. Для придания штукатурке нужного цвета в её состав прямо перед нанесением добавляются в определённых пропорциях специальные смеси.Нанесение такой штукатурки требует тщательной обработки поверхности грунтовкой, шпатлевкой, затирочными материалами. Следует также знать, что такая штукатурка для наружных работ применяется только при плюсовой температуре.

Существуют разные виды декоративной штукатурки. Декоративная синтетическая шпаклевка используется для отделки стен и фасадов. Направление затирки и зернистость создают индивидуальную структуру стен. Такое покрытие может быть и конечным, и дополнительно покрыто краской. Затирочная синтетическая шпаклевка удобна для отделки фасадов зданий, так как она отлично защищает стены от различных атмосферных явлений. Затирочная минеральная шпаклевка содержит в основном минеральные зерна и способна пропускать пары воды.

Все виды строительных смесей, упомянутых выше, можно найти в любом специализированном магазине или рынке города. Нужно только знать, какая именно смесь представленного производителя годиться для предстоящей работы. В этом нам всегда могут помочь продавцы-консультанты.

вверх