# Кондиционеры: вопросы и ответы

Задумываетесь о приобретении кондиционера? Не знаете, как подступиться к ответственной покупке? Эта статья даст вразумительные ответы на волнующие Вас вопросы.

При какой наружной температуре может работать кондиционер на тепло и холод?
Большинство бытовых кондиционеров предназначено для бесперебойной работы в режиме тепло/холод при наружной температуре от +50 до -10°С.

При переезде на новую квартиру можно ли установить кондиционер со старого места жительства?
Можно. Для этого надо обратиться в фирму, проводившую монтаж кондиционера на старой квартире. Заплатить придется только за демонтаж и монтаж.

Существуют ли какие-то ограничения по шуму для наружных блоков кондиционера?
Если у вас кондиционер исправен, то шум, издаваемый наружным блоком, обычно равен 40–55 дБ. Максимально допустимый уровень шума для жилой застройки равен 60 дБ.

Для чего в кондиционерах устанавливают катехиновый фильтр?
Катехин — это природное вещество, получаемое из чайных листьев. Наши предки применяли его в медицине для борьбы с бактериями и вирусами. Эту же функцию выполняет катехиновый фильтр в кондиционере.

Как правильно выбрать кондиционер? Что при этом нужно учитывать?
Для правильного подбора кондиционера недостаточно учитывать только объем помещения. Необходимо знать ориентацию помещения относительно сторон света, количество находившихся в нем человек и иметь информацию о наличии электроприборов.

В чем преимущества инверторных моделей кондиционеров?

- Экономия электроэнергии.
- Меньше времени для выхода на заданную температуру.
- Более точное поддержание температуры.
- Малые пусковые токи и как следствие увеличение срока службы компрессора.

  Можно ли эксплуатировать кондиционеры в зимний период?
  Да, можно. Но оборудование разных фирм-производителей рассчитано на разный уровень min температуры, при которой можно эксплуатировать кондиционер.

  В каких случаях уместна установка сплит-системы, а в каких — более сложная?
  Если в квартире предполагается одновременно кондиционировать две-три комнаты с примерно одинаковыми тепловыми нагрузками, то в качестве кондиционера для подготовки воздуха, совмещенного с приточной установкой, можно использовать сплит-систему с одним внутренним блоком канального типа и набором аксессуаров (электрокалориферы, смесительные камеры). Забор уже побывавшего в помещениях (рециркуляционного) и свежего уличного воздуха осуществляется вентилятором, встроенным во внутренний блок сплит-системы. В нем воздух фильтруется, обрабатывается (охлаждается, подогревается либо осушается) и далее по системе воздуховодов направляется тем же вентилятором в несколько помещений. Выбирается эталонное, с точки зрения качества воздухоподготовки, помещение; в другие такой же воздух подается в объеме, позволяющем поддерживать температуру, близкую к данной.

  Мультисплит-системы или системы типа VRF могут кондиционировать воздух максимум в четырех или в 40 помещениях соответственно. Поскольку каждую комнату обслуживает собственный канальный внутренний блок, то требуемая температура в ней будет поддерживаться с высокой точностью.

  Не стоит, однако, использовать один внутренний блок мультисплит-системы или системы типа VRF на два или три помещения, так как точность поддержания основных параметров микроклимата в кондиционируемых зонах существенно уменьшится.

  Совместно с мультисплит-системами или системами типа VRF используются независимые приточные установки по одной на квартиру. Они оснащаются собственным вентилятором, электрокалорифером, регулятором расхода воздуха (шибером), фильтром, шумоглушителем и системой автоматики. Если поток подготовленного свежего воздуха будет поступать в помещения по индивидуальной сети воздухораспределительных каналов без дополнительной обработки во внутренних блоках мультисплит-системы или системы VRF, то его минимальная температура зимой должна варьироваться в пределах 16–22°С.

  В принципе возможности приточной установки могут быть существенно расширены за счет подключения газоанализатора, блокирующего подачу в помещения приточного воздуха, когда в нем увеличивается содержание диоксида углерода (компонента выхлопных газов) или других вредных веществ. Помимо воздушного фильтра, приточная установка (впрочем, как и внутренние блоки сплит-системы, мультисплит-систем или систем типа VRF) оборудуется угольным, электронным либо плазменным фильтром с исключительным качеством очистки воздушного потока. Можно использовать канальное оборудование для ионизации и увлажнения. Правда, подобные усовершенствования сделают систему кондиционирования намного дороже.

  Специального оборудования для отвода избытков воздуха за пределы квартиры, как правило, не требуется.

  На что нужно обращать внимание при монтаже кондиционеров?
  Сплит-системы, мультисплит-системы и системы VRF в стандартной комплектации имеют всего один наружный блок (который по возможности надо устанавливать на крыше дома), включающий необходимое для функционирования внутренних блоков машинное оборудование.

  Монтировать наружный блок на фасаде здания нежелательно. Можно разместить его на чердаке или в подвале. Однако это приведет к удорожанию проекта, так как наружный блок «сбрасывает» в окружающую среду большое количество тепла, поэтому в некоторых случаях в помещениях придется устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию.

  Наконец, если технические возможности системы (в первую очередь, допустимая длина фреонопроводов сплит- и мультисплит-систем) не позволяют расположить наружный блок на крыше, в подвале или на чердаке, а эксплуатационные службы здания не разрешают устанавливать его на фасаде, то единственным местом для наружного блока становится лоджия (балкон). При этом использовать ее по прямому назначению, а тем более застеклить будет очень трудно, поскольку через наружный блок необходимо обеспечить циркуляцию заданного количества уличного воздуха.

  Когда наружный блок размещен на достаточном удалении от квартиры (на крыше, в подвале или на чердаке), монтажникам приходится изыскивать место для прокладки фреонопроводов и электрических коммуникаций к находящимся в квартире внутренним блокам. Самое неграмотное техническое решение — прокладка коммуникаций по наружной стене дома в специальном пластиковом коробе.

  Лучшим местом расположения внутренних блоков системы кондиционирования является пространство над фальшпотолком в прихожей. Подойдет также кладовая, гардеробная комната или другое нежилое помещение.

  Главное, чтобы к смонтированному оборудованию можно было бы без труда подобраться и после ремонта квартиры; в противном случае при техническом обслуживании или ремонте кондиционера подвесной потолок придется ломать. Устанавливать внутренние блоки в жилых помещениях, особенно в спальнях, не рекомендуется. Во внутреннем блоке, работающем в режиме охлаждения, скапливается значительное количество конденсата, отводить который лучше всего через сифоны умывальников, кухонных моек. Недопустимо, чтобы трубопровод отвода конденсата подключался к ливневой канализации. Если пренебречь этим правилом, то во время сильного дождя в квартире случится потоп. Следует помнить, что емкость ограниченных размеров (ведра, трехлитровые банки) для сбора конденсатов не подходит.

  Где разместить приточную установку?
  Как и внутренние блоки кондиционеров, приточную установку следует расположить над фальшпотолком в нежилом помещении. Лучше, если она будет равноудалена от всех кондиционируемых комнат. Если места для приточной установки катастрофически не хватает, ее можно вынести за пределы квартиры и закрепить прямо на фасаде здания, предварительно заключив в корпус, окрашенный под цвет наружных стен, либо смонтировать на лестничной площадке, за фальшперегородкой или фальшпотолком. Однако все эти варианты имеют массу недостатков и в ряде случаев нереализуемы.

  Каковы особенности монтажа системы воздуховодов?
  Между архитектором, работающим над дизайном жилища, и подрядной организацией, устанавливающей систему кондиционирования, нередко возникают неразрешимые противоречия. Например, дизайнер настаивает на максимальном уменьшении пространства над подвесным потолком или на полном отказе от него, на не совсем подходящих трассах прокладки воздуховодов, монтаже изготовленных на заказ воздухораспределительных решеток и т.п. Погоня за эффективностью внутреннего убранства нередко приводит к ухудшению технических характеристик системы и к повышенному шуму в помещениях. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы форма жилища не подменяла его содержания.

  Чтобы в кондиционируемых помещениях не было шума, система распределения воздуха должна строиться на базе звукоизолированных воздуховодов. При этом не стоит экономить, иначе каждую ночь вам придется делать непростой выбор — в приятной прохладе слушать шум перемещающихся по воздуховодам воздушных масс и ворочаться с боку на бок либо спать в духоте. Для точной настройки системы (перед сдачей в эксплуатацию или после перепланировки помещений и т.п.) в ней должны быть установлены устройства, регулирующие расход подаваемого в помещение воздуха.

  В комнатах без фальшпотолков воздуховоды приточного и отработанного воздуха заканчиваются настенными решетками, а с подвесным потолком — диффузорами в любой его части. Если в квартире есть сплит-система, то воздуховоды для рециркуляционного воздуха могут не использоваться: он будет двигаться к воздухозабору внутреннего блока, расположенного в прихожей, через переточные решетки над дверями жилых комнат и кондиционируемых хозяйственных помещений. Однако такая схема обладает высокой инерционностью.

  Следует применять только стандартные воздухораспределительные решетки и диффузоры. Они бывают белыми, цвета слоновой кости или просто анодированными. Правда, решетку можно аккуратно покрасить с помощью пульверизатора и высушить в специальной печи. При этом проследите, чтобы движущиеся элементы решеток или диффузоров не утратили подвижности.

  В чем заключается специфика энергообеспечения оборудования?
  Если площадь квартиры равна 150 м2 и более, то оборудование системы кондиционирования имеет мощность не менее 10 кВт и подключается к трехфазной сети. Далеко не для всех квартир предусмотрены такие лимиты потребления электроэнергии, поэтому будьте готовы обратиться в «Мосэнерго» для получения соответствующего разрешения. Если размеры распределительного щита на лестничной клетке достаточно велики, то в нем можно разместить оборудование, необходимое для подключения и обеспечения работоспособности системы кондиционирования. В том числе блок управления работой вентилятора, систему регулирования нагрева электрокалорифера и положения привода электрошибера приточной установки. Здесь же монтируют различные устройства защиты.

вверх