# Что такое сухие строительные смеси?

В последние годы на нашем строительном рынке появилось много новых материалов: полимерные пасты, герметики, грунтовки, пены. Также некоторые изменения претерпели сухие строительные смеси. Раньше для скрепления камней между собой, выравнивания и обработки стен и потолков использовались известь, глина, алебастр, гипс и их смеси. Перед применением они разводились водой. Разработки сухих строительных смесей велись с целью увеличения прочности соединения материалов и простоты их нанесения.Раньше строительные смеси изготавливались прямо на строительной площадке, в таких условиях редко соблюдалась рецептура, вследствие чего увеличивался расход компонентов. Сейчас сухие строительные смеси производятся в заводских условиях. Они уже содержат все необходимые компоненты в правильных пропорциях. Подготовить их к использованию проще простого: следует добавить нужное количество воды.

Промышленное производство сухих строительных смесей шагнуло вперед, когда в растворы начали добавлять поливинилацетатный клей, или ПВА. Человечество познакомилось с полимермодифицированными сухими смесями. Преимущество добавления в раствор полимера очевидно: при застывании раствора клей образует между твердыми частицами гибкие соединения. Они компенсируют на себе нагрузку на растяжение. Подобная функция и у стальной арматуры в железобетоне. Эти специальные добавки, или компаунды, придают готовым смесям специальные свойства: повышенную прочность сцепления материалов, эластичность, то есть способность противостоять расширению и сжатию при изменениях температуры, влагостойкость, водостойкость и сопротивление механическим воздействиям. Последние три качества очень важны для шпаклевок и штукатурок, применяемых для наружных работ. Компаунды определяют конечное применение сухой строительной смеси. В современном производстве в сухие строительные смеси добавляют три основных компонента: вяжущие, наполнитель и химические добавки. Вяжущим могут быть различные виды цемента (портландцемент, белый цемент, высокоглинозёмистый цемент), известь, гипс. В качестве наполнителя берут кварцевый песок, известняк, мел, пемза, керамзит, волокна. Эти два компонента составляют 95-98% от всего состава сухой смеси.

На химические модификаторы приходится 2-5% состава. В смеси добавляют метилциллюлозу или другие соединения, обладающие высокой водоудерживающей способностью. Сухие смеси наносятся более тонким слоем, чем привычная смесь цемента с песком, поэтому важно, чтобы вода не испарялась быстрее, чем схватится цемент или гипс. Кроме этого добавляются различные гидрофобизаторы, порообразователи, пластификаторы, ускорители или замедлители твердения, разжижители, загустители, антивспениватели.

Раньше смесь цемента с песком применялась для всех видов работ: для кладки, для выравнивания стен и полов, для финишной отделки. Сейчас для каждого вида работ можно подобрать соответствующую сухую смесь. Кирпичная кладка, монтаж газобетонных блоков, штукатурные и шпаклевочные работы внутри и снаружи-всё требует специальной сухой строительной смеси. Для кафеля, керамической плитки, мрамора, гипсокартона применяется свой клеевой состав.

Для выбора сухой строительной смеси необходимо ответить на следующие вопросы:

- какие смеси подходят для данного материала;
- слой какой толщины собираетесь нанести на поверхность;
- насколько прочна будет данная смесь при сжатии, растяжении и сгибе;
- через какое время данная сухая строительная смесь достигает нужных характеристик прочности.

Для проведения строительных или отделочных работ не нужно забывать о внешнем воздействии, которое может отрицательно сказаться на конечном результате. Речь идет о влажности и температуре воздуха. Каждый производитель указывает температуру и влажность, при которых данная смесь может использоваться. Уменьшение температуры увеличивает срок схватывания материалов, повышение - уменьшает его, а из-за высокой скорости высыхания могут появиться микротрещины.

Но, несмотря на все тонкости при работе с сухими строительными смесями, их использование экономит время и труд рабочих при высоком качестве составов и получаемых результатов.

вверх