# Перегородки

В последние годы получили широкое распространение дома со свободной планировкой квартир. Ремонт в таких квартирах, как правило, сопряжен с возведением межкомнатных перегородок. Поэтому рассмотрим наиболее распространенные материалы и технологии их возведения.

## Панельные перегородки

Панельные перегородки (гипсобетонные, керамзитобетонные, газобетонные, железобетонные и из небетонных материалов) долгое время являлись основным видом перегородок, применяемых в массовом жилищном строительстве. Они опираются непосредственно на конструкции перекрытия и крепятся по трем сторонам к стенам и потолку с помощью металлических закрепов и анкеров. В настоящее время ряд фирм выпускает мелкоразмерные панели перегородок с высотой равной высоте помещения (2,5-3,0 м), шириной 200 мм и более, толщиной 80-100 мм.

Панели из жестко вспененного полистирола

Несущие панели из жесткого вспененного полистирола с двусторонним покрытием, армированным стекловолокном - это новый конструкционный материал, не так давно появившийся на российском строительном рынке. Стандартные размеры: 1250х600х6 (10;12) мм и 2500х600х20 (30;40;50;60;80) мм. Данный материал одновременно выполняет функцию тепло- и гидроизоляции и к тому же является конструкционным. Он относится к группе пожаробезопасности - B1(трудновоспламеняем); а его теплопроводность - 0,036 В/м К. Кроме того, благодаря шероховатой поверхности данный материал обладает высокой адгезией.

Из жесткого вспененного полистирола производятся строительные панели универсального применения, а также широкая палитра готовых строительных изделий.

Область применения данного материала - это возведение перегородок преимущественно в помещениях повышенной влажности (в ванных комнатах, банных комплексах, в бассейнах, и т.д.).

Используется он также для выравнивания полов и стен с одновременной гидроизоляцией, теплоизоляцией и шумоизоляцией; для изготовления душевых кабин, 'турецких' бань, гидромассажных кабинетов; укрытия водопроводных и канализационных труб; везде, где необходимо наклеить кафельную плитку; для обновления, утепления и гидроизоляции фасадов, обустройства открытых террас и балконов, и т.д.

Монтаж самого сложного изделия производится быстро и практически без грязи. Помимо самих панелей применяются дополнительные монтажные и гидроизолирующие элементы - манжеты, ленты, уголки, и т.д., которые поставляются в комплекте с основными изделиями.

## Каркасные перегородки

Для устройства каркасных перегородок могут применяться различные материалы: гипсокартонные листы, ДВП, ДСП, и т.д. Наиболее широко применяются каркасные перегородки с гипсокартонными листами.

Широкое применение каркасных перегородок из гипсокартонных листов связано, прежде всего, с простотой монтажа и быстрыми сроками выполнения работ. Еще один фактор, благодаря чему проектировщики с удовольствием закладывают каркасные перегородки в проекты, - это удивительная способность к формообразованию гипсокартона. Из него возможно выполнять перегородки c ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с перетекающими пространствами, включать в интерьер колонны, пилястры, и т.п. Но надо отметить, что в основном данный тип перегородок используется при ремонте офисных помещений. Это связано с тем, что гипсокартонные перегородки уступают другим типам перегородок по долговечности, звукоизоляции и консольной нагрузке.

|  | Конструктивные системы каркасных перегородок из гипсокартонных листов позволяют выполнять любые криволинейные формы (KNAUF)

## Перегородки из мелкоштучных элементов

Кирпичные перегородки

Данный конструктивный тип перегородок хорошо известен специалистам. Отметим лишь, что кирпичные перегородки обладают хорошими противопожарными, звукоизолирующими свойствами, высокой влагостойкостью, могут иметь любую форму (в т.ч. криволинейную).

Для уменьшения веса перегородки, которая является некапитальной стеной, целесообразно применять эффективный пустотелый или пористый кирпич, однако для помещений с повышенной влажностью (санузлов, ванных комнат, кухонь) подходит только полнотелый красный - белый силикатный кирпич непригоден.

При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные перегородки обычно оштукатуривают с двух сторон, тщательно затирают. Со стороны помещений с повышенной влажностью желательно облицовывать их на всю высоту (или не менее 180 см) керамической плиткой, другими влагоустойчивыми материалами, либо окрашивать водостойкой краской.

Плиты и блоки для перегородок

выполняются исходя из эргометрических требований, максимальная масса таких элементов не превышает 14-23 кг, а геометрические размеры таковы, что с ними удобно работать одному монтажнику. Они выполняются из гипса, гипсобетона, лёгких (чаще всего ячеистых) бетонов и других материалов. Как правило, толщина перегородок этих элементов от 80 до 200 мм.

Пазогребневые гипсовые плиты

Плиты изготавливаются из гипса и предназначены для возведения самонесущих перегородок в помещениях с влажностью до 60% (для помещений с влажностью более 60% применяются гидрофобизированные гипсовые плиты). Размеры плит – 900х300х80 мм. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, колебания температуры и влажности не вызывают в них никаких деформаций.

Перегородки из данных изделий имеют высокий предел огнестойкости и достаточно высокий уровень звукоизоляции. Гипсовые плиты легко пилятся и обрабатываются (обработка ударным воздействием не допускается). Электропроводка и трубные разводки утапливаются в бороздах, выполняемых ручным или электроинструментом. Для труб большого диаметра и для групп трубопроводов или воздуховодов используются двойные перегородки.

Плиты просты в монтаже. Пазогребневая конструкция стыков обеспечивает быструю и прочную сборку.

В связи с высоким качеством поверхности плит штукатурить их не требуется. Поверхность перегородки сразу готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовке плиткой. Применяются краски на любой основе за исключением щелочных (т.е. на основе извести и жидкого стекла).

Перегородки из гипсовых плит могут соединяться с любыми строительными элементами (бетонными и кирпичными стенами, стальными несущими конструкциями, деревянными балками). Поскольку несущие конструкции могут передавать на перегородку некоторую долю нагрузок, рекомендуется при соединении их с гипсовыми перегородками использовать эластичное или скользящее (подвижное) соединение.

В качестве эластичных элементов рекомендуются пробковые полосовые или наборные (из пергамина) прокладки.

Для подвижных соединений используются профили швеллерного или таврового сечения из стали с антикоррозионным покрытием, алюминия, пластмасс, и т.п.

Если при эксплуатации исключаются колебания конструкций, а требования к звукопроводимости и продольным смещениям второстепенны, допускается жесткое соединение с помощью гипса.

Перегородки из стеклоблоков

Стеклоблоками называются изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок-полублоков). Каждая половинка сделана из толстого стекла (6 - 7 мм).

Достаточно широкое применение стеклоблоков обусловлено их высокой прочностью, прекрасной тепло- и звукоизоляцией, влагостойкостью, высокими светопропускающими свойствами, долговечностью. Кроме того, стеклоблоки являются термостойким материалом, они выдерживают перепады температуры от -40 до +50 °C. Еще одно важное свойство стеклоблоков - абсолютная негорючесть. Они не только не поддерживают горение, но и мало разрушаются даже при очень сильном пожаре.

Поверхность современного стеклоблока может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. Стеклоблоки с различной поверхностью по-разному пропускают свет. Они бывают светопрозрачными (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями).

Как правило, форма стеклоблоков квадратная или прямоугольная, но выпускаются также и так называемые 'половинки', треугольные, угловые (для отделки углов, колонн, и т.д.) и даже круглые изделия.

Монтаж стеклоблоков выполняется на растворе, при этом необходимо соблюдать некоторые предосторожности, о которых говорится в рекомендациях фирм-производителей. Для монтажа может также применяться специальная модульная деревянная решетка.

## Заключение

В завершение хотелось бы отметить, что наиболее распространенными материалами для возведения межкомнатных перегородок в жилых помещениях на практике являются пазогребневые блоки и газосиликатные блоки. Это обусловлено тем, что по своим эксплуатационным свойствам, в первую очередь звукопоглощению, они не уступают такому традиционному материалу как кирпич. По стоимости возведения перегородки с учетом всех работ, материалов, доставки на объект и т.д. они практически вдвое дешевле. Время необходимое на возведение существенно меньше, плюс к этому нельзя не учитывать, что нагрузка на перекрытия перегородки из блоков приблизительно в пять раз меньше, чем у перегородки из кирпича. Выбор в пользу одного из этих типов блоков делается обычно исходя из требуемой толщины перегородки, ее формы и т. д. на стадии проектирования. Ниже приводим пример расчета стоимости возведения перегородки из указанных выше материалов.

| Кирпич | Пазогребневые блоки | Газосиликатные блоки
Стоимость материалов, включая вспомогательные, US$ | 49,23 | 27,73 | 32
Доставка, разгрузка и подъем, US$ | 40,42 | 5,53 | 11,92
Стоимость строительных работ, US$ | 18,57 | 15,8 | 18,6
Итого: | 108,22 | 49,06 | 62,52
Нагрузка на перекрытие, кг. | 512 | 70 | 151

Расчет выполнен применительно к стоимости возведения 1 кв. м. перегородки толщиной ½ кирпича.

вверх