# Вентиляция бассейнов

В нашем климате неэффективно иметь бассейн под открытым небом, потому что им можно пользоваться лишь летом. А как же быть, если зимой захочется искупаться? Наилучшим выходом из этой ситуации является строительство бассейна под крышей.

Однако здесь также возникает серьезная проблема: вследствие того, что бассейн "запрятан" в четырех стенах, водяные испарения с поверхности конденсируются на стенах и потолке помещения. Повышенная влажность отрицательно влияет на состояние строительных и отделочных материалов, вызывая появление грибковой плесени и коррозии, а также отморожение стеклянных поверхностей и преждевременное разрушение несущих конструкций. Влажность плохо воздействует и на самочувствие людей, которые в таком бассейне начинают страдать головными болями.

Наиболее эффективным способом борьбы с повышенной влажностью является установка приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы этого устройства основан на том, что в помещении бассейна происходит постоянная замена отработанного воздуха свежим. Кроме этого, вентиляционная система помогает избавиться от неприятных запахов. Вам могут порекомендовать купить вместо приточно-вытяжной системы осушители воздуха, но они часто не справляются со своими задачами. В дополнение к этому при работе осушителей помещение бассейна не вентилируется, и из него не исчезают запахи.

Приточно-вытяжная система может быть организована двумя путями.

1. Размещение синхронно работающих приточной и вытяжной систем отдельно друг от друга.

   Система притока воздуха состоит из воздухозаборного устройства с клапаном (Оно предотвращает попадание в помещение холодного воздуха зимой в случае, если вентилятор выключен.); приточного вентилятора; нагревателя, служащего для прогревания воздуха, приходящего с улицы, в холодное время, а также блока управления, регулирующего количество поступающего воздуха и его температуру. Каналы подачи воздуха лучше всего разместить вдоль стен. Вытяжка обеспечивается специальным вентилятором, встроенным в каналы на потолке.

2. Установка приточно-вытяжной системы в одном блоке. Данный вариант является наиболее практичным, так как это оборудование занимает гораздо меньше места. Также встроенный рекуператор позволяет сэкономить почти 70% тепла за счет того, что чистый воздух нагревается в этом устройстве вытягиваемым. Два потока при этом не смешиваются.

   Такая установка включает в себя:

   - приточно-вытяжной вентилятор;
   - фильтр для очищения подаваемого воздуха;
   - рекуператор тепла, отвечающий за энергоснабжение и экономию тепловой и электроэнергии;
   - догреватель воздуха (он согревает приточный воздух до желаемой температуры);
   - двойной клапан наружного воздуха, с помощью которого в помещении даже зимой при неработающей установке не происходит выхолаживания;
   - автоматическую систему регулирования влажности, температуры и объема поступающего воздуха.

При установке любой приточно-вытяжной установки требуется провести точный расчет количества выделяемой влаги, который во многом зависит от размера площади воды. Вентилятор для небольшого бассейна в час нагнетает от 200 до 2.500 м3/час. Струи приточного воздуха не рекомендуется направлять на поверхность воды, чтобы купающиеся не простудились. Если в помещении бассейна стеклянная крыша, она должна быть обязательно обдуваема из вентиляторов. Количество удаляемого воздуха в системе должно превышать количество приточного, чтобы предотвратить попадание в помещение влажного воздуха.

Установки для вентиляции действительно сделают ваш бассейн тем местом, где можно отдохнуть и приятно провести время. Вы можете больше не беспокоиться за состояние помещения и не испытаете дискомфорта от затхлого запаха.

вверх