# Knauf therm – «золотая» середина теплоизоляционных материалов

В последнее время стали много говорить о тепловой защите зданий. Необходимость такой защиты пропагандирует Госстрой России, проводя линию энергосбережения, а необходимость наружной теплоизоляции, одного из главных факторов тепловой защиты, диктуется в настоящий момент плохим качеством теплосетей и ростом цен на энергоносители. Выбор утеплителя должен обуславливаться не только хорошими теплоизоляционными показателями, но и приемлемой ценой, также условиями и сроком эксплуатации. И при том материал должен соответствовать современным требованиям тепловой защиты и мировым стандартам качества. Сегодня на северо-западном рынке строительных материалов таким материалом является KNAUF Therm, выпускаемый компанией «Кнауф Пенопласт».

Одним из самых эффективных способов энергосбережения и обеспечения длительной сохранности зданий является теплоизоляция наружных стен. Для того чтобы попытки повысить энергоэффективность строительства и улучшить жилищные условия увенчались успехом, для теплоизоляции наружных ограждающих конструкций требуется использовать высококачественные теплоизоляционные материалы.

## Немного строительной физики

Теплозащитные свойства стены зависят от ее толщины и коэффициента теплопроводности материалов, из которых она состоит. Чем ниже данный показатель, тем лучше теплоизоляционный материал. На величину теплопроводности теплоизоляционных материалов оказывают влияние его структура. Сильное влияние оказывают влагопоглощение и водопоглащение.

Подавляющее большинство теплоизоляционных материалов по своей структуре состоят на 95-98 % из сухого воздуха. Но при эксплуатации домов воздействие внутренней и наружной среды на ограждающие конструкции приводит к тому, что эти материалы не находятся в абсолютно сухом состоянии, а напротив, имеют повышенную влажность. В результате этого повышается коэффициент теплопроводности и снижается теплоизолирующая способность утеплителей. В связи с этим при оценке теплозащитных характеристик того или иного материала необходимо учитывать значение коэффициента теплопроводности в условиях эксплуатации, а не на заключениях лаборатории, которая испытывает материал на теплопроводность в сухом состоянии. Для сложных климатических условий Санкт-Петербурга степень сопротивления теплопотерям в строительных конструкциях должна рассчитываться по категории Б, а это 98% влажности.

## Эффективное решение находится в середине

Именно в таких условиях был подсчитан коэффициент теплопроводности трех материалов: минеральной ваты, экструдированного и вспененного пенополистирола (ПСБ-С). Результаты опытов показали, что самой высокой теплопроводностью во влажном состоянии обладает минеральная вата (λ=0,07 Вт/м° С) (СП 23-101-2000), а самой низкой - экструдированный пенополистирол (λ=0,03 Вт/м° С). Некой золотой серединой можно считать вспененный полистирол: его теплопроводность приблизительно на 40% ниже теплопроводности минеральной ваты и почти на столько же уступает экструдированному пенополистиролу.

Такую же позицию занимает вспененный пенополистирол и при сравнении необходимой толщины изоляционного слоя, размер которого напрямую зависит от теплопроводности материала. Для утепления конструкции минеральной ватой понадобится 140 мм этого материала, тогда как экструдированного полистирола - примерно 60 мм, а вспененного полистирола - 100 мм. Последний утеплитель вновь посередине.

Но если сопоставить стоимость всех упомянутых материалов, то получится следующее: 1 кв.м минеральной ваты обойдется покупателю в среднем в $15, цена за 1 кв.м экструдированного пенополистирола - $11, а 1 кв.м вспененного пенополистирола - $3. При такой цене вспененный пенополистирол еще и легче по массе остальных материалов и не уступает им по теплотехническим и механическим свойствам.

## Чем KNAUF Therm лучше ПСБ-С

Теплоизоляционный материал KNAUF Therm производится на основе вспененного пенополистирола на заводе компании «Кнауф Пенопласт» в Колпино. Это пример утеплителя, в котором гармонично сочетаются теплоизоляционные, механические и потребительские свойства. В отличие от других пенополистирольных материалов, например, популярного отечественного утеплителя ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), KNAUF Therm - материал, отвечающий современным мировым требованиям к теплоизоляции и выполненный с учетом тех недостатков, которые присутствовали в теплоизоляционных материалах в советское время.

Материалы марок ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) сегодня можно смело причислять к устаревшей теплоизоляции, так как производятся они из не рассеянного сырья на устаревшем оборудовании. Недостатком того сырья является то, что оно состоит из полистирола низкого качества и различных примесей. Большая разница в размере гранул и в примесях негативно сказывается на физико-механические свойства материала, а именно: прочность на сжатие, прочность на изгиб, теплопроводность утеплителя, водопоглощение, - что приводит в конечном итоге к снижению его потребительских свойств.

Надо отметить тот факт, что производители полистирола (особенно зарубежные) не стоят на месте. За рубежом активно развивается химическая промышленность, в отличие от российской. Полистирол, который производился в 1986 году намного отличается от качественного импортного сырья ХХI века. Свойства пенополистирола прямо зависят от качества используемого сырья и технологии производства. Завод компании «Кнауф Пенопласт использует только импортное сырье, производя качественный пенополистирол нового поколения - KNAUF Therm.

Так, например, тот расчетный коэффициент теплопроводности который, внесен в СП 23-101-2000, на прямую зависит от водопоглощения материала. Водопоглащение ПСБ-С равен 4% по массе, а водопоглощение KNAUF Therm - 0,5 % по массе. Как следствие коэффициент теплопроводности ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) и KNAUF Therm равен соотвественно 0,05 Вт/м и 0,04 Вт/м. Толщина изоляционного слоя в условиях Санкт-Петербурга - ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) 160 мм и KNAUF Therm 130 мм для стен, а для кровли 220 мм и 175 мм. Так зачем же уменьшать жилую площадь здания и платить на 25 % больше за толщину стен?

## Все познается в сравнении

Разумеется, было бы неправильно и необъективно упускать из виду преимущества, которые есть у каждого из упомянутых материалов. Если говорить о минеральной вате, то этот материал, должен применяться в тех помещениях, где сухо и жарко. Различные модификации минеральной ваты, сделанной из каменного сырья, прежде всего на основе базальтов, - уникальный негорючий материал, который должен использоваться при строгих ограничениях по пожарной безопасности. Что касается экструдированного полистирола, то он уже давно признан пенопластом нового поколения для строительства железнодорожных и автомобильных дорог. Но когда есть шанс из нескольких хороших материалов выбрать тот, который стоит дешевле, но при этом не уступает по качеству, не воспользоваться такой возможностью было бы весьма нерационально.

вверх