# Методы укрытия и маскировки

Если открытая проводка – не ваш случай, следует заранее продумать, куда и как спрятать провода и кабели. Современные технологии монтажа предусматривают варианты прокладки кабельных сетей в самых разных ситуациях. После качественного грамотного монтажа пользователю остается лишь подключить свои приборы к соответствующим розеткам. Так что же собой представляет качественный монтаж кабелей?

Разумнее всего прокладывать их под основным материалом внутренней отделки помещения. В стене и на потолках с помощью пилы-болгарки с абразивным кругом намечается контур штробов на глубину 4-5 см, затем с помощью скарпели и молотка создается сам штроб (его глубина определяется размером сечения электромонтажной трубы). В местах, определенных для установки коробок, выключателей и розеток, проделываются отверстия. Для этого можно использовать дрель со специальной режущей насадкой. В тех местах, где труба переходит из комнаты в комнату (обычно они располагаются в одном из углов комнаты прямо под потолком), отверстия проделываются перфоратором. Закрепление трубы, коробок и щита производится алебастровым раствором.

Если стены комнаты отделываются гипроком, проводка или электромонтажная труба кладется непосредственно под него. Если стены помещения штукатурятся, то неровности, образованные на стене электромонтажной трубой, выравниваются тем же составом, что и вся стена, то есть процесс штукатурения идет стандартными средствами по всей площади стен. Никаких специфических выравнивающих составов для электромонтажа не требуется.

С ситуацией, когда прокладка дополнительных кабелей осуществляется после завершения внутренней отделки помещений, помогают справиться электротехнические плинтуса и уголки. Эти вспомогательные принадлежности изготовляются из ПВХ и монтируются на стену или пол при помощи дюбелей. Если они не используются для прокладки силового кабеля, их можно приклеить. Наличие продольных ребер на задней поверхности гарантирует хорошее сцепление. Плинтуса и уголки выполняются в разных цветах, так что всегда можно подобрать наиболее подходящий к интерьеру. До необходимой длины они режутся непосредственно при монтаже. В комплекте с ними идут также внешние и внутренние углы, заглушки и кабельные скобы.

Кабельные короба – пластиковые «тоннели» с расположенными поверх них розетками – используются преимущественно в офисах. Однако ничто не мешает их установке в домашних кабинетах или кухнях: общее решение подобных помещений часто нисколько не противоречит их использованию. Короба хороши тем, что допускают безболезненное перемещение розеток вдоль короба в случае реструктуризации электроинвентаря: приобрели кофеварку больших размеров – передвинули розетку. Подвижные модули электроустановочных приборов могут также комплектоваться выключателями и телефонными розетками. Все зависит от потребностей.

вверх