# К ламинату нужен особый подход. Классовый

Вообще-то о ламинате мы уже рассказывали. И не раз. Казалось бы, все уже про него знаем: и про износостойкость, и про укладку, и про расцветку… Но какая-то неясность и томление духа все же остались. Например, мы так и не смогли выяснить, от чего все же зависит цена на ламинат. Редактор спросила: «Так сколько стоит квадратный метр ламината?» – «От 8 до 40 долларов», – уверенно отрапортовала я. Но, если честно, хотелось понять, что предлагают за 8 долларов, а что – в пять раз дороже. И вообще, хочется окончательно разобраться, из чего же складывается разница в цене на покрытие, которое продавцы называют «ламинированный паркет».

Основное «учебное пособие», из которого можно почерпнуть информацию об интересующем нас предмете, – конечно, реклама. Каталогов и буклетов, рекламирующих ламинированные напольные покрытия, сегодня великое множество. Но, как правило, приводимые там сведения носят отрывочный характер. К примеру, касаются только какой-то одной коллекции ламината, или живописуют правила его укладки, или расхваливают особенности декоров…

А вот попытка разобраться с ценой на ламинированные покрытия, пользуясь только рекламой, обречена на провал. В красочных буклетах и каталогах почему-то никогда не указывается цена. Или, наоборот, в рекламных изданиях типа «ЭкстраМ» или «Стройка» цен сколько угодно. Но не понятно, на что… Например, читаем: «Ламинатный паркет – от 7$». И точка! Встречаются, правда, и более развернутые сообщения: «Ламинированный паркет из Германии – от 7$» или «Ламинированный паркет «бук, дуб, мербау, ольха» – от 10$».

Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что у нас в продаже чуть ли не весь ламинат – из Германии, да и названные декоры есть почти у каждого производителя! Еще, например, в рекламе часто указывают производителей: «Ламинат Pergo (Perstorp Flooring) – 36 у.е.» и рядом – «Ламинированный пол Classen, Pergo – 7,2 $». Опять же не ясно, почему такая разница? Хочется понять, почему за один и тот же вид (или сорт?) ламината одни просят 7,2$, а другие – 36$?

Понятно, всегда можно позвонить по указанному телефону и получить разъяснения. Я позвонила. И узнала, что, во-первых, все цены ниже 7,5$ за кв.м. – оптовые, а минимальная розничная цена – 8,3$. А во-вторых, некоторые из ламинированных покрытий, которыми я интересовалась, мне охарактеризовали числом оборотов. При этом сообщили, что с увеличением этого числа возрастает и цена. Что такое «обороты»? «Это результаты измерения абразивной устойчивости (сопротивление истиранию) ламината в специальном тесте Табера», – объяснили мне. Но этой информации было явно недостаточно.

Критерии качества ламината

Итак, что мы поняли?

Минимальная цена ламината – 8,3 $/кв.м., максимальная – 36 $/кв.м. Что ламинаты с большим «числом оборотов» дороже. И еще. Прицениваться к ним можно только на месте, держа в руках прайс-лист, глядя собственными глазами на эти самые ламинаты. Но самое главное – чтобы понять, какой ламинат вам предлагают, надо хоть немного разбираться в их свойствах, классификации и производителях. Вот об этом и поговорим.

Как сравнить качество двух ламинатных покрытий? Качество – понятие емкое, включающее множество показателей. Давайте вспомним важнейшие свойства ламината. К ним относятся:

1. абразивная устойчивость (сопротивление истиранию);
2. сопротивление длительным нагрузкам (давлению, смятию);
3. ударопрочность;
4. устойчивость к царапинам и трещинам;
5. невосприимчивость к пятнам;
6. устойчивость к действию химикатов;
7. устойчивость к ультрафиолету, выгоранию (светостойкость);
8. термостойкость (жаростойкость, устойчивость к действию горящей сигареты);
9. экологическая безопасность;
10. гигиеничность (простота уборки);
11. простота укладки (сборки);
12. теплопроводность (возможность укладки на обогреваемый пол).

Практически все эти свойства ламинатов можно сравнивать. Как мне объяснили специалисты, каждая партия ламината проходит «жесткую» проверку, а основные свойства материала фиксируются в документах. Получается что-то вроде «технического паспорта». Значит, по идее, можно взять паспорта ламинированных покрытий, сопоставить их и понять, какой ламинат лучше, а какой хуже. Не тут-то было!

Во-первых, такие подробные описания ламинатов – большая редкость. Когда я пыталась заполучить эту информацию в магазинах, на меня смотрели, будто я с Луны свалилась. А во-вторых, если бы даже удалось раздобыть сведения по каждому виду ламината, то их изучение растянулось бы надолго.

Как же быть? Придется выбрать из списка характеристик ламината самые-самые важные.

Износостойкость

Что нас больше всего волнует, когда мы «покупаем пол»?

Чтобы он подольше «продержался» в первозданном виде. Так вот, это наше (вполне естественное) желание и определяется понятием «износостойкость». Этот показатель складывается из важнейших характеристик ламината. Например, нужно знать его абразивную устойчивость (помните, мы говорили про Табер-тест?), сопротивление давлению и длительным нагрузкам, ударопрочность, устойчивость к появлению трещин и царапин.

Так что именно износостойкость, похоже, следует признать основным критерием качества ламинированного пола.

Причем имейте в виду: разные типы ламинированных напольных покрытий имеют разную износостойкость. Есть ламинированные полы, которым и военные учения нипочем. А есть такие, для которых даже детские игры – непосильное бремя.

Может быть, те, что подешевле, просто некачественные? Ничего подобного! В том-то и дело, что любой вид ламината изначально рассчитан на определенные условия эксплуатации (интенсивность нагрузки). Позволю себе провести такую аналогию. Почему никто из нас не считает, например, «Ладу» плохой машиной, а «КамАЗ» хорошей, хотя последний может возить больше и дольше? Да потому, что это абсолютно разные классы автомобилей, и применять к «Ладе» те же требования, что и к «КамАЗу», просто бессмысленно.

То же самое относится и к ламинатам с разной степенью износостойкости. Оказывается, все они подразделены на классы, и определенный вид ламината будет служить «верой и правдой» только в рамках требований, предъявляемых к его классу.

Вы, любезный, из какого класса?

Три «младших» класса ламинированных покрытий – 21, 22, 23. Они рассчитаны, как пишут в инструкции, на «перемещение небольшого числа людей». Поэтому их желательно использовать только в «жилом секторе». Условно их можно назвать «домашние». Но, повторяю, только условно. При этом один вид такого ламината изначально пригоден только для пола в спальне или кабинете, а другой можно класть во всех помещениях, включая прихожую и кухню.

К трем «старшим» классам (31, 32, 33) относят ламинированные покрытия, способные выдерживать нагрузки в общественных помещениях с разной «посещаемостью». Поэтому основная сфера их «деятельности» – «коммерческий» сектор. Отсюда и название – «коммерческие ламинаты». В них нет ничего особенного, кроме более высокой, чем у «домашних» ламинатов, износостойкости. А потому, если вам, конечно, позволят финансы, их можно использовать и в жилых помещениях. Но вот наоборот делать не стоит. Если по незнанию или в погоне за дешевизной положить на кухне ламинат, «удел» которого – тихая спальня, такой пол «не дотянет» до конца гарантийного срока.

Поэтому нужно реально представлять, какой класс ламинированного покрытия вам нужен. И понимать, что чем выше класс износостойкости ламината, тем в целом лучше его качество.

Почем «домашние» ламинаты?

Допустим, жизнь продиктовала необходимость поменять пол в спальне или кабинете. Заглядываем в таблицу на стр. 22 и выясняем, что легкая «домашняя» нагрузка – класс 21. Но если вы хотите подстраховаться, наш совет: купите ламинат классом выше. Тем более что его цена всего лишь на 2 – 2,5$ больше.

Что же и по какой цене предлагают фирмы-производители в этой группе ламинатов? Ответ – в таблице в конце статьи.

Попутно возникает несколько замечаний по поводу ламинатов, цена на которые самая низкая – 8,5 $/кв.м. Два из них – U.F.O (фирмы Kronospan) и Isifit (фирмы Classen) – имеют толщину 6 мм. Поэтому их цена на 1,5 – 2$ ниже, чем у аналогов со стандартной толщиной 7 – 8 мм. А, например, ламинат Adagio (Classen) изготовлен по технологии, не предусматривающей использование ДВП высокой плотности. Поэтому он тоже дешевле. Остальные ламинаты 21 – 22-го классов износостойкости, имеющие стандартную структуру и толщину, продаются по цене от 10 до 15 $/кв.м. Исключение составляют ламинаты Nordstep и Marvella (18 $/кв.м.) производства шведской компании Perstorp Flooring AВ. И еще одно: среди представителей 21 – 22-го классов «сборные» ламинаты (те, которые скрепляются без клея, а собираются с помощью «замков») мне не встретились.

Идем дальше. Ламинаты 23-го класса пригодны для любого помещения в доме. Но если вы хотите купить ламинат с «запасом прочности», обратите внимание на ламинат 31-го класса. Кстати, этот класс занимает особое положение. Формально ламинаты 31-го класса относятся к группе «коммерческих», но чаще используются в жилых помещениях. Дело в том, что в офисах они годятся разве что для зала заседаний, где собираются не чаще раза в неделю. Поэтому продавцы ламината активно предлагают их для «домашних нужд».

Давайте посмотрим, какие ламинированные напольные покрытия 23-го и 31-го классов износостойкости мы можем приобрести и по какой цене. Это «сборные» ламинаты, которые соединяются без клея. Их цена в основном 20 – 26 $/кв.м. Например, Snap австрийской фирмы KAINDL Flooring (21,2 $/кв.м.). Этот ламинат не боится влаги, потому что вся панель пропитана водоотталкивающим составом.

Среди ламинатов «клеевой» сборки выделяются три группы, которые явно различаются по цене: менее 13 $/кв.м., от 14 до 20 $/кв.м. (большая часть), более 25 $/кв.м. Самые дешевые ламинаты 23-го и 31-го классов предлагают фирмы Classen, Kronospan и Eurofloore. По всем показателям качество их ламинатов полностью отвечает предъявляемым требованиям.

Возникает вопрос: почему такие дешевые? Попробую понять. Есть несколько версий.

- Версия первая (моя). Создается впечатление, что ламинат этих производителей «переполнил» Москву и продают его все, кому не лень. При такой конкуренции снижение цен – способ выживания.
- Версия вторая (специалистов). Именно потому, что ламинированные покрытия Classen, Kronospan и Eurofloore лучше других представлены на российском рынке, продукция этих фирм закупается очень крупными партиями и, соответственно, по более низкой цене.
- Версия третья (покупателей). То, что нам сегодня предлагают под этими марками, везут вовсе не из Германии, а из Польши.

От общей «стаи» оторвались две фирмы – Perstorp Flooring (Швеция) и Witex (Германия). Продукция фирмы Witex (коллекции Floor и Quader с системами защиты от набухания и новая коллекция Silit Comfort) стоит от 26 до 29 $/кв.м., что в 1,5 – 2 раза дороже средней цены большинства ламинатов этих же классов.

О новой серии Silit Comfort хочется сказать отдельно. Это первые на нашем рынке ламинированные напольные покрытия, для которых не нужно отдельно приобретать выравнивающую подложку, потому что она уже включена в структуру ламината (подложка нужна не только для выравнивания поверхности под ламинатом, но и для того, чтобы пол не был таким «гулким»). И вообще каждая новая коллекция этой фирмы отличается каким-нибудь новшеством, и я бы назвала их продукцию «усовершенствованные ламинаты». Что касается ламинированных полов Pergo Original (29 $/кв.м.) и Pergo Select (36 $/кв.м.), то о них – отдельный разговор.

Итак, большая часть «клеевых» ламинатов 23 – 31-го классов стоит от 14 до 20 $/кв.м. По более низким ценам предлагают продукцию фирм Classen, Kronospan и Eurofloore. «Элитные» варианты Pergo и Witex обойдутся примерно вдвое дороже «типичных». Стоимость всех «сборных» покрытий в среднем на 30% выше, чем обычных «клеевых».

«Коммерческий» ламинат

Как уже было сказано, к этой группе относятся ламинаты 31-го, 32-го и 33-го классов. (Напомню – 31-й класс – переходный, поскольку ламинаты этого класса можно использовать и дома, и в офисе.) Ламинаты 32 – 33-го классов износостойкости – типичные представители «коммерческих» напольных покрытий, которые предназначены для использования в общественных помещениях со средними и высокими нагрузками: в магазинах, барах, кафе, классных комнатах, приемных офисов, спортзалах. Но если вам нужны самые-самые износостойкие полы – купите ламинат 32–33-го классов. (Цена ламината, например, 32-го класса – не меньше 20 $/кв.м.)

Правда, выбор небольшой. Ламинаты 32 – 33-го классов износостойкости в наших магазинах можно пересчитать по пальцам. Из них три-четыре варианта 32-го класса с «клеевой» сборкой по 20 $/кв.м., в том числе Power-Step (Parador) и Еlesgo (HDM). Есть еще три ламината 32-го класса (25 – 29$): Fibo-Trespo (Norske Skog Flooring), Art (Witex) и Master Floor-Silent (KAINDL Flooring). Все – «клеевые».

Два «сборных» вида покрытия, один из которых (Alloc c алюминиевым замком) относят к 33-му классу износостойкости. Его цена – 33 $/кв.м. К 33-му классу относятся и три клеевых ламината фирмы KAINDL Flooring (Master Floor-Object, Master Floor-Aqua и Master Floor-60 х 30). Они стоят 28–35 $/кв.м. Практически все ламинаты этой серии имеют верхний слой 0,6 мм, что придает им особую прочность. Есть у них и другие особенности. Master Floor-Silent не нуждается в дополнительной подложке, так как в структуру ламината входит дополнительный пробковый слой толщиной 1,5 мм (цена 24,9$ кв.м.). Серия Master Floor-Aqua не боится влаги, поэтому его можно укладывать даже в ванных комнатах (цена 34,9$ кв.м.).

«Сборный» Alloc и «клеевой» Fibo-Trespo – продукция норвежской фирмы Norske Skog Flooring. Оба ламината иногда относят к группе «элитных», но чаще называют «сверхпрочными». И это – истинная правда. Знаете, как демонстрируют покупателям их свойства на специальном стенде в магазине? Пластину ламината кладут под прозрачную пластиковую трубу, в которую с высоты 1 м бросают гирю весом 1 кг. Особое «коварство» испытания в том, что нижняя поверхность гири не гладкая, а с выступом. В результате – никаких следов!

Специалисты объясняют это так: ни один из известных ламинатов не имеет такого «толстого» верхнего слоя (0,6 мм вместо обычных 0,2 мм). Нет у других ламинатов и такого прочного нижнего слоя, не говоря уже о трехслойной противоударной «прокладке» между декоративным слоем и основой.

Сколько стоит «переход» в следующий класс?

Теперь давайте посмотрим, как зависит цена на ламинированный пол от его износостойкости и во что обойдется «переход» ламината в «следующий» класс. Но для этого нужно сначала понять, что же влияет на цену ламината, кроме принадлежности к тому или иному классу.

Это, во-первых, его толщина. Типичное ламинатное покрытие имеет толщину 7 – 8 мм, однако встречаются и 6-миллиметровые ламинаты. Как правило, ламинат толщиной 6 мм дешевле более толстого ламината той же серии. А вот и наглядный пример (см. таблицу (на стр. 34). Серия Isifit (фирма Classen) – толщина 6 мм, цена 8,6$; серия Andante (фирма Classen) – толщина 8 мм, цена 10$. Разница 1,4$ при одном и том же классе износостойкости и других показателях качества.

Во-вторых, способ крепления. Недавно в продаже появились коллекции ламината с «замками» (или «защелками»), для укладки которых не нужен клей. Эти полы и называются «сборными», а старые, традиционные, – «клеевыми». Обработка торцов пластины при изготовлении «сборного» ламината – процесс ответственный, а значит, более дорогой, чем при «клеевом» варианте. Поэтому любой «сборный» ламинат, по идее, должен быть дороже «клеевого» аналога. Проверяю по таблице и вижу, что это действительно так. Например, «сборный» ламинат Clever Click 23-го класса фирмы Parador дороже «клеевого» ламината Fit-Step того же класса той же фирмы на 5$.

И, наконец, есть еще один фактор, который может исказить зависимость цены от износостойкости. Это принципиальные изменения в конструкции и/или материале ламинированного покрытия. Поясню это соображение на примере продукции фирмы Witex (Германия), которая представляет несколько коллекций ламинатного пола.

Основной недостаток подавляющего большинства напольных покрытий, в том числе и ламината, – «водобоязнь». Так вот, фирма Witex целенаправленно работает над повышением водостойкости ламината. В некоторых сериях с этой целью торцы HDF обрабатывают водонепроницаемыми составами (смолами, клеем). В серии Floor применена более совершенная технология обработки основы – HDF-Protect. А ламинированные покрытия серий Art и Country сделаны по «последнему слову техники» под названием Aqua-Protect. Эта система, по словам специалистов, позволяет использовать эти виды ламината даже в ванной. Поэтому, приобретая коллекции ламината фирмы Witex, имейте в виду, что на цену влияет не только класс износостойкости, но и система защиты от воды. Чем она совершеннее, тем выше цена (см. таблицу).

Чтобы представить все более наглядно, я составила диаграмму 1. Из нее ясно, что цена на ламинатные покрытия одной фирмы, одной толщины, без явных особенностей в конструкции и сборке неуклонно возрастает с повышением износостойкости. Что и требовалось доказать. Таким образом, «переход» ламината в более высокий класс стоит денег, но не очень больших – примерно 2 – 2,5 $/кв.м.

И еще. Стало понятно, откуда взялась почти пятикратная разница в цене на ламинатные полы, представленные на московском рынке: не надо сваливать в одну кучу полы «для шумных офисов» (32 – 33-й классы) и для «тихих спален» (21-й класс), а потом удивляться: «Почему это у них такой большой разброс цен?» Отсюда вывод: цены на ламинат нужно сравнивать в пределах одного-двух «соседних» классов износостойкости.

Вот, пожалуй, и все. Хотя, безусловно, рассказывать о ламинатах можно еще много и долго. И мы непременно будем это делать. А пока постарайтесь запомнить главное:

1. Прежде всего установите нужный вам класс износостойкости ламината. При этом учитывайте, в каком помещении вы собираетесь уложить новый пол. Наш совет: вполне подойдет ламинированное покрытие классом «повыше» требуемого: оно прослужит дольше, а обойдется ненамного дороже (на 2 – 3 $/кв.м.).
2. Если вы прицениваетесь к ламинатам 21 – 22-го классов износостойкости, знайте, что средняя цена на них составит от 10 до 15 $/м2. «Типичные» ламинированные покрытия клеевой сборки от известных производителей, относящиеся к 23 – 31-му классам износостойкости, стоят в среднем от 14 до 20 $/кв.м. Примерно в 1,5 раза дешевле обойдутся ламинаты фирм Classen, Kronospan и Eurofloore (все – Германия).
3. Обязательно решите, какой из двух типов сборки ламината выбираете: с клеем или без него. При этом помните, что любой «сборный» ламинат обойдется примерно на 30% дороже, чем его «клеевой» аналог того же класса.
4. Сопоставив свои желания и финансовые возможности, постарайтесь сразу определить, будут ли входить в круг ваших интересов «элитные» и «усовершенствованные» варианты покрытий. Имейте в виду: цены на такое покрытие приблизительно в 1,5 – 2 раза выше цен на обычные виды ламината.
5. Если вы все же решили купить «элитные» ламинаты, то имейте в виду, что пока их делают только фирмы Perstоrp Flooring AB (Швеция), компания KAINDL (Австрия), Norske Skog Flooring (Норвегия) и Witex (Германия).

Для справки

Ламинат – это не паркет!

Слово «ламинат» – сокращенный вариант от слова «ламинированный». Специалисты называют этот вид покрытия еще «ламинированный пол». На деле ламинат – это пластины длиной 1,2 – 2 м, шириной 19 – 20 см и толщиной 7 – 8 мм. Бывает ламинат и «квадратной формы» (38 х 38 см или 19 х 19 см). Большинство «рисунков» ламинированных полов имитирует ценные породы дерева. Из-за этого, кстати сказать, и возникла путаница между ламинатом и паркетом. На самом деле ламинат давно перестал быть просто имитацией паркета, а превратился в самостоятельный вид напольного покрытия. Ламинат бывает не только «под дерево», но и «под камень» – мрамор, гранит. Он может имитировать металлические и гладкокрашеные поверхности. В последнее время в моду вошел ламинат с «фантастическими мотивами», орнаментами и даже изображением каких-то предметов – скажем, фруктов. Пластины ламината «под дерево» обычно длинные, как доски. Крупные квадраты чаще всего используют для ламинатов с «каменным» и «металлическим» декором, а мелкие – для орнаментов и других декоративных элементов. Пластины разных форм при укладке легко комбинировать.

Какой ламинат – в каком классе?

В природе существует шесть классов ламината – 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ламинат 21-го класса пригоден для жилых помещений с легкой нагрузкой, 22-го класса – со средней, 23-го класса – с высокой. К 31 – 33-м классам относят ламинаты, которые способны выдерживать нагрузки, характерные для общественных помещений. Для легких нагрузок подойдет 31-й класс, для средних – 32-й класс, для высоких – 33-й класс. Кстати, для обозначения каждого класса придуманы специальные символы – домики с человечками.

- Класс 21: Нагрузка - легкая (спальня, кабинет);
- Класс 22: Нагрузка - средняя (гостиная, детская и др.);
- Класс 23: Нагрузка - высокая (прихожая, кухня);
- Класс 31: Нагрузка - легкая (конференц-зал);
- Класс 32: Нагрузка - средняя (Классные комнаты, офис, приемная, бутик);
- Класс 33: Нагрузка - высокая (Магазин, спортзал, бар, кафетерий)

То ли вследствие многочисленных переводов с одного языка на другой и «обратно», то ли по какой-то иной причине классы ламинированных напольных покрытий называют по-разному: классы нагрузки, классы изнашиваемости (истираемости), классы износостойкости. Определение их как классов нагрузки обычно сопровождается словесными или графическими пояснениями, из которых следует, что все-таки речь идет об интенсивности нагрузки, а не о разовом действии веса. Под словом классы истираемости на самом деле имеется в виду «сопротивление истираемости» (износу). А вот определение их как классов износостойкости не требует никаких дополнительных разъяснений и кажется наиболее удачным.

Структура и свойства ламината

Ламинат не имеет практически ничего общего ни с паркетной доской, ни тем более со штучным паркетом. Разве только то, что основу ламината делают из отходов переработки древесины. Структура этого напольного покрытия напоминает многослойный пирог со слоями разной толщины, который побывал под тяжелым прессом. У каждой фирмы-производителя свои секреты его приготовления, но все «пироги» имеют, как минимум, 4 слоя: защитный верхний (прочная пленка из специальных смол); декоративный (пропитанная смолой бумага с нанесенным на нее рисунком); основной (несущая древесно-волокнистая плита высокой плотности – HDF) и стабилизирующий нижний (парафинированная или пропитанная смолой бумага).

1. Защитный слой
2. Декоративный слой
3. Основной слой (HDF)
4. Стабилизирующий слой

Верхний слой (overlay) – покрытие из меламиновой или акрилатной смолы. Оно бывает однослойным и многослойным, может включать микроскопические минеральные частицы (корунд), его подвергают дополнительным видам обработки – например, электронными лучами, покрывают сверху неэлектризующейся пленкой и т. п. Этот слой «отвечает» за такие свойства ламината, как абразивная устойчивость (сопротивление истиранию), невосприимчивость к пятнам, химикатам, действию солнечных лучей, устойчивость к появлению царапин и другим механическим повреждениям.

Декоративный слой выделяется как отдельный элемент чисто формально, поскольку при прессовании смола верхнего слоя пропитывает бумажную картинку и образует с ней единое целое.

Основа большинства ламинатов – древесно-волокнистая плита высокой плотности толщиной 6,7 – 7,7 мм (HDF, что по-английски звучит как high density flag). Она существенно отличается по своим свойствам от обычной ДВП средней плотности (MDF – middle density flag), которая традиционно применяется в строительстве и мебельном производстве. При изготовлении любой ДВП из древесных волокон сначала делают довольно «рыхлые» брикеты, которые затем прессуют при определенном давлении и температуре. В зависимости от режима прессования получают либо MDF, либо HDF. Последняя отличается высокой механической прочностью (в частности, прочностью на излом), водостойкостью, которая в среднем в 1,5 – 2 раза выше, чем у MDF, а также меньшим содержанием формальдегидных смол. Таким образом, несущая плита ламината обеспечивает ударопрочность, устойчивость к давлению и длительным нагрузкам. Дополнительные слои служат для улучшения какого-то свойства ламината. В большинстве случаев это специальная пленка, которая находится между декоративным слоем и основой и служит для повышения ударопрочности покрытия.

Табер-тест

Тестирование ламината по Таберу предназначено для оценки устойчивости поверхностного слоя к истиранию. Полученные результаты выражают в количестве оборотов, которые должен сделать шлифовальный круг специального устройства, чтобы в той или иной степени повредить защитный слой ламината.

Процедура состоит из нескольких стадий. Сначала определяют величину IP (Initial Phase – начальная фаза) – число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости. Потом устанавливают величину FP (Final Phase – конечная фаза), соответствующую числу оборотов, которое приводит к 95-процентному истиранию поверхности. И, наконец, рассчитывают среднее арифметическое АТ (Average Taber). Так вот, истираемость может характеризоваться и значением IP, и значением АТ (ТТ, просто Т). К сожалению, ни на ценниках, ни в большинстве прайс-листов никаких дополнительных разъяснений к числу оборотов, которое указывается всегда и везде, обычно не дается. В результате такого «вольного» обращения с данными Табер-теста нередки случаи, когда одна и та же коллекция (серия) ламината характеризуется разным числом оборотов, причем разница составляет иногда 3000 – 4000.

Чем больше число оборотов, тем больше шансов у ламината попасть в более высокий класс. Как правило, ламинаты с истираемостью в Табер-тесте от 7000 до 11000 оборотов оказываются в 21 – 22-м классах износостойкости; с 11000 – 15000 оборотов – в 23 – 31-м классах; с 15000 – 20000 оборотов – в 32 – 33-м классах.

Этот удивительный Pergo

Корпорация Perstorp Flooring AВ – один из первых в мире разработчиков ламинатных полов. На российском рынке сегодня представлено три коллекции Pergo: Original и Select уже хорошо известны покупателям, а «сборный» ламинат Family появился сравнительно недавно. Кроме того, компания выпускает ламинатные покрытия Nordstep, Marvella и др., которые, хотя и уступают лучшим образцам ламината Pergo, но обладают всеми основными свойствами продукции этой фирмы.

Главная особенность ламинатов Pergo в том, что их основа – не древесно-волокнистая плита (HDF), а древесно-стружечная плита высокой плотности. Как мне объяснили знатоки, этот материал пропитывается смолистыми веществами и клеем значительно лучше, чем HDF. Поэтому ламинат Pergo после сборки приобретает дополнительную устойчивость к воде. Кроме этого, специалисты отмечают, что после высыхания клей способствует дополнительному выравниванию (сглаживанию) мест стыка. Говорят также, что ламинат Pergo не такой «гулкий», как многие другие (по некоторым из ламинатов тихо пройти нельзя, можно только «процокать»). Сам собой напрашивается вопрос: «А ламинат ли это вообще?» Он так далеко оторвался от себе подобных, что даже перестал отвечать представлению о ламинатном покрытии как о «временном», «разовом», которое при необходимости легко сменить, а при переезде – не жалко оставить. А по цене приблизился к паркетной доске. Недаром специально для Pergo пришлось вводить отдельную категорию – «элитный ламинат».

Укладка ламината

Укладка ламинированного напольного покрытия, по единодушному утверждению рекламных изданий, настолько проста, что это может сделать каждый прочитавший инструкцию. Главное, что необходимо помнить, – ламинат не нужно приклеивать к полу. При сборке применяют так называемый «плавающий способ» укладки: пластины ламината скрепляют между собой по принципу «шип в паз» так, что они образуют единую поверхность.

Долгое время при укладке ламинированных покрытий обязательным было соблюдение двух требований: применение специального фирменного клея для склеивания торцов пластин и использование «подложки» из гофрированного картона или пробки для выравнивания поверхности под ламинатом и для того, чтобы пол не был таким «гулким».

Сейчас появились коллекции ламината, укладка которых вообще не требует клея. Пластины такого напольного покрытия скрепляются между собой примерно так же, как детали детской игрушки Puzzle – за счет пружинящего профиля на торцевых сторонах, который при легком сдавливании двух деталей легко «защелкивается». Для простоты это изобретение называют еще «замок». Защелка бывает металлической и накладывается на пластину (такая конструкция у ламината Alloc фирмы Norske Skog Flooring). А может быть вырезана «из тела» плиты ламината (так сделаны ламинаты Uniclick, Majestic, Fiboloc, Pergo Family, Clever Click, Looktek).

Процесс укладки ламината с алюминиевым «замком» значительно упрощает и ускоряет сборку

Специалисты считают, что «сборный» ламинат хорош не только простотой укладки, но и возможностью легко заменить часть покрытия, если это необходимо.

Что касается подложки, то пока она остается обязательной для абсолютного большинства как «клеевых», так и «сборных» ламинированных покрытий. Однако совсем недавно появились новые решения и в этой области. Это серия ламинатов Silit Comfort фирмы Witex, в которых подложка уже включена в структуру покрытия.

Диаграмма. Зависимость цены ламината от класса износостойкости (толщина 7–8 мм, способ сборки – на клею, без конструктивных особенностей)

Ламинированные покрытия для пола ведущих фирм-производителей

Название | Результаты Табер-теста (обороты) | Класс | Толщина, мм | Тип сборки | Цена, $/кв.м. | Примечания
Aicher Holzwerk, Германия
Dia floor 9000 | 9000 | 23/31 | 7,5 | Клеевой | 15 | -
Alsapan, Франция
Alsafloor | 8500–12000 | 23/31 | 8 | Клеевой | 15 | -
Atex, Германия
Atex | 9000 | 21 | 8 | Клеевой | 12 | -
Atex | 11000 | 23 | 8 | Клеевой | 13–15 | -
BS, Германия
BS | 10000 | 22 | 8 | Клеевой | 10 | -
Classen, Германия
Adagio | 10000 | 21 | 8 | Клеевой | 8,3 | -
Andante | 7000 | 21/22 | 8 | Клеевой | 10 | -
Isifit | 10000 | 21/22 | 6 | Клеевой | 8,6 | -
Allegro | 11000 | 23 | 8 | Клеевой | 11 – 14 | -
Presto | 18000 | 31 | 8 | Клеевой | 15,5 | -
Dekorfloor, Швейцария
Geneve | 11000 | 22 | 8 | Клеевой | 15 | -
Alpien | 13000 | 23 | 8 | Клеевой | 17 | -
Delux | 17000 | 31 | 8 | Клеевой | 19 | -
Eurofloore, Германия
Standartfloor | 10000 | 23 | 7 | Клеевой | 9,2 | -
Eurofloor | 11000 | 31 | 8 | Клеевой | 9,6 | -
Hols Dammers Moers (HDM), Германия
Elesgo | 10000 | 22 | 6 | Клеевой | 11 | Дополнительное неэлектризующееся покрытие
Elesgo | 15000 | 31 | 8 | Клеевой | 15,5 | Дополнительное неэлектризующееся покрытие
Elesgo | 20000 | 32 | 8 | Клеевой | 20 | Дополнительное неэлектризующееся покрытие
Kronospan GmbH, Германия
U.F.O. | 11000 | 22 | 6,2 | Клеевой | 8,5 | -
Saxon | 10000–12000 | 23/31 | 7,2 | Клеевой | 10 – 14 | -
Kronotex Fussboden GmbH, Германия
Lambada | 9000 | 21/22 | 6 | Клеевой | 12 | -
Dinamic | 12000 | 23/31 | 8 | Клеевой | 14 | -
Traffic | 15000 | 32 | 8 | Клеевой | 18 | -
Norske Skog Flooring, Норвегия
Fiboloc | - | 31 | 7 | Без клея | 23 | -
Fibo-Trespo | Больше 20000 | 32 | 7,2 | Клеевой | 28 | Ударопрочная пленка, пропитка торцов
Alloc | Больше 20000 | 32/33 | 7,2 | Без клея | 33 | Ударопрочная пленка, пропитка торцов
Osmo, Германия
Osmo Floor | - | 31 | 8 | Клеевой | 18,5 | -
Parador, Германия
Fit-Step | 9000 | 23 | 7 | Клеевой | 15 | -
Prima-Step | 10000 | 31 | 7 | Клеевой | 17 | -
Power-Step | 14000 | 32 | 8 | Клеевой | 20 | -
Clever-Click | - | 23 | 8 | Без клея | 20 | -
Perstorp Flooring AB, Швеция
Nordstep | 12000 | - | 8 | Клеевой | 18 | -
Marvella | 12000 | - | 7 | Клеевой | 18 | -
Pergo Family | - | 22 | 7 | Без клея | 22 | Основа – ДВП высокой плотности
Pergo Original | 12000–15000 | 23 | 8 | Клеевой | 29 | Основа – ДСП высокой плотности
Pergo Select | 15000–18000 | 32 | 11 | Клеевой | 36 | Основа – ДСП высокой плотности
Unilin Decor, Бельгия
Promo | 10000 | 22 | 7 | Клеевой | 13,5 | -
Quick-Step Uniclic | - | 31 | 8 | Без клея | 25 | Ударопрочная пленка
Quick-Step Majestic | - | 32 | 8 | Без клея | 29,5 | Ударопрочная пленка
Witex, Германия
Home (99) | 11000–12000 | 23 | 8 | Клеевой | 22 | Пропитка торцевых поверхностей
Home (2000) | - | 23 | 8 | Клеевой | 18,5 | Пропитка торцевых поверхностей
Looktek | - | 23 | 8 | Без клея | 26 | Aqua-Protect
Floor (99) | 15000 | 31 | 8 | Клеевой | 26 | HDF-Protect
Floor (2000) | 15000 | 31 | 8 | Клеевой | 27 | HDF-Protect
Quadre | 15000 | 31 | 8 | Клеевой | 26 | -
Silit Comfort | - | 31 | 8 | Клеевой | 29 | С подложкой
Silit Comfort Looktek | - | 31 | 8 | Без клея | 31 | С подложкой
Art | 20000 | 32 | 8 | Клеевой | 29 | Aqua-Protect
KAINDL Flooring, Австрия
Mc Floor | 11500 | 23 | 7 | Клеевой | 12,9 | HDF
Unite | 15000 | 31 | 7 | Клеевой | 15,9 | 26 дизайнов
Snap | 15000 | 31 | 8 | Без клея | 21,2 | Aquastop
Master Floor-Classic | 15000 | 31 | 8 | Клеевой | 22,5 | -
Master Floor-Silent | 18000 | 32 | 8 | Клеевой | 24,9 | Без подложки
Master Floor- Object | 20000 | 33 | 7 | Клеевой | 28,2 | -
Master Floor-Aqua | 20000 | 33 | 9 | Клеевой | 34,9 | Aquastop
Master Floor-60 х 30 | 20000 | 33 | 7 | Клеевой | 34,8 | Ламинированная плитка

Примечание. По «сборным» ламинатам нет данных о результатах Табер-теста. Они характеризуются только классами.

вверх