# От Возрождения до наших дней … Искусство «венецианки»

Что же нового можно сказать про отделочные материалы для стен? Конечно, выбор этих материалов большой, но на этот раз мы остановимся на одном из самых красивых и благородных материалов – «венецианской штукатурке».

Если углубляться в историю, то уже в эпоху Возрождения итальянские мастера применяли роспись стен под мрамор. Во многом благодаря составу этого материала сейчас мы имеем возможность любоваться великолепными произведениями искусства итальянского Возрождения – зданиями, веками стоявшими на воде.

В состав «венецианской штукатурки» входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, вода и латексная эмульсия. Процесс работы над «венецианской штукатуркой» начинается с выравнивания стен. После чего поверхность тщательно грунтуют и накладывают первый слой – фоновый, задающий фон будущему произведению. Когда фон высохнет, происходит шлифовка, то есть наступает черед следующих цветовых слоев, каждый из которых вносит свою лепту в процесс имитации натурального камня. Далее стену покрывают слоем воска. От выбора воска зависит матовость или глянцевость оформления будущих стен. По мнению специалистов, «при качественной технике нанесения и удачно выбранном освещении создается некая оптическая иллюзия объемности. Стена кажется полупрозрачной, а рисунок прочитывается вглубь, словно перед нами настоящие прожилки натурального камня. В этом и заключается удивительное свойство венецианской штукатурки, выделяющее ее среди прочих отделочных материалов».

Сейчас известно несколько разновидностей «венецианки». Например, «Палмье» - этот материал создает впечатление новых мраморных или малахитовых стен. «Артеко» же, наоборот, стилизует поверхность под старину. Еще одна разновидность «венецианской штукатурки» – «Марморина» - содержит крупные частицы песка, которые зрительно проявляются под верхним полирующим слоем. Нельзя не сказать и еще об одной интересной разновидности – «Литос». В числе ее особенностей можно назвать состав, в который не входит известь – традиционный компонент «венецианки». Известь заменена в данном случае мраморной пылью, делающей материал пластичным. При использовании «Литоса» не требуется многочасовая просушка каждого слоя. На один квадратный метр поверхности используется от 800 грамм материла. На последнем этапе обработки стен поверхность натирают воском. Он может быть на основе обычного (пчелиного) – влагостойким. Но может применяться и новый - водонепроницаемый. В таком случае расширяется сфера использования этой техники – «венецианкой» можно обрабатывать стены и в ванных комнатах, и в бассейнах…

Необычайно богата цветовая гамма, предлагаемая этим материалом, – здесь реализуется любой природный и искусственный оттенок. Кроме того, большой популярностью пользуется техника использования «венецианской штукатурки», когда речь идет об оформлении не всей стены, а отдельной ее части. Тогда используются великолепные панно, выложенные «венецианкой». Под мрамор или гранит можно расписать также колонны. Этот материал отлично сочетается с любым видом отделки. Одним словом, возможности его оставляют простор фантазии, так что - к делу…

вверх