# Тёплые окна без замены - по-шведски

Экономные шведы никогда не были настолько богаты, чтобы с наступлением зимних холодов отапливать не только свое жилище, но и улицу. Для этого они вместо ежегодного заклеивания окон бумагой уплотняют щели в окнах при помощи пазовых уплотнителей ”Еврострип”. Производством таких уплотнителей из синтетического каучука EPDM уже много лет занимается ведущий шведский резиновый концерн ”Треллеборг”.

Технология ”Еврострип” проста как все гениальное: сначала по периметру створок или рам фрезером прорезается паз, а затем в него закатывается трубчатый полый уплотнитель. Вместе с этим производится ремонт и подгонка створок окон к рамам при помощи различных плотницких приемов - регулировки петель, ответных планок к замкам, замены неисправных замков, ручек и шпингалетов. Для достижения большей тепло и шумоизоляции между стеклом и створкой заливают прозрачный силиконовый герметик. Щели между рамой и стеной, а также рамой и подоконником обрабатывают акриловым герметиком. В результате перечисленных выше работ достигаются сразу несколько результатов: окна становятся герметичными и перестают пропускать холод, пыль и шум. При этом они также начинают закрываться и открываться без усилий, подобно дверцам хорошего холодильника.

Получается тот же эффект, что и при замене старых окон на новые стеклопакеты - не будет дуть, будет меньше шума и пыли. Как минимум в течение полутора десятков лет не придется заклеивать окна на зиму. При этом затраты будут в несколько раз меньше, чем при замене старых окон на новые пластиковые окна весьма среднего качества. Конечно, внешний вид новых пластиковых окон какое-то время будет лучше, но не все люди любят пластик, да и не все могут себе это позволить.

К сожалению, некоторые недобросовестные фирмы выполняют работы при помощи дешевых уплотнителей производства фирм ближнего зарубежья и отечественных кустарей. Такие уплотнители делаются из дешевого ПВХ, термопласта и ТЭП низкого качества, которые быстро теряют форму и начинают пропускать холодный воздух, шум и пыль с улицы. Будьте внимательны!

Проверяйте маркировку, которая нанесена на уплотнитель, она должна содержать в себе следующую надпись - «Euro-Strip» the original Epdm - strip from Sweden, только при наличии данной маркировки, материал может считаться высококачественным профессиональным шведским уплотнителем, установка которого гарантирует многолетнюю защиту вашиго жилья от холода пыли и поддуваний. Работы по утеплению и ремонту деревянных окон могут производиться круглогодично, так как нет негативных противопоказаний на качество выполняемых работ при отрицательных температурах, так как не используются строительно-монтажные пены, бетонно-цементные смеси(используемые при замене окон). После завершения работ, окна сразу готовы экспулуатации, и температура в помещении ощутимо повышается, т. к. исчезнуть поддувания из Ваших окон и балконных дверей. Не спешите менять Ваши окна, так как появилась относительно недорогая и эффективная альтернатива сохранения тепла в Вашем доме.

вверх