# Секрет ровных стен

На первый взгляд, что может быть проще штукатурки - нанеси слой раствора на стену, выровняй, как сможешь и дай ему высохнуть. Да, это тоже штукатурка. Если она кажется Вам подходящей, то вам повезло - вы умеете довольствоваться малым и приспосабливаться к жизни в любых условиях. Если же вы не хотите ровнять стены, заставляя их мебелью, если Вы хотите гордиться своим домом, а не просто ночевать в нём, значит мы с Вами похожи.

Когда покупаешь квартиру в первый раз, то думаешь только об одном: «Наконец-то! Своё!». Какие там стены - ведь ты просто безмятежно счастлив. Потом делаешь ремонт. Но так, как основная часть денег ушла на покупку самих стен, то на доведение их до ума средств просто не хватает. И тогда Вам остаётся только одно - любить то, что есть. Да и стены, если не придираться, кажутся ровными.

И всё бы хорошо, но со временем вы покупаете мебель. Этот, казалось бы, невинный поступок может изменить Вашу жизнь. Ещё куда ни шло, если это мягкая мебель и особенно если Вы поставите её в центр комнаты. Но если Ваша мебель имеет прямые углы и Вы опрометчиво решаете поставить её к стене - всё пропало.

Сначала Вы думаете, что Вас обманули в магазине, и что эта дикая щель в ладонь шириной - это мебельный брак, но потом как резкая боль, приходит мысль - «Это стена!». Да ведь её не обменяешь в магазине за пару часов. Это всерьёз и надолго.

Однако, жизнь идёт своим чередом и эта проблема затирается множеством других. Через время она уже не кажется Вам столь актуальной, как в первый момент. Щель давно заставлена напольной вазой, и никто из гостей её не заметил.

Но что-то все-таки не так.
Что?
Вы не можете гордиться своим домом.
Не получается.
Не знаю как у кого, а у меня было так. И именно тогда я понял - хорошая штукатурка делается один раз.
Чтобы не было стыдно.
Перед собой.

Уже потом, в новой квартире, я тщательно выбирал мастеров. Потом внимательно слушал и анализировал их советы. Уже тогда, я спорил с ними, не веря, что совершенно ровных стен не бывает. «А у меня будут» - заявлял я им в ответ на философские размышления о том, что весь этот мир не совершенен. И я начал искать. С начала в архитектурной библиотеке, затем в Интернете. И нашёл то, что хотел.

## Штукатурные профили

Оказывается, качественную штукатурку всегда умели делать и в основе её всегда лежали профили. В разные времена они изготавливались из разных материалов, но принцип всегда был один - профили независимо от стены, выставляются по уровню и уже по ним выравнивается стена.

В современном строительстве основными профилями стали штукатурные маячные направляющие рейки и защитные штукатурные наугольники. Издавна их прототипы применяли при оштукатуривании стен церквей, дворцов и прочих зданий, где в вопросах качества не допускались компромиссы. Сегодня эти профили рекомендуют использовать практически все фирмы-производители высококачественных штукатурных смесей.

Металлические штукатурные направляющие дают возможность быстро и без лишних затрат получить ровную отштукатуренную поверхность с выбранной толщиной штукатурного слоя. Обычно такие направляющие предназначены для шести- и десятимиллиметрового слоя штукатурки. Одно из их преимуществ, заключается в том, что вмонтированные в стену они образуют термошвы, предотвращающие появление трещин при изменении температуры в разных участках оштукатуренной поверхности. Это особенно важно зимой, когда вследствие резких температурных колебаний стены начинают изменять свой объем, что может привести к деформации штукатурки. То же самое происходит при изменении влажности. Установленные же через каждые метр - полтора рейки разделяют стену на участки. И при изменении условий на отдельно взятом участке, рейки позволяют штукатурке свободно двигаться, сжимаясь и расширяясь в области «выступа» в зависимости от давления штукатурки. Кроме того, металлические направляющие позволяют сохранить монолитность стен после оштукатуривания, ведь они остаются в стене и не требуют последующего демонтажа. Экономия при работе со штукатурными профилями составляет от 30 до 100% на одном квадратном метре. Основа этой экономии в том, что при использовании маячных направляющих нет необходимости нанимать специализированные бригады строителей, стажировавшихся в Германии или «штукатуривших дачу президента», а достаточно просто пригласить квалифицированных штукатуров умеющих работать со штукатурными профилями. В результате чего, стены будут выглядеть не хуже «президентских», а оплата за работу останется достаточно скромной. Кроме того, использование маяков позволяет точно спланировать расход раствора, предотвратить хищения, что особенно актуально при использовании дорогостоящих сухих смесей.

Советы по установке маячных направляющих.

Штукатурят стены с применением металлических маячных направляющих в следующей последовательности. После предварительной подготовки (очистка, грунтовка) всю рабочую поверхность делят метками на равные участки шириной 1-1,5 м и по данным меткам с помощью окрашенной нитки отбивают вертикальные линии. Затем подгоняют штукатурные направляющие по высоте, отрезая лишнее ножницами по металлу.

После этого нужно по краям стены, вертикально по уровню (ватерпасу), выставить две направляющие. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Рекомендуемое расстояние между точками крепления - около 0,5 м, всего же таких точек должно быть не менее пяти. Направляющие прижимаются к стене так, чтобы на их боковых крыльях через отверстия вышел раствор на котором они закрепляются.

Вверху и внизу в маяки вбивают по гвоздю и натягивают шнуры (по диагонали) на одном уровне с выступами профилей. Все остальные направляющие необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы их выступы касались натянутых шнуров. При этом контролировать вертикальность каждого маяка по уровню. Когда все профили будут закреплены, надо дать затвердеть раствору.

После этого гвозди вместе со шнурами снимают. Теперь можно начинать оштукатуривание стен. На стену между направляющими наносится слой штукатурки, а затем выравнивается правилом соответствующих размеров. В дальнейшем при необходимости стену затирают либо наносят на нее декоративное покрытие.

Как видим, все довольно просто. А в итоге оштукатуренные стены выглядят превосходно. При всем при том, к примеру, для небольшой комнаты площадью 12 квадратных метров понадобится всего десяток штукатурных профилей стоимостью около 30 гривен.

## Штукатурный наугольник

Штукатурный наугольник как следует из названия, предназначен для защиты углов комнат или внешних стен зданий от повреждений. К тому же только он сможет не только защитить Ваши углы, но и выровнять их, являясь альтернативой «технологии двух досок» при которой две попавшие под руки строителю доски используются для формирования угла. И потом то, что получилось пытаются «затереть» в уровень со стеной.

На смену именно этой «кустарщине» и пришёл штукатурный наугольник, позволяющий получить действительно ровный и к тому же защищённый от деформации угол.

## Советы по установке штукатурного наугольника

Способ монтажа наугольников не слишком отличается от технологии крепления маячных направляющих. Точно так же нужно очистить и подготовить рабочую поверхность, к которой крепятся профили. С помощью ножниц по металлу наугольник подгоняется до нужного размера, после чего начинается установка. Сперва на угол стены наносится раствор, в который вдавливается наугольник. Здесь следует учитывать, что места закрепления профиля должны быть расположены не далее 600 мм от центра. Затем аккуратно, пока раствор не застыл, с помощью уровня (ватерпаса) регулируется угол наклона штукатурного наугольника, проверяется его вертикальность.

Когда наугольник уже окончательно установлен, лишний раствор снимается шпателем. Однако при необходимости можно наложить дополнительный слой раствора для выравнивания толщины штукатурки по всей стене. Если штукатурный наугольник установлен правильно, то после оштукатуривания стены на кромке угла виден его угловой выступ. В среднем на небольшую комнату надо 5-6 метров этого профили, что обойдется в 20-25 гривен.

В случае значительных неровностей угла допускается закрепление этого штукатурного профили гвоздями или шурупами. Однако следует иметь в виду, что крепеж не должен растягивать наугольник, а лишь удерживать его. В таких случаях необходимо применять высококачественный нержавеющий крепеж во избежание появления на поверхности стен ржавых пятен.

Заметим также, что при использовании армирующей сетки для укрепления штукатурки необходимо привязать ее край к штукатурному наугольнику нержавеющей проволокой. Это значительно увеличит монолитность всей конструкции.

вверх