# Чем клеить обои

Помню я себя ребенком… Ремонт: мама стоит у пышущей жаром плиты и ворочает поварёшкой в гигантской эмалированной кастрюле бледно-серое клейкое варево. Это - клейстер. Затем мы мажем его на обои, внимательно выбирая комки. Потом накладываем осклизлые бумажные полотнища на стену, стараясь не запачкать лицевую их сторону. К вечеру все «на нервах», стенают по поводу того, как лягут обои, не будет ли на них пятен. Кошмарное зрелище…

К счастью, в век нанотехнологий и компьютеров такая картина безвозвратно ушла в прошлое. Современные обойные клеи, как правило, не требуют «варки». Требования к ним очень высоки. Одно из главных: оптимальная клеящая способность и, вместе с тем, безвредность для здоровья, отсутствие запаха. Клей должен легко наноситься на поверхность кистью или валиком, и - без изменения свойств - совмещаться с различными стеновыми и отделочными материалами. Желательно, чтобы он не высыхал, как минимум, 40 минут после нанесения на поверхность, позволяя некоторое время двигать наклеенные обои (это нужно для того, чтобы можно было точно подогнать рисунок и выбрать вертикальный зазор между полотнами). Конечно же, клей, случайно попав на лицевую сторону обоев, не должен оставлять пятен. И последнее - но не менее важное качество клея - экономичность.

Основой современных обойных клеев может быть производное целлюлозы, либо крахмала, либо (гораздо реже) поливинилацетат. Главное свойство основы - вязкость. От неё зависит, какого веса обои удержит клей, насколько хорошо они прилягут к оклеиваемой поверхности. Поэтому для обоев различной плотности необходимы клеи разных классов.

Клеи на основе из метилцеллозы (МЦ). Молекула МЦ имеет очень высокую связь с молекулой воды, чем объясняется наилучшая клеящая способность таких клеев. Из этого же следует, что их можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Они применяются для наклейки самых плотных обоев, в том числе из винила, флизелина и текстиля. Такие клеи прекрасно проникают в любые поверхности стен и совместимы с известью и цементом, морозостойки, безвредны для здоровья. Они не проникают насквозь через слой бумаги, поэтому ими можно клеить самые светлые обои. Единственный их недостаток - высокая стоимость. В эту группу входят отечественные клеи "Плитонит" и «Момент-Экстра». Клей «Плитонит-Classic» применяется для всех видов бумажных обоев. Другая разновидность: «Плитонит-Special» кроме МЦ, имеет в своём составе искусственные смолы. Он служит для приклеивания плотных, тяжёлых обоев из ворсистых волокон, а также выпуклых, виниловых, и фотообоев. В экологическом отношении он хуже прочих, но, если мы учтём то, что им наклеивают «синтетику», то можем смириться с этим. При возможности, такие материалы не используют в отделке жилых комнат. «Момент-Экстра» также предназначен для приклеивания тяжёлых обоев (виниловых, структурных, текстильных, Raufaser, флизелиновых). Поскольку все эти клеи производятся по западной технологии в России, они относительно дешевы и качественны.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) - более дешевый материал. По сравнению с МЦ, она имеет ряд недостатков (несовместимость с известью, щелочная реакция, чувствительность к влажной атмосфере). У неё меньше клеящая сила (адгезивность). Однако для большинства бумажных обоев такие клеи подходят.

Модифицированный крахмал (МК). В эту группу входят карбометилкрахмал (КМК) и гидроксипропилкрахмал (ГПК). На их основе изготавливают самые дешевые клеи, имеющие те же недостатки, что и КМЦ. Кроме того, они не проникают в минеральные и деревянные поверхности, и не могут храниться (в сухом виде) дольше 6 месяцев. Типичные представители этой группы - «Момент Классик» и «Kleo»". Их применяют для наклеивания обычных бумажных обоев. К достоинствам таких клеев следует отнести быструю готовность к применению (через 3-4 минуты после разведения), отсутствие комков, антифунгальные свойства (предохранение оклеенных поверхностей от поражения плесенью).

Клеи на основе поливинилацетата - хорошо известные ПВА и «Бустилат». Это - универсальные клеи, используемые не только для обоев, но и для дерева, ковровых покрытий, плитки. К их недостаткам относится специфический запах и способность «размачивать» обои. Их можно наносить на бетон, асбестоцементные и древесноволокнистые плиты, деревянную основу, штукатурку. При наклеивании обоев (пленочных материалов на бумажной и тканевой основах) клей следует использовать в исходном состоянии или при необходимости разбавить водой до 10% объема.

Существуют клеи, состав которых запатентован, и поэтому мы не можем классифицировать их по выше указанным группам. Вместе с тем, о «показаниях к их применению», нужно знать. Перечислим их:

> «Oscar light» - экономичный клей для всех видов бумажных обоев;
> «Oscar Optima» - кроме бумажных, позволяет наклеивать легкие виниловые обои
> «Oscar»« для стеклообоев , позволяющий приклеивать их практически на любую поверхность - гипсокартон, бетон, кирпич, дерево и др. поверхности. Содержит все необходимые добавки, исключающие появление плесени и грибка между стеной и декоративным материалом - стеклообоями, что является важным преимуществом при выборе материала для работ в помещениях с повышенной влажностью.
> «Quelyd-express» - для легких, рельефных, тяжелых обоев и некоторых видов виниловых.
> «Quelyd» «специальный виниловый» - для любых виниловых обоев: легких, тяжелых, гладких, рельефных, окрашенных объемных, японской соломки и т.д. удобен для оклеивания ванных комнат и кухонь.
> «Quelyd»« специальный флизелиновый» разработан для наклеивания всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе (под покраску или без). Он легко наносится валиком или щеткой непосредственно на стену. При необходимости он позволяет легко удалять обои без остатка, оставляя стены чистыми
> Кроме них фирма «Quelyd» выпускает клеи для бордюров и отклеившихся стыков обоев.
> Клей «Pufas». В это семейство входят «Euro 3000 Express» - для всех бумажных обоев, «Euro 3000 Special» виниловый и «Euro 3000 Express» флизелиновый.

Как видите, клеить обои - тоже наука. В любом случае, посмотрите, какие клеи рекомендует вам изготовитель обоев. А затем - кисть в руки, и «айда, пошел!!!».

вверх