# Кирпич: традиция и развитие

Преимущества новых технологий загородного домостроения никто не отрицает. Нельзя сбрасывать со счета и появление множества новых строительных материалов, имеющих немало плюсов в сравнении с традиционными. Но, как ни удивительно, наш человек, восторгаясь при виде последних импортных достижений, зачастую делает выбор в пользу чего-то хорошо знакомого и апробированного, в частности в пользу кирпича.

Этот строительный материал, олицетворяющий прочность и надежность постройки, по-прежнему очень популярен как у строителей, так и у заказчиков. Немало россиян сами живут в индивидуальных кирпичных домах или имеют родственников и знакомых, живущих в таких условиях. То есть не понаслышке знают о том, что кирпичная стена обладает высокой устойчивостью к любым атмосферным воздействиям (дождю, снегу, сильному ветру), что этой стене не страшны грибок или бактерии, которые порой осложняют жизнь домовладельца. Механическая устойчивость кирпичной стены общеизвестна, долговечность – тоже, а еще кирпич устойчив к воздействию агрессивных сред, а также абсолютно безопасен экологически.

Последний аспект требует особого комментария, поскольку экологическая безопасность медленно, но верно становится одним из определяющих требований к любой постройке. И в этом отношении традиция в большинстве случаев предпочтительнее, поскольку новые материалы, изготовленные по малоизвестным потребителям технологиям, могут нести в себе угрозу здоровью и самочувствию людей, соприкасающихся с ними. А вот от кирпича подобных неприятностей нельзя ожидать в принципе. Известно, что основой для производства кирпича служит всем известная глина, которая уже много столетий используется при изготовлении посуды и косметических средств. Это материал абсолютно безопасен для человека, и после термической обработки тоже. А потому стены из керамического кирпича не могут повредить ни вам, ни вашим близким. С виду плотные и непроницаемые, кирпичные стены «дышат», то есть через них осуществляется воздухообмен с внешней средой, что создает благоприятный микроклимат в помещениях.

Следует отметить и такой момент, как относительная пожаробезопасность кирпичного дома. Деревянные и пластиковые элементы интерьера могут, конечно, загореться, но кирпичная стена, как известно, не возгорается, а значит, потушить пожар в этом случае будет гораздо легче. Наконец, кирпичная стена обеспечивает очень хорошую шумоизоляцию. Далеко не каждый домовладелец строит свой дом в лесной глуши, нередко коттеджи располагаются неподалеку от оживленных пригородных трасс, и такой фактор, как защита от шума, становится немаловажным.

Кирпич характеризуется высокими теплопроводностью, водопоглощением, морозостойкостью и долговечностью. Современный кирпич чаще всего обладает хорошими строительными характеристиками и потому пользуется заслуженной популярностью у потребителей. Причем высокие показатели обеспечивает не только зарубежный производитель – в нашей стране тоже научились делать качественный кирпич всех без исключения разновидностей. Кроме одинарного кирпича (длина – 250 мм, ширина – 120 мм и высота 65 мм), производители выпускают также полуторный кирпич, двойной и нестандартный. В зависимости от прочности кирпич подразделяется на марки. Марка имеет числовое выражение, например 50, 100, 200, – чем больше число, тем прочнее кирпич.

Надо отметить широкую цветовую гамму кирпича в настоящее время. Еще лет 10–15 назад мы видели в основном два цвета – белый и красный. Сейчас на отечественном рынке появилась масса разновидностей облицовочного кирпича. Это десятки оттенков. Кирпич может быть желтым, розовым, кремовым, бордовым – в общем, любым. А если учесть, что и фактура облицовочного кирпича бывает разная, то число возможных вариантов еще больше увеличивается. Такое разнообразие позволяет с успехом применять облицовочный кирпич при отделке загородных домов.

Богатый выбор

Традиционно различают кирпич керамический и силикатный. Схожи они, пожалуй, только размерами, так как и материалы, и методы изготовления в этих двух случаях совершенно разные. Керамический кирпич формуют из глины (как правило, с разными функциональными добавками) и подвергают обжигу. Основой для изготовления силикатного кирпича служит смесь кварцевого песка, извести и воды. Характеристики этих двух видов регламентируются разными ГОСТами, и строители очень четко проводят между ними границу.

В индивидуальном загородном домостроении используется в основном керамический кирпич. Сегодня производители предлагают немало разновидностей такого кирпича, что позволяет удовлетворить практически любые запросы строителей. Выпускается полнотелый кирпич, пустотелый, облицовочный с рельефной поверхностью, а также множество других. Высокие эксплуатационные качества и большое разнообразие форм и расцветок делают кирпич идеальным строительным материалом для возведения загородных коттеджей.

По назначению кирпич бывает строительный, облицовочный и специальный. Для стен используют строительный кирпич, если нужно сделать качественную и эстетически привлекательную облицовку, применяют облицовочный, а в случае ис-ключительных условий эксплуатации используется специальный (например, если нужно возвести дымовую трубу или сложить печь).

Полнотелый кирпич видели все – это керамический брикет с малым объемом пустот (меньше 13%). Он применяется для кладки внутренних и внешних стен, возведения колонн, столбов и других конструкций, несущих, помимо собственного веса, дополнительную нагрузку. Полнотелый кирпич должен обладать высокой прочностью на изгиб, на сжатие, быть морозо-стойким. Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором, а заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%. Сопротивление теплопередаче у полнотелого кирпича невелико, поэтому наружные стены, полностью сложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Пустотелый кирпич может иметь пустот до 45% общего объема, он значительно легче обычного, а потому и работать с ним легче. Его применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов многоэтажных зданий. Отверстия в пустотелом кирпиче могут быть как сквозные, так и закрытые с одной стороны; по форме – круглые, квадратные, прямоугольные и овальные; по расположению – вертикальные и горизонтальные (материал с горизонтальными отверстиями менее прочен). Поскольку пустоты составляют значительную часть объема пустотелого кирпича, на его изготовление уходит меньше сырья, чем на изготовление полнотелого. Отсюда относительно скромная цена и одно из его названий – «экономичный». Кроме того, замкнутые объемы сухого воздуха повышают теплоизолирующие свойства материала, а значит, стену можно сделать меньшей толщины и таким образом сэкономить материал. Нужно только следить, чтобы кладочный рас-твор был достаточно густой и не заполнял отверстия, иначе основное преимущество пустотелого кирпича будет сведено к нулю. Разумеется, имеет значение и размер отверстий.

Облицовочный кирпич (его еще называют «лицевой» и «фасадный») используют при облицовке зданий. Стандартные размеры у него такие же, как у обычного, но некоторые производители предлагают фасадный кирпич меньшей ширины (85 мм вместо 120). Обычно фасадный кирпич – пустотелый, следовательно, его теплотехнические характеристики весьма высоки. Согласно нормативам, облицовка должна обладать хорошей морозостойкостью и быть эстетичной. Равномерно окрашенная, с гладкими гранями, точными формами. Не допускается наличие трещин и расслоения поверхности.

Одна из разновидностей облицовочного кирпича – это фактурный (или рельефный) кирпич. Его грани имеют рисунок: это может быть просто вдавленный рельеф, обработка под мрамор, дерево, антик. Отличительные признаки фасонного кирпича – скругленные углы и ребра, скошенные или криволинейные грани. Из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декор фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника и карнизов. Подвид фасонного – лекальный кирпич, форма которого выполняется на заказ, по заготовленному лекалу.

При производстве специального кирпича учитываются последующие условия его эксплуатации. Чтобы избежать быстрого разрушения кладки, контактирующей с открытым огнем, необходим кирпич, способный выдерживать высокие температуры. Такой кирпич называют «печным», огнеупорным или шамотным, и ему не страшны температуры выше 1600°C.

Среди множества разновидностей кирпича особо следует отметить поризованный кирпич, появившийся на отечественном рынке сравнительно недавно. Пористая структура этого материала способствует тому, что сложенная из него стена очень эффективно сохраняет тепло. Кроме того, поризованный кирпич легче обычного, поэтому с ним удобнее работать, да и фундамент под более легкий материал для дома нужен не столь массивный. Ведь один из недостатков кирпичного домостроения – это сравнительно массивные фундаменты, возведение которых и трудоемко, и дорого, и времени требует. Однако применение пустотелого и поризованного кирпича в определенной степени снижает затраты на фундамент.

Чрезвычайно популярной стала также продукция, выпускаемая под маркой «RAUF». Среди них керамические поризованные камни, которые по размерам в 2–15 раз больше стандартного кирпича. Изготовленная на самом современном европей-ском оборудовании, эта продукция дает возможность ускорить строительство, снизить издержки и повысить качество возводимых объектов. Как показывает опыт петербургских строительных компаний, при использовании крупноформатного поризованного камня «RAUF» скорость кладки увеличивается в 2,5–3 раза. Поризованная керамика является «теплой» – такой низкой плотностью и, соответственно, низкой теплопроводностью обладает строительный камень. Вот почему стены из нее прекрасно сохраняют тепло, не требуют дополнительной теплоизоляции и создают в помещении благоприятный микроклимат.

Надо упомянуть и клинкерный кирпич, который применяют для облицовки цоколей, фасадов, а также для мощения дорог и дворов. Клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов замораживания-оттаивания, он очень прочный благодаря особым сырью и технологии производства. В производстве этого материала используют тугоплавкие глины, которые обжигают при значительно более высоких температурах, чем принято при изготовлении обычного строительного кирпича.

«Тепло ли тебе, девица?»

С таким вопросом, помнится, Дед Мороз обращался к одной молодой особе, которая была оставлена в холодном зимнем лесу. Вопрос, согласитесь, вполне уместный в подобном контексте. Однако противники кирпичного домостроения утверждают, что об этом можно спросить и обитателей домов из кирпича. Мотивируют они это тем, что кирпич обладает высокой теплопроводностью. А в ответ на то, что можно сделать толстую стену, которая с гарантией защитит от холода, интересуются лукаво, во сколько же тогда обойдется такая стена.

В подобной логике есть свой резон. Да, теплопроводность обычного кирпича высока, и, чтобы сложить из него стену, которая способна защитить от русских морозов, придется потратить немало. Другое дело – надо ли идти на расходы? Сейчас известен целый ряд способов, позволяющих эффективно утеплить кирпичную стену и при этом не разориться при строительстве на одних только стенах. Возьмем хотя бы такой строительный прием, как «эффективная» кладка. В этом случае каменщики выкладывают не сплошную стену, а лишь два ряда кирпичей – внешний и внутренний, а пространство между ними заполняется эффективным утеплителем. Значительно снизить теплопроводность стен помогают и современные системы утепления фасадов, в результате применения которых толщина стен (а значит, и стоимость их) значительно уменьшается.

Кроме того, теплопроводность кирпича существенно снижают пустоты в нем. Если учесть, что пустотелый кирпич сейчас применяется очень широко, то стены, опять же, не будут слишком толстыми. А в случае использования поризованной керамики вообще отпадает необходимость в теплоизоляции – ее функции выполняют поры и пустоты. Воздух – замечательный теплоизолятор, и в пористых стройматериалах это его качество эксплуатируется весьма эффективно.

Еще один довод противников кирпичных домов заключается в том, что в зимнее время их приходится долго протапливать, чтобы в помещениях установилась комфортная температура. Это справедливо, но только если это дачный дом, куда владельцы приезжают время от времени, допустим на выходные.

А много ли у нас таких? Подавляющее большинство хозяев домов для сезонного проживания консервируют их на зиму и приезжают в свое загородное владение только в апреле – мае, когда на улице уже относительно тепло. Да и не строят сейчас сезонные дачные дома из кирпича (или строят крайне редко). Постепенно кирпич становится материалом для возведения капитальных домов, предназначенных для постоянного проживания, а такие дома хозяева, как правило, не оставляют без отопления даже в свое отсутствие. Системы автоматики, которыми оборудованы современные котлы, позволяют поддерживать в доме плюсовую температуру и когда он остается необитаемым несколько дней. Воз-вращаясь, домовладелец за несколько часов подает сигнал системе по мобильному телефону, и к его приезду в помещениях уже комнатная температура. Но даже если такой системы дистанционного управления отоплением у вас нет, кирпичный дом все равно не промерзнет, длительного протапливания не нужно, а значит, и лишних расходов не будет.

В заключение можно дать несколько практических рекомендаций.

При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов кирпич лучше не приобретать. Покупая импортный кирпич, помните, что европейские стандарты размеров, а также требования по морозостойкости и прочностные характеристики не всегда совпадают с отечественными. Особенно это важно, если при строительстве используется и отечественная, и импортная продукция.

Следует обратить внимание и на внешний вид кирпича, хотя паниковать, увидев несколько сколов, не нужно. Для строительного кирпича не считается браком наличие некоторых дефектов, например отбитых (слегка) углов, повреждений ребер глубиной до 10 мм; допускается наличие трещин длиной до 30 мм.

А вот «недожог» или «пережог» считаются безусловным браком. Признаки первого – горчичный цвет кирпича, глухой звук при ударе по нему. Следствием будет плохая водостойкость и морозостойкость. Признаки второго – черные подпалины и оплывшая форма. В результате «пережога» повышается теплопроводность кирпича, и дом из него будет интенсивно терять тепло.

Требования к облицовочному кирпичу и по геометрии, и просто по внешнему виду – гораздо выше. Почему – думается, объяснять не стоит.

Мнение специалистов

Среди облицовочных керамических материалов следует особо отметить клинкерный кирпич, высокие потребительские качества которого несомненны. Клинкер – это продукт, полученный в результате обжига глины при высокой температуре и минимальном содержании водяных паров, поэтому он имеет минимальное водопоглащение (от 0,5 до 3%) и высокую морозостойкость. Эти качества позволяют ему сохранять внешний вид очень долго. Кирпич обжигают при температуре до 1200°С, а разные варианты обжига (вакуумный, с кислородом, с добавлением природных осколков камней и пр.) позволяют получить виды разных цветов. Причем цвет имеет природное происхождение, а это значит, что он не сотрется и не потускнеет даже через 100 лет. Помимо кирпича, в ассортименте клинкерной продукции предлагается плитка под кирпич, применяемая для облицовки зданий при реконструкции и строительстве. Плитка имеет те же характеристики, что и облицовочный клинкерный кирпич, и поэтому служит так же долго без потери качества, но экономически более выгодна.

вверх