# Быстровозводимые дома. Каркас + технология

При создании летней резиденции, дачи очень часто возникает желание построить дом быстро, но хочется, чтобы жить в нем было комфортно: тепло, тихо и удобно. Это вполне реально.

Рассмотрим конструкцию дачного дома, хотя и не предназначенного для постоянного круглогодичного проживания, но прочного и теплого, не требующего высоких энергозатрат на обогрев. Летним он назван чисто условно, скорее можно сказать, что это легкий дом.

Предлагаемая конструкция такова, что при наличии небольших строительных навыков возведением скромного и лаконичного по форме дома вполне можно заняться самостоятельно. Строим каркасный дом.

В качестве материала для ограждающей конструкции, одновременно играющей роль облицовки, предлагается доска «Блок-Хаус» или имитатор бруса. Это достаточно прочные материалы, обладающие всеми преимуществами натуральной древесины, современным эстетичным внешним видом, не требующие дополнительной обработки, кроме пропитки и покраски антисептирующими и антипиреновыми средствами.

Фундамент

Как уже было сказано, дом легкий, поэтому он не требует тяжелого фундамента. Можно порекомендовать устройство облегченного ленточного фундамента, плиточного (облегченная железобетонная плита) или столбчатого. Столбчатый фундамент в данном случае наиболее оптимален, но тогда придется распроститься с мыслью о подполе. Вообще определяющим критерием для выбора вида фундамента в предложенном варианте дома является состояние грунта на участке, сама же конструкция не накладывает никаких дополнительных требований к фундаменту.

Каркас

Рассмотрим устройство деревянного каркаса. Он состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются оконные и дверные проемы (рис. 1).

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые – из досок 50 х100 или 60 х120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже – шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Брусчатые балки можно заменить досками сечением 50х180 или 50*200 мм, прибивая их к стойкам 75-80-миллиметровыми гвоздями

Конструкция стен

Конструкция стен (рис. 2) представляет собой деревянный каркас, снаружи обшитый имитатором бруса или досками «Блок-Хаус» толщиной 40-50 мм, внутри заполненный рулонным утеплителем на основе базальтового или стекловолокна толщиной 100 мм. Изнутри стены обшиваются гипсокартонными плитами, недорогим и экологичным материалом, пригодным для любого вида внутренней отделки (покраски, штукатурки, оклейки).

Дом должен быть сухим и теплым – это обязательное условие. Надо понимать, что утеплитель способен накапливать влагу (вследствие поступления теплых паров изнутри дома, конденсата, образующегося из-за разности температур и поступления некоторого количества атмосферной влаги через щели и стыки наружных элементов), что может значительно снизить его теплосберегающие свойства. Для предотвращения этого явления необходимо:

1. Изнутри, по утеплителю, проложить пароизоляцию, например, пергамин. Можно проложить специальную мембрану, но это удорожит конструкцию. Полиэтилен прокладывать не рекомендуется, т. к. при этом стены «запечатываются», и дом перестает «дышать».

2. Снаружи прямо на утеплитель прокладывается паропроницаемая ветрогидрозащитная мембрана. Мембраны – это уникальные по своим свойствам изоляционные материалы, стоят они недорого, но функционально незаменимы: защищают от холода, идущего снаружи вследствие ветрового напора через щели и стыки элементов, которые неминуемо образуются из-за температурных деформаций и допусков в монтаже; не пропускают влагу, их можно использовать даже как временную кровлю до 4-х месяцев; свободно выпускают пар изнутри утеплителя наружу, обеспечивая его просыхание и не препятствуя «дыханию» стен (надо учитывать, что свободный воздухообмен, отсутствие «спертого» воздуха внутри дома – один из непременных факторов здоровья); это рулонный чрезвычайно легкий материал, очень простой в монтаже. Просто – рубашка для дома!

Предложенная конструкция стен имеет толщину всего 192 мм, при этом она обеспечивает сохранение температуры +20 градусов внутри дома при наружной нулевой температуре, используя обогреватель мощностью в 1 кВт на площади до 50 кв. метров.

Коммуникации

Рекомендуется устройство технологического зазора между пергамином и внутренней отделкой (в нашем случае это гипсокартонная плита) толщиной 40 мм. Этот зазор выполняется с помощью дополнительной обрешетки и решает две задачи. Во-первых, снимает риск образования мокрых пятен на стенах, которые могут появиться в случае резкого перепада температур и образования избыточной влажности (например, зимний приезд на дачу, кипячение воды). Во-вторых, дает возможность монтажа коммуникаций внутри стены (электропроводка, водопровод).

Дополнительная площадь

На небольшой общей площади дома в 50 кв. м возможно обустройство, например, коридора, кухни-столовой и 2-х спален. При этом есть возможность получения дополнительных помещений в чердачном пространстве. Для этого достаточно сделать двускатную крышу с углом в 45 град. Использовав утеплитель, пароизоляцию и мембрану (рис.3) в устройстве кровли, вы получите теплый чердак, где можно оборудовать дополнительные комнаты с окнами во фронтонах. Таким образом, вы получите 2-этажный дом без второго этажа, да и термин «летний дом» уже совсем сомнителен.

Отопление и водопровод

Будете ли вы носить воду в дом из колодца или устроите водопровод – дело ваше. Не забудьте только предусмотреть при сооружении фундамента монтаж водопроводной трубы через стенку фундамента или под ним (ниже уровня промерзания грунта) с выведением одного ее конца за пределы дома, а другого – внутрь подпольного пространства. В этом случае вы легко решите проблему устройства водопровода, когда захотите его устроить, подключив насосную станцию к колодцу или скважине. Вывод воды из дома можно устроить при помощи шланга, выпущенного через технологическое отверстие в фундаменте (его тоже лучше устроить заранее на этапе строительства фундамента) в сточную канаву или септик.

А вот об отоплении обязательно надо подумать заранее. Использовав технологический зазор, вы сможете не только смонтировать электропроводку, но и провести трубы для батарей отопления. Однако дачная жизнь тем и хороша, что дает возможность соприкосновения с живой природой и живым теплом. Настоятельно рекомендуем – сделайте в доме дровяную печь. Тепло дровяной печи не сравнить ни с каким другим!

Для этого: 1. На этапе строительства фундамента дома сделайте отдельный фундамент для печи. 2. Для небольшого дома можно порекомендовать сложить круглую кирпичную печь в металлическом футляре, способную, при соответствующем ее расположении, отопить три помещения сразу. Такая печь экономична, удобна в эксплуатации и гармонирует с любым интерьером.

В настоящей статье предложен один из вариантов летнего дома, а выбор – за вами! Для изготовления каркаса в малоэтажном коттеджном строительстве, в частности в предложенной в статье конструкции дома, возможно использование недавно появившихся новинок строительного рынка – стеклопластиковых профилей, получаемых методом пултрузии (фото 1,2), и металлических термопрофилей (фото 3), являющихся облегченными строительными конструкциями. Об этих материалах и возможностях их применения мы расскажем в следующих публикациях.

вверх