# Что такое сайдинг?

Сайдинг – это относительно молодой строительный материал. Впервые он был использован в США в конце 50-ых годов. С тех пор этот материал стал очень популярен на строительных рынках Америки и Канады, откуда прибыл в Европу. В России сайдинг появился в 90-ых годах и популярность его постоянно растет.

Сайдинг ПВХ – это наборные панели, изготовленные из винилополимерных материалов. Американская компания "VARIFORM" вышла на строительный рынок России в конце 90-ых годов, и с каждым днем спрос на сайдинг растет. Возросший интерес к сайдингу привел к появлению новых производителей в различных европейских странах: в Германии, в Бельгии, в Польше и даже в России. Однако американская компания "VARIFORM" производит виниловый сайдинг по своим характеристикам и гарантиям намного превосходящий материал своих конкурентов.

## Достоинства сайдинга

Сайдинг ПВХ является нетоксичным и негорючим строительным материалом, стойким к различным атмосферным явлениям и химикатам.

Сайдинг "VARIFORM" не изменяет цвета, не поддается коррозии не лопается под влиянием низкой температуры.

Компания "VARIFORM" дает гарантию на сайдинг 10 лет. Установленный срок службы составляет 50 лет.

Сайдинг прост в эксплуатации. Он не требует какой-либо покраски или обновления в течение всего срока службы. Загрязненные панели достаточно промыть водой из шланга, и дом будет выглядеть как новый.

Широкая цветовая гамма, много вариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разнообразных аксессуаров, - все это дает возможность радикального обновления фасадов любых зданий с соблюдением единого стиля, создания современных архитектурных проектов.

Сайдинг не закрывает наглухо стены дома и позволяет фасаду "дышать". В нижних кромках панелей находятся отверстия для вентиляции и отвода конденсата.

## Экономичность сайдинга "VARIFORM"

Благодаря простоте монтажа, небольшому весу, удобной транспортировке можно установить сайдинг в любое время года самостоятельно.

Сайдинг значительно дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов зданий.

Высокая надежность и долговечность позволяет избежать дорогих и хлопотливых ремонтов.

Садинг позволяет также значительно снизить затраты на обогрев дома. Между рейками каркаса может прокладываться теплоизоляционный материал.

## Качество сайдинга "VARIFORM"

"VARIFORM" имеет самые строгие стандарты контроля качества, все производственные линии превышают установленные стандарты "NAHB" и проверяются по сертификационной программе "VSI".

Каждый этап производственного процесса "VARIFORM" включает в себя бескомпромиссный контроль качества - начиная от анализа сырья, вплоть до определения эксплутационных свойств готового продукта.

Контроль качества включает в себя:

1. Тест качества сырья: проверка качества массы для производства непрерывно контролируется, что обеспечивает заданную толщину и прочность готовой продукции "VARIFORM".
2. Компьютерный тест цветности: с помощью специального спектрометра гарантируется равномерный цвет в каждой серии панелей "VARIFORM". Этот тест предотвращает цветовые несовместимости между панелями.
3. Тест на деформацию при нагреве: этот тест имитирует интенсивные нагрев более 50 С, что гарантирует отсутствие напряжения, которое могло бы изменить форму панели. Поэтому сайдинг "VARIFORM" переносит резкие перепады температур + 50C и - 50С.
4. Тест на влияние холода: этому тесту уделяется особое внимание. Панель продавливается с усилием в 8 точках при температуре ниже 0 С., это гарантирует отсутствие трещин и изломов при минусовых температурах. Поэтому сайдинг "VARIFORM" может применяться в северных регионах.

Виниловый сайдинг "VARIFORM" изготовлен из специальных полимеров, предотвращающих разрушающие воздействия ультрафиолета. Вагонка состоит из двух слоев полимеров. Производится методом одновременной экструзии. Нижний слой (подложка) гарантирует конструкционные и монтажные качества материала. А верхний слой обеспечивает защиту от различных воздействий окружающей среды, не деформируется от ударов и стоек к царапинам.

## Ассортимент сайдинга

1. Белые и цветные панели: 11 цветов.
2. Отделочные элементы и профили: 14 видов.
3. Панели под натуральные породы деревьев: 8 видов.
4. Панели нескольких цветов под кирпич, камень и щепу.
5. Дополнительные элементы дизайна: декоративные ставни и фонари; функциональные вентиляционные решетки.

Применение сайдинга

Сайдинг можно использовать во всех типах строительства: коттеджном, многоэтажном, промышленных и торговых объктов. Сайдинг монтируется на всех типах поверхностей и конструкций зданий. Благодаря этому можно просто и эффективно обновить старые и разрушенные здания.

Особенности монтажа сайдинга

1. Виниловые панели обычно монтируется на деревянный каркас из реек, который крепится к фасаду.
2. Крепеж панелей к каркасу осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с шляпкой диаметром не менее 0,8 см. Профиль панелей сконструирован таким образом, что на стене дома панели можно установить горизонтально и внахлест.
3. Все отверстия имеют удлиненную форму, которая позволяет вагонке переносить тепловое воздействие. Известно, что при резких перепадах температур этот материал способен сжиматься и расширяться, до конца, а в стыках профилей остаются зазоры минимум 6 мм.

## САЙДИНГ - ФОРМУЛА КРАСОТЫ ВАШЕГО ДОМА!

Более четверти века американская компания «Variform» успешно производит обшивку для домов из винила и пластика, называемую сайдингом. Компания является лидером по совершенствованию виниловой вагонки: разработанные ею технологии позволяют создавать разнообразные панели гаммы цветов и текстур, сравнимых с древесной структурой.

Сайдинг – это наборные панели, изготовленные из винилополимерных материалов. Последние наиболее популярны, так как производители «Variform» гарантируют прочность свойств панелей в течение 10 лет, на что выдается гарантийный сертификат. Срок службы таких панелей более полувека. Поливиниловая вагонка может спокойно и без ущерба выдерживать перепады температур от -50 С до +50 С. Они наиболее оптимально подходят для нашего не балующего постоянством климата.

Виниловые панели дополняют большое разнообразие архитектурных стилей домов. Широкая цветовая гамма и многовариантность видов профилей позволяют подобрать самый изысканный дизайн и великолепный стиль любому дому. Сайдинг одинаково подходит не только к деревянным фасадам, но и к каменным, кирпичным и штукатурным стенам. Для придания фасаду облика "a la natur" поверхности панелей текстурируют "под дерево" (например кедр). А заключительное покрытие защищает панели от преждевременного растрескивания, коробления, коррозии или потери адгезии.

Существует возможность дополнительно утеплить дом, для этого между виниловыми панелями и стеной устанавливают теплоизоляционный материал. Это является очень актуальным для наших суровых зим, влажных весенних и осенних периодов. Виниловые панели выпускаются в нескольких вариантах. Наиболее привлекательной является модель «Dutch Lap» нескольких габаритов. Модель имеет две плоские поверхности, разделенные V-образным пазом и углом в 20 градусов к поверхности стены.

Технические параметры

Параметры | Единица измерен. | Стандарт ASTM | VARIFORM | KAYCAN | NORANDEX
Прочность при растяжении | Кг/см2 | 368 | 478 | 478 | 465
Модуль эластичности | Кг/см2 | 20,248 | 27,611 | 24,768 | 25,936
Ударная нагрузка при 21,1 С | См/г/см2 | 1,152 | 1,585 | 2,238 | 7,986
Темпер. Прогиба при нагрузке | 16,78 кг/см2 | 70 С | 82 | 73,8 | 73,8
Темпер.самовозгарания |  | Данные отсутствуют | Самовозгарание не происходит | Самовозгарание не происходит | Самовозгарание не происходит
Коэф.линейного расширения | См/см С | Данные отсутствуют | 0,0000576 | 0,000051 | 0,0000567
Индекс распространения огня |  | 25 | 20 | 15 | 25

вверх