# Сотвори себе крышу

Начиная строить дом, мы думаем, что самое главное - это фундамент. И, в общем, правильно, никто не спорит. Но когда стены будущего жилища становятся все выше и выше, мы понимаем, что вершина нашего творения (и в прямом, и в переносном смысле), конечно же, крыша. И то, насколько правильно мы выберем материал для кровли, определит спокойствие нашего сна под этой крышей в ближайшие годы.

Рынок кровельных материалов сейчас достаточно обширен. По сравнению с ситуацией десятилетней давности, когда выбора практически не было и крыли либо серым шифером, либо черным рубероидом, либо блестящей жестью, сейчас появилась возможность придать дому внешний вид вашей мечты. Но нужно учитывать, что суровая природа Северо-Запада, непрестанно меняющаяся погода, иногда по нескольку раз в день, снег, дождь, зной, повышенная влажность — все это предъявляет высокие требования к кровле: она должна из года в год без устали выдерживать эти нагрузки. При этом кровля выполняет сразу несколько функций: обеспечивает тепло-, влаго- и звукоизоляцию помещений, являясь одновременно и важнейшим декоративным и конструктивным элементом дома. Эта наиболее заметная, можно сказать, зрелищная часть строения, которая многое говорит о вкусах и пристрастиях хозяина, его социально-культурном уровне. В то же время она должна быть созвучна не только пожеланиям заказчика, но и гармонично вписываться в окружающий ландшафт. И здесь одно из первых мест занимают кровельные материалы, позволяющие реализовывать на практике самые невероятные архитектурные решения.

Если ваша фантазия (или фантазия вашего дизайнера) разыгралась не на шутку и вы представляете свой дом увенчанным такой крышей, какой не было не только у ваших соседей, но и в самом полном каталоге коттеджей, прекрасным выходом из этой ситуации будет использование гибкой черепицы. Основным достоинством этого материала является то, что его можно применять для кровель любой сложности, формы и конфигурации, вплоть до куполов и луковичных крыш, обеспечивая стопроцентную герметичность. Она достигается за счет использования материала, основу которого составляет стеклохолст, пропитанный улучшенным модифицированным битумом и имеющий с двух сторон покровный слой из того же битума. Эти материалы имеют практически нулевое водопоглощение, что исключает коррозию и гниение. Верхняя поверхность черепицы покрыта слоем крупнозернистой базальтовой посыпки, которая обеспечивает разнообразные цветовые оттенки и защищает материал от механических и климатических воздействий. Нижняя поверхность каждой плитки представляет собой сплошной самоклеящийся слой из резинобитума. Форма черепицы и система самонаклеивания позволяют устроить бесшовный кровельный ковер, обладающий и отличной шумоизоляцией, что позволит ощущать себя комфортно в доме даже в том случае, когда по крыше барабанит дождь или град — вы и ваши домочадцы этого не услышите. Благодаря удобному размеру гибкой черепицы обеспечивается безотходность на кровлях даже самого сложного профиля. Кроме того, ее малый вес позволяет избежать мероприятий по дополнительному укреплению стен и фундамента дома. К достоинствам относится и высокая пожаробезопасность - черепица не возгорается даже от соприкосновения с огнем и не конденсирует заряды атмосферного электричества.

Компания «ТехноНИКОЛЬ» предлагает не просто черепицу, но целую кровельную систему «Гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ», предлагающую хорошо продуманную защиту всех элементов кровли, специально спроектированную, разработанную и изготовленную с учетом всех факторов, влияющих на надежность работы кровельного материала в жестких условиях северных стран. У плитки компании «КАТЕПАЛ» также есть все необходимые комплектующие, которые сделают слабые места кровли абсолютно надежными: укрепляющий подкладочный ковер «КАТЕПАЛ» обеспечит двойную защиту кровли от косого дождя и наледей; ендовый ковер Пинтари предназначен для надежной гидроизоляции внутренних переломов крыши; карнизные и коньковые плитки разработаны специально для максимальной защиты карнизов и коньковой кровли. Дополнительный плюс этой кровли, делающий ее еще более безопасной, заключается в том, что шероховатая поверхность листов битумной черепицы препятствует лавинообразному сходу снега с крыши, обеспечивая постепенное его таяние и равномерный сток талой воды в водоотводную систему. Дополнительные устройства для снегозадержания не нужны. Если говорить о художественной стороне дела, то и здесь возможности разнообразны. Предлагается широкая палитра цветов, моделей и фактур.

Напомним, что гибкая черепица представляет собой небольшие плоские листы кровельного покрытия с фигурными вырезками по одному краю; один лист имитирует три черепицы. Этот материал, с одной стороны, является штучным, а с другой, его с полным основанием можно отнести к группе мягких кровель, так как по своей структуре и применяемым компонентам он близок к рулонным материалам. Сделанные с помощью темной каменной крошки «тени» в верхней части каждой плитки создают эффект объемной укладки. «Тени» на плитках могут быть разной плотности, в результате чего рисунок кровли получается пестрым и более рельефным. Красно-коричневый оттенок делает кровлю естественной частью палитры окружающего дом лиственного леса, желтовато-коричневый идеально подходит для кровли в окружении высоких сосен. Темно-зеленый позволяет вписать здание в прибрежный ландшафт лесного озера, светло-лиловый и светло-серый выгодно выделят и оживят постройку на фоне скал или вспаханного поля. Ну и немного о долговечности гибкой черепицы: высококачественные материалы и самые современные технологии позволяют гарантированно говорить о реальном сроке службы свыше 30 лет.

Формы и цвета природы повторяются и в кровлях Раннила, относящихся - к разряду металлочерепиц. Специалистам компании удалось соединить в этом материале эстетику обжиговой черепицы и новейшие строительные технологии, легкий вес и возможность быстрого монтажа. Благодаря своей легкости стальная кровля не оказывает большой нагрузки на каркасную конструкцию здания, при этом она не требует особого ухода: снег и мусор не прилипают к ее гладкой поверхности. Кровельные листы различных типов изготавливаются из плоского листа с нанесенными покрытиями. Горячеоцинкованная сталь пассивируется, грунтуется и покрывается слоем цветного пластика. Основное отличие применяемых пластиковых покрытий - это разная устойчивость к агрессивным средам и качество поверхности - матовая или блестящая. Все они характеризуются хорошими антикоррозийными свойствами, выдерживают атмосферный холод и не теряют своих свойств при нагревании до +120 градусов Цельсия. Благодаря прогрессивной технике крепления кровля быстро и легко монтируется без специальных навыков и инструментов и может быть использована при любых уклонах ската кровли. Листы определенной ширины, нарезанные по длине ската, монтируются внахлест — один под другой и соединяются между собой с помощью фальцевого стыка, который одновременно образует водонепроницаемую конструкцию без применения дополнительного уплотнителя. Для конструкции основы достаточно изолирующего подстилающего покрытия и редкой обрешетки.

Количество отходов сведено к минимуму. Благодаря цельным листам стыков образуется немного. Продольные стыки дополнительно защищены специальной водосборной канавкой, предотвращающей проникновение капиллярной влаги под кровлю. Фирма «Раннила Санкт-Петербург» предлагает металлочерепицу различных типов — Классик, Монтеррей, Элит и Каскад, отличающихся формой черепичных плит и высотой волны. «Раннила Классик» выглядит как традиционная кровля со стоячим фальцем. Благодаря продольным ребрам жесткости внешний вид покрытия производит впечатление прочности и надежности, оно отличается прямолинейными и гармоничными формами. «Раннила Монтеррей» имеет более низкий профиль, чем Элит и Каскад, что эстетически менее выразительно, но более технологично в процессе монтажа. Поэтому профиль Элит можно порекомендовать для использования на больших площадях скатов, где он будет смотреться заметнее. Профиль Каскад — единственный в своем роде профиль, имитирующий нежелобковую систему традиционной черепицы. Возможность использовать любые оттенки металлочерепицы дает широчайший выбор. Ценители традиций могут остановить свой выбор на красно-коричневой гамме или благородной зелени старых кровель из меди, ну а сторонники современных архитектурных решений — на металлических оттенках кровли. Все вышеперечисленные достоинства металлочерепицы Раннила обеспечивают гарантированный срок службы 10-15 лет в зависимости от покрытия: изделия с покрытием Пурал служат 15 лет, а изделия с покрытием ПВФ2 и из матового полиэфира — 10 лет.

Однако мир не стоит на месте, и сейчас компания МАСТЕР ПРОФИЛЬ представляет продукцию шведского концерна PLANNJA - стальные листы, покрытые сплавом алюминия и цинка Алюцинк и с полимерным покрытием Прелак. Предлагаемый материал имеет ряд преимуществ, благодаря которым его используют для облицовки зданий и устройства фальцевых кровель на объектах высокой коррозийной категории. Исследования, направленные на сравнение антикоррозийных свойств Алюцинка и горячеоцинкованной стали, проводятся в США уже в течение 30 лет и показывают, что срок службы Алюцинка больше в три раза в сельской местности, в четыре раза — в городе, вдвое — в морском климате и в семь раз — в промышленных зонах. Нанесение полимерного покрытия в промышленных условиях на современных производственных линиях с постоянным контролем качества дает гарантию на эксплуатацию 45-50 лет. Концерн PLANNJA использует этот материал для производства металлочерепицы, профилированного листа, систем водостока и аксессуаров. Многие специалисты в России уже оценили высокое качество этих материалов.

Однако бесспорным долгожителем среди кровельных материалов является старая добрая натуральная черепица, как керамическая, так и цементно-песчаная, представляемая у нас компаниями «БРААС ДСК-1» и «Балтик Тайл». Сегодня, следуя вековым традициям, натуральную черепицу производят из природного сырья. Основной компонент производства цементно-песчаной черепицы — высококачественный вымытый песок, известняк, обожженный до цемента, пигменты окиси железа и вода. Причем пигменты, дающие устойчивый цвет, добавляются еще в сырую массу. Для производства керамической черепицы используется, соответственно, глиняная масса. Черепица формуется, сушится и потом обжигается при температуре 1000 градусов. Здесь красители применяются непосредственно при обжиге, и современные технологии, по которым производится эта процедура, обеспечивают огромный выбор ее фактуры и цвета, от матовой до суперглянцевой. Нарядный кровельный ковер, собранный из неподвластной времени черепицы, надежно защищает здание от всех превратностей нашей непредсказуемой погоды. Кроме непередаваемой красоты кровли, дающей ощущение уюта, надежности, добротности и благородства, у натуральной черепицы есть и исключительно материальные достоинства. Это, конечно, уже упоминавшаяся долговечность: срок службы этого материала достигает 100-150 лет!

Удивительная морозостойкость гарантирует сохранение всех свойств черепицы после 1000 циклов замораживания-размораживания. Высокие теплоизоляционные качества, несомненно, дадут вам ощущение комфорта и в жаркий летний день, и в лютую зимнюю стужу. При этом она водонепроницаема, абсолютно пожаробезопасна и обладает прекрасными шумопоглощающими характеристиками. Такой черепицей можно выложить кровлю самых причудливых форм быстро и просто, ведь технология укладки давно отработана, черепица не крепится к обрешетке, а висит за счет своей тяжести, благодаря чему Вы всегда сможете заменить или вставить любой доборный элемент в системе кровли. Надо отметить, что такую возможность реконструкции не дает ни один кровельный материал.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно выделить основные достоинства тех видов кровельных материалов, о которых мы здесь рассказали. Гибкая (или битумная) черепица имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это легкость материала (около 8 килограммов на квадратный метр); прекрасная шумоизоляция; образование сплошного гидроизоляционного ковра, стыки склеиваются с помощью специального состава; возможность использования гибкой черепицы для изготовления кровель любой сложности при сохранении абсолютной герметичности: отсутствие лавинообразного схода снега; морозостойкость и пожаробезопасность; экономичность (отходов не более 5%). Но следует помнить, что крепится материал на сплошную обрешетку желательно из влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты.

Металлочерепица отличается исключительно малым весом (около 4,5 килограмма на квадратный метр); высокой технологичностью укладки; она легко монтируется на простые кровли; морозостойкостью и пожаробезопасностью; срок службы некоторых видов металлочерепицы может достигать 50 лет. Напомним, что материал требует дополнительной шумоизоляции, характеризуется лавинообразным сходом снега и образованием конденсата при перепадах дневных и ночных температур (поэтому следует класть противоконденсатную пленку). Ну и, как все листовые материалы, металлочерепицу достаточно непросто использовать на сложных кровлях, ведь при этом образуется много обрезков.

Наконец, натуральная черепица абсолютно пожаробезопасна, исключительно долговечна, морозостойка, водонепроницаема, обладает отличными шумо- и теплоизоляционными качествами, характеризуется простотой монтажа и отсутствием лавинообразного схода снега. Однако натуральная черепица — тяжелая вещь, и при проектировании дома нужно учитывать дополнительную нагрузку на несущие элементы конструкции кровли по сравнению с другими кровельными материалами, которая составляет 15-20%.

вверх