# Ода гипсокартону

Современная жизнь предъявляет высокие требования ко всему: быстрота, функциональность и четкость - этими качествами должно обладать всё. Даже при ремонте квартиры, где уж действительно стоит «семь раз подумать, один - отрезать», хочется свести все действия к минимуму. С новыми технологиями добиться этого просто. Быстрота монтажа, функциональность при эксплуатации и четкость линий - всё это черты, характеризующие гипсокартон.

Самым распространенным видом гипсокартонного листа на нашем рынке является гипсокартон КНАУФ. С помощью КНАУФ-ГКЛ можно добиться идеально ровной поверхности несущих стен, перегородок, потолков, а так же воплотить в жизнь различные дизайнерские идеи (арки, многоуровневые потолки и т. д.).

КНАУФ-ГКЛ бывает трех видов, различить их можно по цвету. Обычный КНАУФ-лист имеет серый цвет. Его используют для устройства межкомнатных перегородок, внутренней облицовки стен и для подвесных потолков. Влагостойкий КНАУФ-лист выпускают зеленого цвета. В состав его сердечника входят специальные добавки, уничтожающие грибки. Такой гипсокартон используют в помещениях с повышенной влажностью. Третий вид гипсокартона КНАУФ - огнестойкий. Его цвет тоже серый. В состав гипса такого листа включены специальные волокна и добавки, повышающие предел огнестойкости.

Крепление гипсокартона будет зависеть от того, как вы его думаете эксплуатировать. Если это будет просто стена, на которую вы не планируете вешать груза более 6 кг на 1м кв., то дополнительного усиления конструкции не потребуется. Крепление будет производиться на одинарный каркас из специальных профилей (они продаются сразу с гипсокартоном КНАУФ). Если вы хотите перепланировать помещение, но для большей функциональности повесить на перегородку книжные полки, то автоматически надо будет увеличивать толщину гипсокартона и каркаса. Если вес книжных полок не будет превышать 50 кг/м?, то достаточно будет просто использовать гипсокартон толщиной 15 мм без увеличения каркаса. Если вес полок доходит до 70 кг/м?, то толщина гипсокартонного листа должна быть не менее 18 мм. При нагрузке на перегородку в 150 кг/м? придется ставить специальный комплекс с усиленными рамами и траверсами. Использовать последний вариант надо и в ванных комнатах, где, за счет различного сантехнического оборудования, нагрузка на стены очень большая.

Однако гипсокартонные стены и перегородки должны иметь и двери. Ограничений на установку какого-либо типа дверей нет. Это могут быть как распашные, так и раздвижные двери, из массива дерева или пластиковые. Всё зависит от вашего вкуса. Просто надо учитывать тот факт, что при установке тяжелых дверей надо обязательно усилить рамы. Усиление производится с помощью специальных профилей (если вес двери превышает 30 кг) или деревянным брусом (если вес двери менее 30 кг).

Для любителей нестандартных решений существует вариант закругленных поверхностей или, попросту, арок. В этом случае надо использовать специальные гнутые профили и гипсокартонные листы, толщиной 9,5 и 12 мм. Они легко гнуться (если их намочить) и способны принять любую форму. Арки из гипсокартона между комнатами (например, между гостиной и столовой) помогут зрительно увеличить пространство.

Гипсокартонные перегородки не исключают возможности прокладывания электропроводки. Для этого в профилях существуют специальные отверстия. Вывести же выключатели и розетки наружу труда не составит.

Перегородки, как и потолки, можно покрасить или оклеить обоями.
Так как никто из нас не застрахован от мелких бытовых неприятностей типа затопления, стоит сказать, что и здесь гипсокартон проявляет себя с лучшей стороны. Не надо ударяться в панику, если на стене или потолке проступило мокрое пятно - просто откройте окна и проветривайте помещение до полного высыхания гипсокартона.

Используя гипсокартон вы сэкономите свое время и деньги. А ведь это лучшая экономия.

вверх