# Локальные компьютерные сети

До недавних пор фразы "локальные компьютерные сети" и "умный дом" вызывали у меня мрачноватый скепсис. Как говорил Полковник Хохряков, поясню на примерах. Пример первый: "Марсианские хроники" Бредбери. Компьютеризированный дом покинут хозяевами (они погибли от взрыва нейтронной бомбы). Не знающее об этом жилище в тоске от одиночества, то книжку вслух почитает, то тортик испечёт. Кончается всё тем, что дом сгорает, и на этом все успокаиваются. Пример второй - мой "кузин" Гришка. Сидит перед любимым "компом" и лупит из огнемётов и лучемётов по чуду-юду-монстру. При ближайшем рассмотрении монстр оказывается его лучшим другом, против которого он бьется в сетевой игре. Как видите, перспективы не радуют… И всё же, как пел Булат Шалвович: "…у Природы на устах коварные пророчества, но может быть когда-нибудь, к третьему придём…".

И ещё он (Окуджава) сказал: "дураком быть выгодно, но очень не хочется". Ну, с тем, что выгодно, можно еще и поспорить… В любом случае, "надо быть на высоте времени". А время требует знания локальных сетей. По разным причинам. Одна из них: ваш папаша купил новый "комп", который вы у него приватизировали (старым пусть сам пользуется). Тогда не вижу причин, почему бы вам с ним не "законнектится"? Поиграете, базами данных при случае поменяетесь, печатать сможете с общего принтера. Ну, а если вы сам - папаша, и хотите "апгрейдить" ваш офис? Прежде чем звать профессиональных слесарей по организации локальной сети, неплохо хотя бы лексикон их изучить. При случае ввернёте чего-нибудь насчёт одноранговой сети и концентраторов. Они и решат, что вы в этом деле "шурупите", и уважат вас, сделают монтаж "от души".

Поиск литературы типа "как создать локальную сеть самому" и "монтаж локальных сетей" выявил следующее. Чтобы организовать простейшую "одноранговую" сеть, нужно вставить в каждый компьютер по сетевой плате и подключить их к соединительному "мультипортовому" устройству, называемому концентратором. Кстати, термин "одноранговая" определяет то, что каждый входящий в сеть компьютер по значимости равен другим, т.е. может выступать в качестве сервера (аналогично отечественный капитан второго ранга Христофор Бонифатьевич Врунгель равен японскому кавторангу Хомуре Кусаки). Из "мягкой рухляди" понадобятся сетевые драйверы и программное обеспечение, входящее в состав Windows 9х, Me или ХР.

Построение локальной сети рекомендуется начать с её плана. Поскольку сетевой концентратор выступает в роли регулировщика движения данных в сети, то его нужно поместить в центре (между всеми компьютерами) и рядом с источником питания. При прокладке локальной сети очень важно, чтобы все соединительные кабели не переплелись в "гордиев узел" - так меньше вероятность запутаться в них ногами, упасть и набить себе шишку.

Второй этап - вставление в компьютеры сетевых плат. При этом само собой разумеется, что вы обесточите машины. Платы вставляют в "материнку", либо в разъём ISA, либо в PCI (в зависимости от конструкции плат). Некоторые авторитеты советуют при монтаже заземляться к батарее центрального отопления через кандалы, прищелкнутые на запястье. Другие авторы говорят, что для снятия статического заряда достаточно вымыть руки с мылом. Выбор оставляю за вами.

Третий этап - монтаж компьютерных сетей, а проще - подключение кабелей "компьютер - концентратор". Сложного здесь ничего нет, если вы купили правильные кабели. Во избежание ошибки те же авторитеты рекомендуют покупать компоненты для сети не по отдельности, а комплектом (комплекты начального уровня выпускают многие производители).

Соответственно, третий этап - установка программ. Делаем это поочерёдно на каждой машине. Во-первых, не забудьте включить компьютер. Умные Windows (синонимы: "Виндовоз", "Форточки") сами определят новую сетевую плату, и попросят указать местоположение дистрибутива драйверов. Последние - на дискете или CD - скорее всего лежат под "двойным дном" в коробке от сетевой платы. Вставьте "носители" в дисковод и впечатайте его название в окошечко окна запроса. Далее следуйте указаниям Windows. Имейте в виду, что во время установки драйвера может также потребоваться вставить компакт-диск с дистрибутивом Windows. (Если вы во времена оно ставили Виндовоз с "пиратского" CD-сборника программ, то заранее разберитесь, в какой директории сборника стоит дистрибутив Windows"). В некоторый момент времени необходимо будет ввести уникальное имя компьютера (для идентификации его в сети) и имя рабочей группы (как правило, лучшим выбором обычно является "My_Titanic" или "Millennium_Falcon", или просто "workgroup"). Для каждого "компа" задайте одно и то же имя рабочей группы, в противном случае компьютеры не смогут распознать друг друга в сети. По запросу перезагрузите машину. После перезагрузки Windows попросит задать сетевое имя пользователя и пароль. В качестве имени пользователя выберите свое имя (или название машины). Если пароль не требуется, то просто нажмите клавишу Enter.

Но этим всё не кончается. Логично, что потом вы должны разрешить другим компьютерам вашей сети доступ к файлам вашей личной машины и/или подключенному к ней принтеру. Для этого "кликаем" иконку "Сетевое окружение" (см. на Рабочий стол), и последовательно проходим пункты меню: "свойства" - "доступ к файлам и принтерам", а затем включаем необходимую опцию. Дважды нажимаем ОК. (В Windows ME и старше для этой цели есть очень хороший "мастер домашней сети". Ищите его: Пуск- Программы - Стандартные - Связь - Мастер домашней сети).

Для обеспечения входа из вашей локальной сети в глобальную Интернет потребуется установить дополнительные программы. Не огорчайтесь: если вы купили "комплект начального уровня", в него, как правило, входит такой "софт". После его установки ваши машины смогут работать с одним модемом. К сожалению, они не смогут выходить в Интернет все одновременно. А потому помните бессмертное шариковское: "в очередь, Сукины Сыны, в очередь!!!".

На этом создание локальной сети заканчивается. Об одном прошу Вас, Люди - НЕ ССОРЬТЕСЬ! И ресурсов, и принтеров, и модемов НА ВСЕХ ХВАТИТ!

вверх