# Тонкостенный кирпич

В 1932 году в эпоху всеобщей коллективизации и раскулачивания одним из главных критериев, по которым определяли степень зажиточности человека, было наличие своего кирпичного дома. Времена, когда даже за свой собственный дом можно было получить весьма строгое наказание, миновали, и любовь к кирпичному дому, как к символу надежности и стабильности, вновь пробудилась. К тому же очень уж привлекательно смотрятся эти аккуратные домики. Но аккуратность эта не так просто достигается. Чтобы дом выглядел респектабельно, надо обязательно использовать облицовочный кирпич, а для этого уже при закладке дома надо дополнительно укреплять фундамент, что неминуемо влечет лишние расходы. А как быть, если облагораживать внешний вид дома вы решили тогда, когда он уже наполовину построен? Здесь на помощь придут новые технологии изготовления так называемого искусственного камня, а точнее одной его разновидности - тонкостенного кирпича.

Тонкостенный кирпич изготавливается из песка и цемента с добавлением специальных окрашивающих веществ, помогающих создать множество оттенков. Подготовленную смесь заливают в специальные формы, получая в результате изделие «под кирпич» с фактурной лицевой стороной и гладкой крепежной. Благодаря своей легкости, тонкостенный кирпич не требует дополнительного укрепления фундамента, а значит, может быть использован всегда. К тому же совсем не обязательно, чтобы изначально дом был кирпичный: с помощью тонкостенного кирпича "превратить" в кирпичный можно блочный и даже деревянный дом. Технология крепежа проста: если первоначальная поверхность кирпичная или бетонная, то тонкостенный кирпич сажается на специальный клей даже без предварительной подготовки стены. Используя металлические крепления и элементарные шурупы, гвозди можно создать имитацию кирпичной кладки и на деревянном здании. Но для этого надо будет предварительно покрыть стены гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Надо учитывать и тот факт, что не при всякой температуре можно укладывать тонкостенный кирпич. Оптимальной температурой является +5-+25°C. Есть вариант облицовки и при более низкой температуре, но тогда лучше создать у стены что-то вроде парника: натянуть пленку и прогреть воздух около стены. При этом надо сохранять заданную температуру в течение 2-3 дней (именно столько требуется для окончательной схватки клея). При высокой температуре стоит создать у стены затенение, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание клея.

Существует и ряд преимуществ тонкостенного кирпича перед "рядовым" облицовочным. Он более устойчив к вредным влияниям окружающей среды, истиранию, не подвержен высолам, легко чистится, практически водонепроницаем.

Но возможность применения тонкостенного кирпича не исчерпывается только внешней отделкой зданий, веранд и беседок. Он может быть незаменимым и во внутренней отделке дома или квартиры: различные архитектурные детали, цоколи, камины, дверные проемы и так далее. Такой кирпич способен имитировать не только новую кладку, но и старую, что часто бывает необходимо в реставрационных работах.

Хотя, на первый взгляд может показаться, что использование тонкостенного кирпича обойдется дороже облицовочного, но это заблуждение. Цена складывается не только из стоимости самого материала, но и подготовительных работ. Так, готовиться к облицовке фасада рядовым кирпичом придется уже на стадии закладки фундамента, тогда как тонкостенный кирпич вполне может дожидаться своей очереди до последнего момента. Средняя цена на тонкостенный облицовочный кирпич составляет 15-20$ за м?, но здесь всё зависит от производителя, так что цена может подниматься и выше 30$.

Дом, как и человека, встречают по одежке, так что позаботьтесь о его внешнем виде!

вверх