# Cауна в квартире

Сауну можно разместить практически в любой квартире. Ее либо собирают из готовых панелей, либо строят. В малогабаритных квартирах специалисты рекомендуют строить сауны в квартире по индивидуальному проекту, что позволяет существенно сэкономить площадь. Если позволяет помещение, можно приобрести уже готовую сборную кабину.

В зависимости от конструкции сборные сауны делят на три группы:

- Щитовые (или панельные) сауны. Их собирают из панелей, каждая из которых состоит из двух слоев вагонки толщиной около12-15 мм с утеплителем посередине.

- Брусовые сауны, представляющие собой бревенчатые кабины из горизонтально уложенного тесаного бруса. Их собирают полностью из дерева без использования фольги и утеплителя, поэтому они считаются наиболее экологичными.

- Сауны из елового массива, которые собирают из деревянных плит толщиной около 40 мм.

  Наибольшей популярностью пользуются сейчас щитовые сауны. В комплект входят:

- потолочные и стенные секции, подготовленные для скрытой подводки электрического кабеля к нагревателю;

- каркас пола из оцинкованной стали или анодированного алюминия;

- вентиляционные решетки;

- потолочные и угловые рейки.

  Готовые сауны могут иметь различную форму, отделку и габариты; могут быть рассчитаны как на одного человека, так и на целую семью.

  Согласно требованиям безопасности в дверях любой сауны обязательно должно быть окно. Фирмы-производители предлагают два вида дверей: полностью стеклянные и деревянные со стеклянной вставкой. Следует иметь в виду, что здесь применяется специальное безопасное термостойкое стекло. Оно может быть прозрачным или тонированным. Электропроводка и светильники также обладают повышенной термостойкостью.

  Спрос на многофункциональное использование сауны требует установки в кабине световых эффектов, музыкального оборудования и приборов для цвето- и ароматерапии. Многие фирмы предлагают все эти устройства в дополнение к стандартному комплекту.

  Достаточно велик и выбор материалов для изготовления саун. Здесь могут быть использованы сосна, осина, ольха, североамериканская ель, канадский кедр и многие другие породы деревьев. Очень часто встречаются кабины, выполненные из комбинированных материалов. К примеру, для внешней отделки используют ольху и осину, а для внутренней - ель и канадский кедр.

  Сауны в квартире отделывают вагонкой как вертикально, так и горизонтально. Обычно выбирают вертикальную отделку, так как зрительно она увеличивает пространство кабины.

  Значительно более широкие возможности по выбору дизайна и материала дает изготовление саун в квартире на заказ. Особый интерес представляют так называемые VIP-сауны. Здесь комбинируют самые разнообразные породы дерева. Такие сауны могут обшиваться, к примеру, кавказской липой, отличающейся от обычной большей плотностью древесины и долговечностью. Дизайн бывает весьма необычным. Полукруглые (арочные) окна, арочный потолок со встроенными светильниками, полки с подлокотниками, спинки сидений с подсветкой - все это может быть атрибутом VIP-сауны. Услуги по их изготовлению предлагает большинство фирм, производящих сборные кабины.

  Однако приобретение готовой кабины, изготовленной европейскими производителями, дает много преимуществ при установке. Здесь уже четко определены места для вентиляционных решеток и печи, обозначена мощность нагревателя и обеспечены влаго- и теплоизоляция.

  Для установки сборной кабины достаточно, чтобы расстояние между ее потолком и потолком помещения, где производится монтаж, составляло 5 см. Для проветривания сауны используют два вентиляционных отверстия: приточное (входное), которое располагается либо под печкой, либо под дверью, и выходное, находящееся на противоположной стене у пола или между полками. Расстояние от стен кабины с вентиляционными отверстиями до стен помещения, в котором смонтирована сауна, должно быть не менее 5 см.

  В городских условиях кабину можно поместить прямо на кафельном полу ванной комнаты. Ее размер может быть метр на метр. При этом следует учесть, что потолок у сауны всегда должен быть отдельным. Горячий воздух поступает в ванную комнату, нагревая ее тем самым на 3-5 градусов. В связи с этим специальной вентиляции не требуется. Электричества понадобится не больше, чем для стиральной машины.

  Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе установки сауны, является вопрос перепланировки. Обычно она не требуется, но в некоторых случаях для размещения сауны приходится менять внутреннюю структуру помещения.

  В Москве вопросы перепланировки регулирует Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года № 37 "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы" и Распоряжение мэра г. Москвы от 21 июля 1996 года № 166/1-РМ "Об упорядочивании проведения переоборудования и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах г. Москвы".

  К вопросам перепланировки жилых помещений относятся:

- перенос и разборка жилых перегородок;

- перенос и устройство дверных проемов;

- устройство и переоборудование тамбуров;

- остекление балконов и лоджий.

  Физические и юридические лица вправе переустраивать занимаемые ими помещения, если при этом улучшаются условия их использования и предварительно оформлены разрешения и согласования.

  Перепланировка имеет также ряд ограничений. Не допускаются:

- перепланировка и переоборудование помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, фасадов; ухудшению внешнего вида; нарушению противопожарных систем; затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

- перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;

- установка или переустройство перегородок, если в результате образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления;

- перепланировка, в результате которой образуется комната площадью менее 9 кв. м или шириной менее 2,25 м;

- увеличение подсобной площади за счет жилой;

- переоборудование и перепланировка при отсутствии согласия всех заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников;

- переоборудование и перепланировка строений, предназначенных к сносу в ближайшие три года и включенных в соответствующие решения и распоряжения, если такое переоборудование не является необходимым для обеспечения безопасности проживания и т. д.

  Для согласования установки паровой кабины в жилом помещении нужно написать письмо в Управление государственной противопожарной службы с указанием технической характеристики самой кабины.

  К перепланировке для установки саун прибегают редко, поскольку в кабине воды нет, и это заставляет подсоединяться к трубам. В связи с этим сауну можно устанавливать как в ванной, так и в жилых комнатах.

  Особое внимание при установке сауны нужно уделить мощности печки, которая определяется как размером самой сауны, так и состоянием проводки в квартире. В новых домах проводка позволяет ставить кабины с печкой большей мощности, чем в старых. К примеру, максимальная мощность печи для установки в домах постройки 70-х годов составляет примерно 4,5 кВт. Однако специалисты рекомендуют по возможности ставить печь как можно меньшей мощности. В этом случае снижается нагрузка на проводку.

  Следует иметь в виду, что при нагреве сауны площадью свыше 8 куб. м необходимо напряжение более 380 В, а значит, и наличие в доме трехфазного тока. Площадь до 6 куб. м нагревается печкой при напряжении 220 В, что дает возможность установки ее в домах с однофазным током.

  К электрическим печам, которые устанавливают в городских квартирах, предъявляют повышенные требования безопасности. Поверхность корпуса нагревается не выше 70 0С, что не позволяет обжечься. Вокруг самой печи устанавливают специальные ограждения, закрывающие доступ к нагревающимся камням. Печь снабжена термодатчиками, которые автоматически отключают ее в случае чрезмерного нагрева.

  Несмотря на богатство декоративных решений, дизайнерское оформление кабин имеет свои ограничения. Красить и покрывать лаком можно лишь внешнюю поверхность. Изнутри древесину рекомендуется оставить в натуральном виде, чтобы сохранить в сауне запах леса и смолы. Кроме того, ничем не покрытое дерево выделяет полезные для здоровья фитонциды.

  Сауну необходимо проветривать между банными процедурами. В этом случае древесина не гниет.

  Для саун выпускают множество мастик. Их можно обрабатывать также корабельным лаком или маслом. Но следует иметь в виду, что все эти средства наносят только на полки и полы.

  Сауны в городских квартирах с каждым годом становятся все более популярными, что связано не только с их функциональным назначением, но и с формированием имиджа владельца. Увеличению спроса на сауны в квартирах способствует также широкое строительство крупногабаритных квартир улучшенной планировки.

вверх