# Выравнивающие смеси

Ни один ремонт не обходиться без обновления полового покрытия. На сегодняшний день используется широкий спектр материалов: паркет, ковролин, ламинат, линолеум, керамика, натуральный камень и т.д. А чтобы покрытие хорошо выглядело и прослужило нам в полной мере, основание должно быть прочным и ровным. Выравнивающие смеси предназначены для выравнивания бетонных поверхностей, а так же используются как основания для других выравнивающих растворов. В зависимости от помещения, в котором будет эксплуатироваться пол, смеси различаются по степени сопротивления к нагрузкам. Это сложные составы на основе связующего (цемента или гипса), в который добавлены минеральные наполнители и полимерные добавки. В некоторые смеси также добавляются армирующие волокна, препятствующие развитию микротрещин. Сейчас более популярным считается смеси на основе гипса, так как это натуральный экологически чистый материал. Также он регулирует влаго- и теплообмен в помещении: поглощает избыток влаги, а при недостатке выделят обратно. Благодаря этому паркет, уложенный на гипсовое основание, не рассыхается. Для устройства теплых полов используют составы с улучшенной теплопроводностью и стойкостью к образованию трещин, при перепадах температуры. Заливка толстым слоем надежно фиксирует нагревательные элементы.

Смесь наноситься на бетонную основу, которая должна быть достаточно прочной на отрыв (не менее 15.0 МПа). Слабые же основы можно обработать. Гибкие основания, такие как асфальтовые покрытия, не выдерживают усадки поверхностного слоя. Они удаляются, чтобы не появились трещины.

Смесь может наноситься слоем толщиной от 5 до 30 мм. Толщина слоя определяется исходя из того, каким нагрузкам будет подвергаться пол и насколько его нужно выровнять. Нанесенный слой обрабатывается специальными износоустойчивыми материалами или растворами, после которого он обязательно должен просохнуть.При длительном контакте с водой, затвердевший бетонный материал теряет некоторую прочность, но после высыхания все его свойства восстанавливаются. Также выравнивающая смесь, покрытая износоустойчивым раствором, не боится химических воздействий.

Основа, на которую наноситься выравнивающая смесь, должна быть чистой и твердой. Пыль и отслаивающиеся части старого бетона удаляются. Очищенная основа обрабатывается грунтовкой. Температурный режим должен соблюдаться и во время нанесения и в течение процесса затвердевания. Обычно температура поддерживается не ниже 10 градусов. Сухая смесь перед использованием должна храниться при комнатной температуре. При низкой температуре ухудшается растворение компаундов, а при высокой ухудшается растекаемость состава. Сухая смесь смешивается с водой в пропорции 17 % от веса сухого материала. Смешивание проводится в насосе-смесителе. Раствор пригоден для применения в течение 15-20 минут, поэтому подготавливается только нужное количество. Готовность смеси проверяют, пробуя смесь на растекаемость и однородность. Готовая смесь полосами 30-50 см перекачивается на пол. Далее она равномерно распределяется широким штапелем по поверхности до получения гладкого слоя. Для выравнивания пола до нанесения смеси ставятся специальные маяки с шагом 1м. А чтобы смесь не растекалась, устанавливают пенопластовые или деревянные ограничители.

Современные самовыравнивающиеся материалы сохнут гораздо быстрее (обычно за 10-15 дней). Толщина наносимого слоя может быть от 5 до 15 мм, поэтому ходить по такому полу можно уже через 5-6 часов, а монтировать финишные покрытия уже через 12 часов.Самовыравнивающиеся смеси технологичны и просты в применении. Воспользоваться ими не сложно, нужно только придерживаться инструкции.

вверх