
          Перечень изменений в МАЭСТРО версии 4.23 (25.12.2002)
                по сравнению с версией 4.22 (20.03.2002)

  В основном изменения, перечисленные в нижеследующих пунктах, были
реализованы в дополнении к Маэстро версии 4.22. Тем не менее они
здесь приведены, поскольку появились после выпуска версии 4.22.

   1. Появилась возможность работать с электронным ключом (заглушкой),
подключаемым к USB-порту.
   Электронный ключ, подключаемый к USB-порту, функционально ничем не
отличается от ключа, подключаемого к параллельному порту. Отличие только
во внешнем виде и разъемах.
   Пользователь, приобретая пакет версии 4.23, может выбрать тот вариант
ключа, который для него более удобен.

   2. В разделе "Кровля" добавлены новые функции, предназначенные для
подсчета площадей одного или нескольких скатов, с учетом отверстий или
без учета.
   Функции доступны в меню "Кровля -> Сервисные функции", а также в
панели инструментов "Кровля-сервис".

   3. В разделе "Кровля" добавлены новые функции, предназначенные для
подсчета длин ветровых досок, одной или нескольких.
   Функции доступны в меню "Кровля -> Сервисные функции", а также в
панели инструментов "Кровля-сервис".

   4. В разделе "Кровля" добавлена новая функция: "Определи угол наклона
ската".
   Функция доступна в меню "Кровля -> Сервисные функции", а также в
панели инструментов "Кровля-сервис".

   5. В разделе "Кровля" добавлена новая функция: "Преврати поверхность в
кровлю".
   Функция доступна в меню "Кровля -> Сервисные функции", а также в
панели инструментов "Кровля-сервис".
   Любую поверхность (вращения, соединения, сдвига, поверхность Кунса), в
частности, любую стандартную поверхность, которая строится соответствующими
командами Автокада (шар, тор, конус и т.д.) можно превратить в кровлю.
   Смысл этого преобразования состоит в том, что затем к полученной таким
образом поверхности-кровле можно применять все функции, работающие с кровлей,
например, находить линии пересечения кровель, обрезать кровлю по линиям
сечения/пересечения, обрезать кровлю плоскостью, штриховать и т.п. Также
можно с кровлей сопрягать 3D-стены.

   6. Функции "Отрисуй линию пересечения двух кровель" и "Отрисуй линию
пересечения двух групп кровель" переделаны и работают гораздо быстрее.
   Для "обычных" кровель, содержащих в самых сложных случаях несколько
десятков скатов, скорость работы никакого значения не имела. Для таких
кровель линия пересечения определялась практически мгновенно.
   Необходимость этой переделки вызвана появлением возможности превращать
поверхности в кровли, в результате чего можно легко получать кровли,
содержащие сотни или даже тысячи скатов (каждый элемент поверхности
превращается в отдельный скат). При определении линии пересечения двух
кровель, содержащих по тысяче скатов, скорость работы стала критичной.

   7. В разделе "Кровля" добавлена новая функция: "Обрежь кровлю по линиям
сечения/пересечения".
   Функция доступна в меню "Кровля -> Пересечение кровель, обрезка скатов",
а также в панели инструментов "Кровля-сечение".
   Эта функция возникла также в связи с появлением возможности превращать
поверхности в кровли. Хотя и для "обычных" кровель наличие этой функции
очень удобно.
   Использование функций "Преврати поверхность в кровлю", "Отрисуй линию
пересечения двух кровель" или "Отрисуй линию пересечения двух групп кровель"
и "Обрежь кровлю по линиям сечения/пересечения" (сюда, наверное, можно
добавить и функции из раздела "Сечение кровли плоскостью") позволяет
реализовать для поверхностей свой собственный специфический вариант
объемного моделирования (в "кровельной" терминологии).

   8. В разделе "Кровля" также модифицирована функция: "Обрежь скат по
линиям сечения/пересечения".
   В старой функции обрезка возможна была только по одной (возможно,
ломаной) линии сечения/пересечения. К примеру, невозможно было вырезать
среднюю часть ската, оставив две части по краям.
   В модифицированной функции обрезка возможна по нескольким линиям
сечения/пересечения. К примеру, если на скате имеются две линии сечения,
делящие скат на три части, то можно вырезать среднюю часть ската, оставив
две части по краям.

   9. Исправлена ошибка в модуле "Перекрытия", приводившая в ряде случаев
к потере информации о законструированных монолитных участков.

  10. Исправлена ошибка в модуле "Свайные Фундаменты", приводившая в ряде
случаев к потере информации о законструированных ростверках.

  11. Расширены возможности функции экспорта информации из таблиц
(спецификаций, ведомостей, экспликаций) в текстовый файл (меню Спец ->
Экспорт спецификаций, ведомостей, ...). Информация теперь может записыва-
ться не только в файл в формата CSV, легко понимаемый Microsoft Excel и
другими табличными процессорами, но и непосредственно в файл формата XLS
(файл Microsoft Excel). При записи в файл формата XLS возможность дозаписи
отсутствует. Имеется возможность при экспорте информации указать раздели-
тель целой и дробной части и разделитель элементов списка. Эта возможность
необходима в ряде случаев, когда Microsoft Excel неверно воспринимает эти
символы-разделители, установленные в настройках Windows.

  12. Исправлены обнаруженные ошибки.

----------------------------------------------------------------------------

   Обнаруженные ошибки (с dwg-файлами, желательно в сжатом виде, и
комментариями), а также замечания и предложения по развитию пакета
МАЭСТРО можно направлять по e-mail:

                          maestro@i.kiev.ua

----------------------------------------------------------------------------
