           Перечень изменений в МАЭСТРО версии 4.06 (01.02.99)
                 по сравнению с версией 4.05 (10.12.98)


   1. Новая функция "Управление pop-меню" позволяет добавлять или удалять
пункты pop-меню МАЭСТРО. Установленное состояние pop-меню МАЭСТРО сохраняет-
ся в последующих сеансах работы.
   AutoCAD сохраняет только 24 пункта pop-меню. В пакет добавлены средства,
которые запоминают любое число установленных пунктов pop-меню МАЭСТРО и
восстанавливают их при каждом запуске. Другими словами, общее число пунктов
pop-меню (совместно с пунктами pop-меню AutoCAD'а) может быть более 24.

   2. Новая функция "Настройка меню 4-кнопочной мыши" предназначена для
выбора варианта настройки кнопок 4-кнопочной (или с большим числом кнопок)
мыши. Имеются два варианта настройки кнопок мыши: "Стандарт AutoCAD'а" и
"Стандарт МАЭСТРО". Эти варианты отличаются настройкой 3-й и 4-й кнопок.
Настройка остальных кнопок в обоих вариантах совпадает.
   Вариант "Стандарт AutoCAD'а":
      3-я кнопка  -  вызов контекстного меню привязки
      4-я кнопка  -  "Отказ" ("Cancel")
   Вариант "Стандарт МАЭСТРО":
      3-я кнопка  -  "Отказ" ("Cancel")
      4-я кнопка  -  объектная привязка "конточка" ("endpoint")
   Выбранный вариант настройки кнопок мыши сохраняется в последующих сеансах
работы.
   Замечание: некоторые дигитайзеры имеют свои собственные средства настройки
кнопок мыши. В таких случаях выбор варианта настройки не имеет смысла.

   3. Функция "Измени: высоту, уровень, тип линии, цвет, слой" значительно
модифицирована.

   4. В комплексе "Аппроксимация дуг полилиний отрезками" стало возможным
работать с полилиниями, расположенными в любой плоскости.

   5. В комплекс "Аппроксимация дуг полилиний отрезками" добавлена обработка
примитива "Круг" ("Circle"). Примитив "Круг" преобразуется в полилинию, сос-
тоящую из двух дуг, которая обрабатывается стандартным образом.

   6. В комплекс "Аппроксимация дуг полилиний отрезками" добавлена функция
для аппроксимации сплайна, эллипса (истинного), эллиптической дуги, а также
полилинии, аппроксимированной сплайном. Примитивы могут быть расположены в
любой плоскости. Точностью аппроксимации можно управлять точно также, как и
в функциях аппроксимации полилиний. Следует отметить, что повторная аппрок-
симация для этих примитивов не поддерживается.

   7. Организован прямой доступ к первым восьми группам (конечным таблицам
элементов) Базы Собственных Символов. Местонахождение групп определяется
следующим образом.
   Если имеется более одной Базы, то рассматривается первая из Баз - первая
в списке Баз в диалоговом окне выбора Базы. При желании, порядок следования
Баз можно легко изменить. Если изменить порядок следования Баз, то при об-
ращении напрямую к одной из первых восьми групп будет использована текущая
первая База в списке Баз.
   В корневом узле первой или единственной Базы первые восемь строк опреде-
ляют восемь групп прямого доступа.
   Для тех строк корневого узла (из первых восьми), которым в иерархической
структуре Базы напрямую подчинена конечная таблица элементов, осуществляется
прямой доступ к таблице элементов по номеру строки корневого узла.
   Для тех строк корневого узла (из первых восьми), которым в иерархической
структуре Базы подчиняется не конечная таблица элементов, а очередной уровень
иерархии, прямой доступ не работает. На нумерацию групп (строк корневого узла)
это не влияет.

   8. В диалоговые окна "Общие параметры", "Параметры проемов", "Параметры
стен", которые вызываются из диалогового окна функции "Статус (МАЭСТРО)"
добавлены кнопки "Сохрани" и "Восстанови". Кнопка "Сохрани" позволяет сохра-
нить набор параметров (данного диалогового окна) под любым именем, которое
выбирается пользователем. Сохранять можно любое число наборов параметров (под
разными именами).
   Имеются два уровня (места) хранения наборов параметров: объект и система.
   Если набор параметров сохранен на уровне объекта, то этот набор параметров
можно восстановить в любом чертеже объекта, но не в чертеже другого объекта.
   Если набор параметров сохранен на уровне системы, то этот набор параметров
можно восстановить в любом чертеже любого объекта.
   Кнопка "Восстанови" позволяет восстановить любой сохраненный набор пара-
метров.

   9. В комплекс "Фасады и Разрезы" добавлены функции для работы с DXB-файла-
ми: "Вывод в DXB-файл" и "Ввод из DXB-файла".
   Вывод в DXB-файл с последующим вводом используется для того, чтобы получить
плоскую (двумерную) проекцию фасада/разреза или произвольного вида трехмерного
объекта с любой точки зрения в аксонометрической или перспективной проекции.
   Полученную плоскую проекцию после этого можно дорабатывать обычными средст-
вами.

  10. Две новые функции "Открой проем в прямой 3D-стене" и "Открой проем в
круглой 3D-стене" позволяют открывать проемы прямоугольной формы в 3D-стенах
по заданным размерам (без использования Базы Столярных Изделий).

  11. Новая функция "Удали маркировку проем" позволяют удалить маркировку
проемов в 3D-стенах.

  12. Для прямых и круглых 3D-стен устранена отрисовка боковой грани проема
снизу в том случае, если уровень нижнего края проема относительно уровня
низа стены равен 0. Типичный пример: дверной проем.

  13. Подсчет площадей помещений по точкам (вариант 1), как во время нумера-
ции помещений, так и в отдельной функции подсчета площадей помещений, модифи-
цирован. Во время подсчета площади помещения (или чего-либо другого), состоя-
щего из нескольких отдельных или условно отдельных частей (областей), можно
любые части (области) не прибавлять к накапливаемой общей площади, а вычитать
из нее.

  14. Исправлены все обнаруженные неточности и ошибки. Сделан ряд правок
улучшающего характера.
