             Перечень изменений в МАЭСТРО версии 4.14 (15.04.2000)
                   по сравнению с версией 4.13 (1.03.2000)



       1. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К полностью завершен третий
    монолитный участок - монолитная заделка с опорой на две плиты.

       2. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К добавлен (в полном объеме)
    четвертый монолитный участок - монолитная заделка с опорой на плиту
    и стену.

       3. В модулях "Ленточные Фундаменты", "Свайные Фундаменты" и "Пере-
    крытия" добавлена возможность изменения характеристик марок/номеров.
    Имеется возможность изменить их местоположение, высоту, угол поворота
    и степень сжатия текста. Выбор марок/номеров возможен различными спо-
    собами: по одной штуке, рамкой, по всему чертежу, средствами AutoCAD'а.

       4. В модуле "Ленточные Фундаменты" изменен диалог расчета с исполь-
    зованием миникалькулятора.

       5. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К улучшен диалог отрисовки монолит-
    ных участков, каркасов и сеток.

       6. Появилась документация к модулю "Перекрытия" МАЭСТРО-К, а также
    обновлена документация к остальным конструкторским модулям (в формате
    Word 97/2000).

       7. Рисунки-прототивы maestroR14.dwg и maestroR15.dwg заменены на
    файлы-шаблоны maestroR14.dwt и maestroR15.dwt (для AutoCAD'а R14 и
    AutoCAD'а 2000 соответственно). При запуске МАЭСТРО принудительно уста-
    навливается прототип МАЭСТРО - файл-шаблон maestroR14.dwt (для AutoCAD'а
    R14) и maestroR15.dwt (для AutoCAD'а 2000). При создании чертежа в Адми-
    нистраторе Проектов МАЭСТРО используются эти же файлы-шаблоны.

       8. Функция отрисовки выносок немного модифицирована и теперь позво-
    ляет отрисовывать выноски в любой пользовательской системе координат
    (ПСК). Прежде эта функция правильно работала только в МСК.

       9. Модифицированы с целью увеличения скорости работы функции, которые
    изменяют круглую 3D-грань (одна из двух сторон круглой 3D-стены) в опе-
    рациях сопряжения, удлинения, укорочения 3D-граней. Раньше при изменении
    круглой 3D-грани обычно выводилось сообщение: "Модифицирую расширенные
    данные" и процент проделанной работы. Операция выполнялась ощутимо мед-
    ленно. Теперь никаких сообщений не выводится и операция выполняется очень
    быстро.

      10. В функции отрисовки осей устранена ошибка, из-за которой иногда
    неправильно отрисовывались оси в том случае, когда была включена посто-
    янная объектная привязка.

      11. Восстановлена работоспособность функции "Дополнительные обозначе-
    ния осей".

      12. Заменены блоки осей - кружочки с текстами (атрибутами) - названия-
    ми осей. Добавлен новый слой: "A1-04" для кружочков вокруг текстов осей.
    Раньше кружочки располагались на том же слое, что и тексты осей, но были
    отрисованы другим цветом.

      13. Функция корректировки штампа (основной надписи) чертежа, которая
    производит замену атрибутов блока-штампа в соответствии с текущим сос-
    тоянием информации для штампа в Администраторе Проектов дополнена еще
    одной функцией, которая запускает команду диалогового редактирования
    атрибутов блока-штампа.

      14. Цвета слоев штампа теперь определяются по справочнику слоев
    "layers_m.dat", то есть так, как это выполняется для большинства
    слоев МАЭСТРО.

      15. Пользователю предоставлена возможность вместо внесения правок
    в справочник "layers_m.dat", в котором заданы цвета, типы линий и
    расширенные имена слоев МАЭСТРО, создать свой собственный справочник
    по образу и подобию справочника "layers_m.dat", то есть имеющий точно
    такую же структуру, в котором можно задать другие цвета, типы линий и
    расширенные имена любых слоев.
       Справочник пользователя должен иметь имя "layers_u.dat" и находить-
    ся, также как и стандартный справочник "layers_m.dat", в подкаталоге
    MAIN каталога MAESTRO.
       Справочник пользователя "layers_u.dat" имеет приоритет перед стан-
    дартным справочником "layers_m.dat", то есть при работе пакета МАЭСТРО
    будут использоваться те параметры слоев, которые заданы в справочнике
    пользователя "layers_u.dat".
       Создание собственного справочника дает возможность в случае обновле-
    ния пакета МАЭСТРО не заниматься повторно правками в стандартном спра-
    вочнике "layers_m.dat", который может быть обновлен в новой версии и,
    поэтому, не может быть заменен на этот же справочник из старой версии,
    а просто скопировать собственный справочник "layers_u.dat" из старой
    версии в новую.

      16. Устранены причины, из-за которых нельзя было выполнить объектную
    привязку к концам линий, которыми отрисованы размеры, в AutoCAD'е 2000.
    Теперь такая объектная привязка работает.

      17. Модифицирован алгоритм работы диалоговых окон: "Параметры стены"
    и "Параметры 3D-стены". Раньше при изменении типа стены все остальные
    параметры стены оставались без изменения. Теперь при изменении типа
    стены, например, с "Наружных стены" на "Внутренние стены", восстанав-
    ливаются те значения высоты, ширины, тип привязки и величина привязки,
    которые были установлены в последний раз именно для внутренних стен.

      18. В падающем меню "Общ1" появился новый небольшой комплекс "Объем-
    ные Перекрытия", который включает в себя функции "Отрисовка контура
    помещения или объекта", "Отрисовка перекрытия заданной толщины",
    "Отрисовка перекрытия нулевой толщины".
       На самом деле, здесь нет ничего нового. Это собранные вместе чуть
    модифицированные дубликаты существующих функций, предназначенные для
    решения данной конкретной задачи.
       Объемное перекрытие заданной толщины, а также перекрытие с нулевой
    толщиной отрисовывается по контуру перекрытия - замкнутой полилинии.
    Уровень перекрытия запрашивается при отрисовке и не зависит от уровня
    контура перекрытия, поэтому контур перекрытия может быть отрисован на
    любом уровне.
       Если перекрытие имеет отверстия, то для каждого отверстия должен
    быть предварительно отрисован контур отверстия - замкнутая полилиния,
    расположенная на любом уровне, который может не совпадать с уровнем
    контура перекрытия.
       Контур перекрытия и контуры отверстий в перекрытии могут быть отри-
    сованы на любым слоях.
       Контуры - замкнутые формально или фактически полилинии. Полилиния
    замкнута формально, если при отрисовке полилинии использована опция
    "Замкни" ("Close"). Полилиния замкнута фактически, если конечная вер-
    шина полилинии совпадает с начальной вершиной.
       Контур перекрытия и контуры отверстий могут иметь любую форму.
       Функция отрисовки контура помещения или контура объекта носит вспо-
    могательный характер и предназначена для отрисовки контура перекрытия,
    контур которого совпадает с контуром помещения или контуром объекта.
    Функция отрисовывает контур помещения или контур объекта на текущем
    слое на уровне 0.
       Если контур перекрытия не совпадает с контуром помещения или конту-
    ром объекта, или функция отрисовки контура помещения или контура объек-
    та не может отрисовать требуемый контур, то контур перекрытия следует
    отрисовать самостоятельно командой отрисовки полилинии.
       Контуры отверстий в перекрытии также следует отрисовать командой
    отрисовки полилинии.

      19. Добавлена возможность выдавать выходные формы (спецификации и ве-
    домости) и вставлять штампы на английском языке. Для установки этого
    режима в Администраторе Проектов в меню "Установки" выберите в группе
    "Язык выдачи выходных документов" переключатель "Английский". При этом
    интерфейс всех функций МАЭСТРО остается русским.

      20. Расширены возможности команды DWGCONVERT (см. INSTCONV.WRI в под-
    каталоге MAESTRO\BONUS) Теперь она позволяет конвертировать текстовые
    данные чертежей не только между кодировками DOS и Windows. Добавлены
    следующие режимы перекодировки:
      a) Unicode (Latin1) -> Windows - перекодировка текстов чертежа,
    содержащего тексты в формате Unicode (Latin1) (т.е. содержащий символы
    кириллицы в виде кодов от \U+00C0 до \U+00FF) в стандартную Windows
    кодировку.
      б) Unicode (Cirillic) -> Windows - перекодировка текстов чертежа,
    содержащего тексты в формате Unicode (Cirillic) (т.е. содержащий
    символы кириллицы в виде кодов от \U+0400 до \U+0460) в стандартную
    Windows кодировку.
      в) Windows -> Unicode (Latin1) - перекодировка текстов чертежа,
    содержащего тексты в стандартной Windows кодировке в формат Unicode
    (Latin1) (т.е. содержащий символы кириллицы в виде кодов от \U+00C0 до
    \U+00FF).
      г) Windows -> Unicode (Cirillic) - перекодировка текстов чертежа,
    содержащего тексты в стандартной Windows кодировке в формат Unicode
    (Cirillic) (т.е. содержащий символы кириллицы в виде кодов от \U+0400
    до \U+0460).
       Коды Unicode (Latin1) появляются в  чертеже, если работа с ним начи-
    налась при установке "Региональные стандарты->Английский" (Regional
    Settings->English), а затем продолжалась при установке "Региональные
    стандарты->Русский" (Regional Settings->Russian). Коды Unicode (Cirillic)
    появляются в чертеже, если работа с ним начиналась при установке "Реги-
    ональные стандарты->Русский" (Regional Settings->Russian), а затем про-
    должалась при установке "Региональные стандарты->Английский" (Regional
    Settings->English). Только шрифты, поставляемые с МАЭСТРО (COMPLEX.SHX,
    CYRILLC.SHX, ISO.SHX, MONOTXT.SHX, RUSS.SHX, SIMPLEX.SHX, TXT.SHX), пра-
    вильно отображают символы кириллицы при обеих установках Региональных
    стандартов (Regional Settings), однако стандартные шрифты, входящие в
    поставку AutoCAD, правильно отображают символы кириллицы только при уста-
    новке "Региональные стандарты->Русский" (Regional Settings->Russian).
    Посмотреть или изменить текущее значение региональных установок Windows
    95/98/NT 4.0 можно в меню Пуск->Настройка->Панель управления->Язык и
    стандарты, вкладка "Региональные стандарты" (Start->Settings->Control
    Panel->Regional Settings, вкладка Regional Settings)

      21. Исправлено еще несколько обнаруженных ошибок.

----------------------------------------------------------------------------

       Обнаруженные ошибки (с dwg-файлами, желательно в сжатом виде, и
    комментариями), а также замечания и предложения по развитию пакета
    МАЭСТРО можно направлять по e-mail:

                         maestro@i.kiev.ua

----------------------------------------------------------------------------
