
          Перечень изменений в МАЭСТРО версии 4.2 (15.04.2001)
                по сравнению с версией 4.14 (15.04.2000)


  1. Пакет теперь комплектуется электронным ключом (заглушкой). Код
инсталляции при этом сохраняется. То есть, пакет будет устанавливаться и
работать также, как и в предыдущих версиях, но при этом еще должен быть
установлен электронный ключ.
  Может возникнуть вопрос: если пакет устанавливается по-прежнему с кодом
инсталляции, то зачем же тогда электронный ключ?
  Пользователь имеет право устанавливать копию пакета с данным электронным
ключом многократно, может установить пакет на несколько компьютеров.
Разумеется работать одновременно можно будет только на одном из них,
а именно на том, на котором будет установлен электронный ключ.
  Никаких специальных процедур удаления с сообщением кода удаления при
установке пакета на другой компьютер, как это было в предыдущих версиях,
не требуется. Пользователь всякий раз, когда ему это нужно, устанавливает
пакет на тот же или другой компьютер, получает код инсталляции, сообщает
этот код организации, у которой он приобрел пакет (без всяких объяснений),
получает ответ и может работать на этом компьютере.

  2. Реализована связь с Архитектурным Десктопом 2 (ADT2), которая состоит
в том, что все конструкторские модули ("Перемычки", "Перекрытия", "Ленточные
Фундаменты", "Свайные Фундаменты", "Сечения Фундаментов") могут работать
со стенами/проемами, созданными в ADT2. Другими словами, для выпуска
конструкторских чертежей в МАЭСТРО-К можно использовать архитектурные
чертежи, созданные в АДТ2.
  Со стенами/проемами, созданными в МАЭСТРО, все конструкторские модули
по-прежнему работают.
  Аналогичная связь для сантехнических модулей будет реализована вскоре
после выхода новой версии и будет выпущена в виде дополнения к пакету.
   В конце данного документа приведены замечания по совместной работе
ADT2 и Маэстро.

  3. Созданы панели инструментов.

  4. Расширены возможности Администратора Проектов МАЭСТРО:
   а) В меню "Проекты" добавлена возможность подключения существующего
проекта (функция "Подключи проект"). Небходимо задать его сокращенное и
полное наименование, как при создании нового проекта, а также задать или
указать (кнопка "Обзор...") место расположения каталога проекта на диске.
   б) В меню "Проекты" добавлена возможность отключения проекта без его
физического удаления с диска (функция "Отключи проект"). Отключение
проекта происходит только после подтверждения этой операции. При этом
каталог с проектом остается в неизменном виде, а информация об этом
проекте удаляется из справочника проектов.
   в) В меню "Чертежи" добавлена возможность восстановления чертежа
(функция "Восстанови чертеж"), аналогичная команде ВОССТАНОВИ (RECOVER)
Автокада. Ее следует применять, если стандартная функция "Открой чертеж"
приводит к сообщению об ошибках в чертеже и не позволяет продолжить
работу с ним.
   г) В меню "Чертежи" добавлена функция конвертации чертежа. Можно конвер-
тировать чертеж, как загруженный в редактор Автокада, так и без загрузки,
указав нужный dwg-файл на диске.

  5. Расширена возможность конвертации чертежей. Теперь эта функция
включена в ядро МАЭСТРО и не присутствует в BONUS'е. Используя команду
DWGCONVERT можно сконвертировать чертеж, загруженный в редактор Автокада,
а используя команду DWGCONVERTFILES можно сконвертировать сразу несколько
чертежей (например все чертежи из выбранного каталога), в том числе и не
загруженные в МАЭСТРО (т.е. по прямо на диске). Будьте осторожны
при конвертации файлов прямо на диске, так как эта команда необратима
(т.е. команда ОТМЕНИ (UNDO) не восстановит их в исходное состояние).

  6. Добавлена возможность работы с контекстным меню МАЭСТРО. На данный
момент контекстное меню реализовано только для конструкторских модулей,
а в остальных функциях нажатие правой (второй) кнопки мыши по прежнему
работает аналогично клавише ENTER на клавиатуре. Назначение или отмена
правой кнопки мыши для вызова контекстного меню МАЭСТРО реализовано в
Администраторе Проектов в меню Установки. В отличие от "чистого" Автокада
возможность работы с контекстным меню МАЭСТРО реализована как в версии
Автокада 2000, так и в Автокаде R14.

  7. Модифицирован комплекс "Интерьер". Полностью переделана База Интерь-
ера. Точнее, изменилась работа с Базой при ее модификации/пополнении, а
наполнение Базы не изменилось. Это была единственная База в пакете, кото-
рую можно было назвать устаревшей по сравнению со всеми остальными Базами.
Теперь она работает также, как и другие Базы пакета.
   По этой причине из пунктов меню по работе с Базой Интерьера: "Просмотр,
модификация Базы", "Создание (новой) Базы", "Сохранение/Восстановление
Базы" остался только первый из них.
   Добавление элементов интерьера в Базу производится указанием нового
элемента Рамкой на графическом экране Автокада. Разумеется, новый элемент
интерьера должен быть предварительно нарисован. При этом автоматически
создается и слайд. Слайд, если нужно, можно заменить (неоднократно) без
замены элемента интерьера (блока). Таким образом, можно добавить к слайду
поясняющие надписи, показать (условно) точку вставки блока, изменить точку
зрения на элемент интерьера и т.д.
   Вставка элементов интерьера из Базы теперь не делится на две отдельные
функции: вставка 2D-элементов и вставка 3D-элементов. Вставка элементов
интерьера выполняется одной функцией, а тип элемента интерьера (2D или 3D)
устанавливается и может изменяться по ходу работы.
   Замечания: если в чертеже имеются элементы интерьера (блоки), вставлен-
ные в чертеж с использованием старого комплекса "Интерьер", то имена этих
блоков отличаются от имен блоков, получаемых при вставке элементов интерь-
ера при работе с новым комплексом, и, кроме того, конвертация таких эле-
ментов (старых блоков) в новом комплексе не поддерживается.

   8. Изменения, описанные в данном пункте, появились в дополнении номер 2
к пакету МАЭСТРО версии 4.14.
   Доработан комплекс "Планы": добавлена отрисовка условных обозначений
окон и дверей.
   Условные обозначения окон в плане отрисовываются одним отрезком.
   Условные обозначения дверей в плане могут отрисовываться по разному,
в зависимости от установленного стиля. Стиль условных обозначений дверей
выбирается в диалоговом окне при отрисовке планов.
   Стили условных обозначений дверей для выбора предлагаются из Базы Условных
Обозначений Дверей. С пакетом поставляется одна База Условных Обозначений
Дверей, но может существовать несколько таких Баз. В этом случае выбор стиля
производится из любой Базы.
   Кратко о Базах Условных Обозначений Дверей и о стилях.
   Пользователь может создать свою Базу (или несколько своих Баз) и использо-
вать, таким образом, свои стили. В одной Базе можно создать несколько стилей
условных обозначений дверей.
   Стиль условных обозначений дверей в плане содержит четыре вида (варианта)
дверей: однопольная, двупольная с равными полами, двупольная с разными полами
и дополнительная. В Базе Условных Обозначений Дверей, поставляемой с пакетом,
4-й вид двери (дополнительная) отсутствует.
   Для модификации существующей Базы Условных Обозначений Дверей, а также для
создания новой Базы, следует выбрать пункт меню:
     "База ---> Модификация Баз ---> База Условный Обозначений Дверей".
   Новая База создается стандартным способом в диалоговом окне "Выбор Базы".
   База Условных Обозначений Дверей не имеет иерархической структуры, в отли-
чие от всех или почти всех Баз пакета. При выборе Базы сразу попадаем в диа-
логовое окно со списком стилей условных обозначений дверей. Кроме списка сти-
лей, окно содержит стандартные средства редактирования списка, а также четыре
слайда, соответствующих четырем видам дверей. При подсветке любой из строк
списка стилей в слайдах показываются условные обозначения для тех видов две-
рей, которые определены для данного стиля.
   Для создания нового стиля условных обозначений дверей в плане нужно доба-
вить в список стилей строку с наименованием нового стиля и включить условные
обозначения для разных видов дверей в соответствующие слайды.
   Cтрока с наименованием нового стиля добавляется в список строк стандартным
способом.
   Условные обозначения нужно предварительно нарисовать в чертеже. Удобнее
всего их рисовать на заготовке проема без четверти, то есть так, как это
изображено на слайдах.
   Для отрисовки условного обозначения можно использовать только такие при-
митивы: отрезки (LINE) и дуги (ARC). Отрисовывать условные обозначения можно
на любом слое.
   Для включения условного обозначения в слайд нужно нажать кнопку "Создай"
группы "Условное обозначение", затем указать нужный слайд. Далее, по запро-
сам программы, на графическом экране выбрать условное обозначение, показать
две угловые точки проема - точку навески и противоположную точку проема на
этой же стороне стены, указать с какой стороны расположена стена, то есть
направление к противоположной стороне стены, а также сообщить программе,
какую навеску (правую или левую) имеет указанное условное обозначение. Для
двупольной двери с равными полами навеска не запрашивается.

   9. Изменения, описанные в данном пункте, появились в дополнении номер 2
к пакету МАЭСТРО версии 4.14.
   Добавлен новый маленький комплекс "Редактирование условных обозначений
дверей" (в меню "Стены" ---> "Планы 3D-стен"). При выборе пункта меню "Редак-
тирование условных обозначений дверей" вызывается диалоговое окно - главное
меню, содержащее следующие функции редактирования:
     - Измени точку навески двери
     - Измени сторону открывания двери
     - Измени вид (вариант) двери
     - Измени стиль условных обозн.дверей
   Назначение этих функций следует из из названия. После завершения любой из
них снова вызывается главное меню.
   Для завершения следует выбрать пункт "Конец работы" (этот пункт не приве-
ден в списке функций редактирования) или нажать клавишу "Enter" или "Esc" или
нажать правую кнопку мыши.
   При изменении точки навески двери, стороны открывания двери, вида двери
(однопольная, двупольная с равными полами и т.д.) информация об этом сохра-
няется в исходном дверном проеме в 3D-стене. При повторной отрисовке планов
условное обозначение этой двери будет отрисовано с учетом сделанных правок.

  10. Исправлены обнаруженные ошибки.

----------------------------------------------------------------------------

              Замечания по совместной работе ADT2 и Маэстро


   1. При инсталляции Маэстро на ADT2 формируется профиль "MAESTRO",
содержащий станадартное меню Автокада и меню Маэстро, то есть точно
такое же меню, которое создается при инсталляции Маэстро на обычный
Автокад.

   2. При запуске Маэстро по иконке Маэстро появляется стандартное меню
Автокада с меню Маэстро (без меню ADT2).

   3. При запуске ADT2 по иконке ADT2 появляется обычное меню ADT2 без
меню Маэстро.

   4. Совместить меню ADT2 и меню Маэстро сложно, поскольку при каждой
загрузке меню ADT2 пункты меню Маэстро удаляются (это делает ADT2).
Может быть, в дальнейшем удастся их совместить, но пока лучше работать
с ними раздельно.

   5. Можно в обычном Автокаде (версия 2000), в частности и в Маэстро,
установленном на обычный Автокад (версия 2000), работать с чертежами,
созданными в ADT2. Для этого нужно только лишь инсталлировать пакет
Object Enabler 2.11 (может быть, можно использовать и другие версии,
но с данной версией работоспособность проверена). Этот пакет находится
на сайте Autodesk и распространяется бесплатно.
   Замечание: все конструкторские модули в этом случае работают точно
также, как и в пакете Маэстро, установленном на ADT2.

----------------------------------------------------------------------------

   Обнаруженные ошибки (с dwg-файлами, желательно в сжатом виде, и
комментариями), а также замечания и предложения по развитию пакета
МАЭСТРО можно направлять по e-mail:

       "maestro@i.kiev.ua" или "support@maestrogroup.com.ua"

----------------------------------------------------------------------------
