Дополнительные программы для ArchiCAD

Для системы ArchiCAD была создана масса крутых приложений, которые весьма существенно упрощают жизнь архитектору, дизайнеру, риэлтеру.

Дополнительные программы: PlayBack для Windows

PlayBack является сервисным приложением, позволяющим просматривать любую последовательность растровых неподвижных кадров (.BMS), созданных командой ArchiCAD.

Данное приложение также позволяет осуществлять преобразование файлов рисунков в формат последовательности растровых изображений. Управляющее окно программы содержит ряд кнопок, которые по своей форме напоминают кнопки Видеомагнитофона: начать показ, остановиться, перейти на последний кадр, перейти на первый кадр, показать следующий кадр, показать предыдущий кадр. Вы также можете установить скорость просмотра кадров и перейти на любой кадр.

Вы можете изменить размер окна, в котором воспроизводятся кадры.

Вы можете уменьшить воспроизводимую часть изображений, однако PlayBack не предоставляет возможность увеличивать или уменьшать размеры cамих изображений. Вы можете увеличить окно воспроизведения изображений до размеров экрана, нажав для этого кнопку максимизации. .

Дополнительные программы: FIXER

Эта программа восстанавливает так называемые ошибки в реквизитах. Это наиболее часто встречающиеся ошибки.

Под реквизитами в ArchiCAD подразумеваются: Слои, типы линий, образцы штриховки, цвет и толщина перьев, покрытия, определения городов, комбинации слоев и стандарты на размеры. Они сохраняются во всех файлах с расширениями .pln, .pla, .2dl, .bak, .mod, .prf, .pmk и .lay. Однако Fixer может восстановить файлы с расширениями .pln, .pla, .2dl, .bak, .pmk и .lay.

Всегда оказывается очень полезным проверить файлы на наличие испорченных реквизитов. Если у вас имеется файл с испорченными реквизитами и вы его откроете, то эти реквизиты попадут в ArchiCAD и затем во все вновь создаваемые файлы упомянутых выше типов. В связи с тем, что Fixer не восстанавливает файлы с расширениями .mod и .prf, при обнаружении с помощью Fixer испорченных файлов, следует удалить с диска все файлы этих двух типов.

Как использовать Fixer? Соберите все файлы, в которых вы хотите устранить ошибки, в один новый каталог. Скопируйте Fixer.exe в этот же каталог. Запустите Fixer. Он постарается устранить ошибки во всех файлах этого каталога.

Дополнительны" программы: Artlantis Render

Моделлер текстур, света и камеры. Самая мощная и наиболее простая программа для визуализации, позволяет редактировать настройки освещения, атмосферу, фон, местоположение камеры, изменять в режиме реального времени текстуры материалов с использованием метода drag and drop.

Анимация

Вам больше не нужно пользоваться специальными программами для анимации. Теперь все богатство текстур Artlantis Render доступно и при съемке видеороликов.

Artlantis Render дает вам в руки мощный и необычайно удобный инструмент для анимации. Вы с легкостью манипулируете геометрией траектории съемки, редактируете ключевые кадры, управляете характеристиками камеры и скоростью ее перемещения, включая эффекты ускорения или замедления дви-жения.

Вы можете создать множество траекторий и указать для каждой свои параметры съемки. В режиме реального времени можно произвести предварительный просмотр будущего ролика. Остается только нажать кнопку Произвести съемку.

Виртуальная реальность

Революционная технологий Виртуальной Реальности теперь доступна и для пользователей Artlantis Render. 360-градусная перспектива, фотореалистический рендеринг и возможность перемещаться в Виртуальном Пространстве, позволят вам совершить интерактивный визит в еще не построенное здание и произведут неизгладимое впечатление на ваших клиентов.

Созданную сцену Виртуальной Реальности вы можете сохранить в форматах QuickTimeVR или RealVR, специально предназначенных для распространения в Internet или издания на мультимедийных CD.

Визуальные эффекты

В Artlantis Render вы можете использовать в качестве фона готовые изображения, а для сцен Виртуальной Реальности и видеороликов предусмотрена возможность применить 3D-фон, который вы можете подготовить сами или использовать имеющиеся из богатой коллекции 2D и 3D-фонов, поставляемой на CD вместе с Artlantis Render.

Новые возможности появились и при работе с атмосферной средой. Вы можете достигнуть драматических визуальных эффектов, изменяя турбулентность воздуха и создавая клочья тумана или же облака.

Большее удобство работы

В дополнение к уже ставшим легендарным в среде профессионалов про-стоте и удобству работы в Artlantis Render, в новой версии введен ряд усовершенствований в интерфейс: увеличен размер окна предварительного просмотра, команды управления изображением в окнах редактирования камеры и источников света вынесены на экран в виде кнопок, а кроме одной статичной камеры, вы легко можете создать множество. Для каждой камеры можно задать свои параметры рендерйнга. Статичные камеры можно добавить в траектории съемки или в сцены виртуальной реальности, а любой кадр из анимации или сцены виртуальной реальности сохранить как статичную камеру.

Если вы запустили процесс окончательного рендеринга или съемки видеоролика, вы можете в любой момент прервать его и, когда пожелаете, снова возобновить. Artlantis Render сохранит уже созданную часть изображения или ролика.

Широкая совместимость

Artlantis Render поддерживает множество форматов импорта и экспорта. Помимо файлов Artlantis и DХР, вы можете импортировать модель в форматах FACT (Electric Image), IGES, RIB, 3D Studio, VRML, QuickDraw 3D. Среди выходных форматов PICT, TGA, BMP, JPEG, Quick TimeVR, RealVR, Quicktime, AVI.

Дополнительные программы: ArchlSlTE 5.5

Моделлер геоподосновы и дорог. Новый инструмент для работы с геоподосновой и моделирования реального ландшафта, трассировки дорог, создания строительных площадок, подпорных стен и подсчета баланса земляных работ (выемка, подсыпка).

Полученные модели можно просмотреть как горизонтали или контурные карты, а также сохранить как 3D-объекты ArchiCAD.

Дополнительные программы: Lightscape

Моделлер освещения. Превосходная система фотореалистической визуализации для генерирования характеристик освещенности 3D-моделей (источники искусственного и естественного освещения). Интерактивный просмотр освещенного пространства. ArchiCAD поставляется с расширением для сохранения данных в формате Lightscape.

Дополнительные программы: ZOOM

Моделлер элементов библиотек. Мощная и быстрая программа 3D-моделирования и рендеринга для архитектурного проектирования и презентаций. Идеален при создании оригинальных форм и сложных объектов GDL для ArchiCAD. Файлы ZOOM читаются непосредственно из ArchiCAD как объекты GDL.

Дополнительные программы: ArchiCAD for Team Work

ArchiCAD for TeamWork — принципиально новый метод для разделения работы архитекторов в едином процессе проектирования и совместного составления плана отдельного здания. ArchiCAD for TeamWork разработан для обеих операционных систем (Windows 95/NT и Macintosh) и доступен на русском языке. Программа ArchiCAD for TeamWork столь же проста, как ArchiCAD. Именно простота применения ArchiCAD освобождает архитектора от ощущения компьютерной зависимости и открывает ему широкие возможности для полноценного индивидуального творчества.

ArchiCAD for TeamWork позволяет многим архитекторам организовать эффективную интеллектуальную работу над одним и тем же проектом и достигать превосходных результатов производительности. ArchiCAD for TeamWork во многих отношениях отражает подобные функции разделения документов в современных операционных системах, но одновременно обеспечивает иерархичный доступ к проекту здания и объектным библиотекам. Это позволяет членам архитектурной команды автономно работать с отдельными частями или зонами одного и того же проекта и по команде главного архитектора бригады "сливать" свои разделы в картотеку мастер-проекта.

Для сетевой работы с ArchiCAD for TeamWork никакакой особой сети или программного обеспечения сервера не требуется. Необходимо использовать только обычные сетевые возможности самой операционной системы.

Работа в ArchiCAD for TeamWork основана на использовании высокоуровневого разделения файлов и сети, которая может быть и нейтральной и независимой по желанию пользователей. Чтобы минимизировать запросы и сообщения по сети и позволить членам бригады работать автономно, в ArchiCAD for TeamWork предусмотрено отключение от постоянной связи с мастер-проектом, записанным на компьютере главного архитектора бригады, что значительно снижает нагрузку через локальную офисную сеть. Это преимущество позволяет также обеспечивать взаимодействие проектировщиков через обширные региональные сети в регионах, такие как система WAN.

В ArchiCAD for TeamWork включена проверка прав доступа, подтверждение имени и пароля, а также возможность автоматического создания резервных копий проекта.

ArchiCAD for TeamWork на практике

Уже первый проект показывает стремительное увеличение производительности. Венгерская компания "CAD Studio" использовала ArchiCAD for TeamWork для реального проекта, выпустив его в предельно сжатые сроки. Команда из восьми архитекторов успешно выполнила проектную документацию 18-квартирного пригородного жилого комплекса площадью 2500 кв. м. На весь проект, начиная с подготовительных работ и заканчивая выводом на плоттер чертежей, потребовалась всего одна неделя.

ArchiCAD for TeamWork позволил бригаде из восьми архитекторов одновременно работать над одним 3D-проектом. Они могли бы работать над отдельными частями того же самого проекта независимо друг от друга, а затем объединить их в компьютере руководителя группы. Однако, это привело бы к существенному увеличению затраченного на всю работу времени и, в частности, на рутинную проверку состыкованных разделов и зон. Надежность и эффективность ArchiCAD for TeamWork позволила бригаде архитекторов подготовить столь сложный проект в невероятно сжатые сроки. По мнению г-на Панкотаи (Csaba Pankotai), руководителя проекта "никакое другое программное обеспечение, даже предыдущая версия ArchiCAD 5.0 не позволили бы выполнить крупномасштабный проект за столь короткий период времени.

Сила ArchiCAD for TeamWork заключается в гибкости, позволяющей подключать к работе неограниченное количество рабочих Трупп, значительно увеличивающих производительность и эффективность."