Внутренний растровый вывод на плоттер

PlotMaker поддерживает растровый вывод на некоторые модели плоттеров, поддерживающих язык HP-RTL (Hewlett Packard Raster Transfer Language).

Растровый вывод на плоттер требует намного больше памяти и результирующий файл вывода на плоттер может оказаться очень большим. Большая часть времени тратится на распределение памяти, которая связана с решением проблемы сглаживания и копирования растровых изображений. В течение этого времени даже курсор в форме песочных часов не вращается.

Если вы не можете выделить достаточно памяти для PlotMaker, уменьшите количество пикселов в рисунке. Размер растрового изображения не зависит от физического размера рисунка (который вы можете установить путем перемещения углового манипулятора рисунка), а зависит от количества пикселов (которое вы не можете изменить в PlotMaker). Такое изменение рисунка можно произвести только в том приложении, в котором рисунок был создан (или в приложении, совместимом с ним по формату данных).

Некоторые монохромные плоттеры не могут создавать полутоновые изображения из цветных. В этом случае, вы можете использовать PlotMaker для их "сглаживания", преобразовав в черно-белые рисунки с помощью выбора опции Черно-белое в диалоговом окне команды вывода на плоттер.