Рабочее место

В числе новых особенностей ArchiCAD 7.0 — измененные плавающие панели, для более удобного и быстрого доступа к существовавшим ранее и многочисленным новым функциям.

Инструментальная панель стала более компактной, а однородные по функции инструменты (окно/дверь, объект/ источник света, текст/выносная надпись, все инструменты образмеривания, линия-окружность/ сплайн-кривая и др.) объединены в группы и доступны пользователю через кнопки, всплывающие из одной иконки.

Координатное табло, Панель управления и Информационное табло содержат больше функций контроля и редактирования; часть из них ранее была доступна только через диалоговые окна или клавиатурные команды.

В соответствии с новой логикой построения интерфейса, в Координатном табло сосредоточены все функции контроля над положением курсора в проектном пространстве.

Помимо известных кнопок, здесь вы найдете новые кнопки Установка начала пользовательских координат; кнопки, включающие шаговые и конструктивные сетки привязки (ранее они были в Панели управления); к "прямым сеткам" добавлены столь необходимые "поворотные".

Кроме координат X, Y, А (угол), R (радиус/расстояние), в Координатное табло введена координата Z, которая отсчитывается от проектного нуля или пола текущего этажа. Здесь же размещена кнопка, включающая режим "гравитации", позволяющий размещаемым на плане элементам автоматически привязываться к поверхности перекрытий или крыш.

В седьмой версии вам все реже понадобится открывать диалоговые окна для редактирования текущих параметров инструментов. Основные опции текущего инструмента сосредоточены в Информационном табло, включая выбор штриховки и слоя, представленные в виде ниспадающих меню.

Инструменты и приспособления

- Толщина пера (устанавливается по выбору в миллиметрах или пунктах) и цвет покрытия теперь выводится в диалоге установки параметров.
- Имеется пиктограмма цепочки для связывания поверхностей (например, стен) при изменении сторон.
- Размер поля обозначения (ID) элемента увеличен с 8 до 15 символов.
- Очертания крыш и перекрытий могут быть видимыми на других этажах. При этом, они могут редактироваться на этажах выше.
- Окна и двери можно тиражировать, перемещать и изменять их размеры.
- Команды меню Редактор включают в себя команды разделения стены, закругления углов многоугольника, перемещения его сторон.

- Размерные числа, положение которых изменялось вручную, сохраняют свою позицию относительно размерной цепочки.
- Команды Скопировать/Вставить и другие команды меню Редактор применимы на разных этажах.
- Модули могут содержать многоэтажные фрагменты здания вместе со всеми их реквизитами.
- Операции Скопировать/Вставить поддерживают такие реквизиты как слои, цвета, покрытия, структура этажа, имеют четкую структуру и расширенный интерфейс.
- Независимое управление параметрами вывода на экран элементов различных типов.
- Возможности поиска и замены в любых текстовых окнах, таких как GDL-скрипты, Смета, Примечания и заметки.
- Возможность имитации текста для более быстрого вывода на экран.
- Размер текстового окна более не ограничивается 32000 сим- волами.

Панель управления

Существенно изменилась и Панель управления. Теперь это настоящий "чертежный комбайн", в котором вы найдете множество новых средств для быстрого и точного черчения и моделирования, включая простой и множественный offset (черчение параллельно выбранному контуру, с заданным количеством копий и шагом), кнопка Биссектор для построения биссектрис углов, создание специальных точек привязки, кнопка выбора варианта фиксации направления движения курсора и другие.

Кнопка Отключение группировки позволяет временно отключить режим объединения элементов в группу для индивидуального редактирования.

Кнопка Волшебная палочка представляет собой графический интерфейс операции, известной ранее как "пробел-щелчок", и позволяет преобразовывать один элемент или контур в любой другой (например, перекрытие в контур стен).

Новая кнопка Специальные точки привязки позволит одним щелчком разбить любую грань, линию или кривую на любое число равных частей. Каждая точка такой разбивки будет видна как засечка, и "интеллектуальный" курсор ArchiCAD будет чувствовать ее, и автоматически привязывать к ней новые элементы.

Иерархические команды в меню Редактор заменены на прямые команды для более быстрого осуществлений операций.

Все команды, создающие копии элементов, теперь доступны через стандартные клавиатурные операции (Alt или Option).

В основном меню введено новое понятие Инструменты (Tools).

В обоих меню пользователь найдет много новых команд: в том числе команды, управляющие группировкой/разгруппировкой, закрытием/открытием элементов, трансформацией элементов (Magik Wand, Explode), порядком наложения элементов друг на друга, масштабированием элементов, подрезкой и состыковкой элементов друг с другом, а также ряд новых специфических операций (Обновление зон, Создание корректоров).

Диалоговые окна инструментов

Изменены и диалоговые окна инструментов. Теперь в них можно раздельно настраивать разные группы атрибутов элементов, объединенных в три логические группы: 2D-параметры, 3D-параметры и параметры для сметы.

В числе других изменений интерфейса, следует упомянуть и появление специального окна для предварительного просмотра проекта, и новые дополнительные иконки на полосе прокрутки, облегчающие управление изображением.

Работа в 3D-пространстве

Одно из самых значительных нововведений в новой версии Archi-CAD — возможность прямого моделирования непосредственно в 3D-окне, как в аксонометрии, так и в перспективной проекции. Выбранные элементы можно редактировать графически, растягивая или перемещая их мышью, или же через диалоговые окна соответствующих инструментов. Новые конструктивные элементы также можно чертить или размещать в 3D-виде; при этом их вертикальные размеры могут задаваться графически (в том числе, с использованием точного числового ввода) или использовать значения по умолчанию.

В ArchiCAD 7.0 работа в 3D-окне очень удобна и может выполняться в каркасном, контурном или раскрашенном с тенями виде. Вы можете свободно вращать 3D-модель, приблизив курсор к краю 3D-окна, или просто щелкнуть мышью на стене, скате кровли или на любой другой поверхности, чтобы сделать 3D-проекцию перпендикулярной этой поверхности.

Режим быстрого просмотра

"Техника полупрозрачных изображений" (ghosting techniques) позволяет вести контроль даже в очень сложных пространствах.

Новая плавающая панель позволяет осуществлять навигацию в 3D-пространстве-простым переключением от аксонометрии к перспективе и контролем параметров камеры.

Все изменения, вносимые в 3D-виде, автоматически отражаются на плане, и наоборот.

Новые методы редактирования

В седьмой версии изменены существующие методы редактирования и добавлено множество новых.

Функции Группировка и Закрытие перешли в новую версию из ArchiCAD for TeamWork. Они позволяют объединить элементы для одновременного редактирования, а также защитить важные элементы от каких-либо изменений.

Распознать "сгруппированные" или "закрытые" элементы можно по характерной форме контрольных точек.

Область выбора элементов можно ограничить бегущей рамкой, которая теперь не исчезает при переключении на другой инструмент.

Новые команды Перенести на передний план и Переместить назад контролируют порядок, в котором элементы перекрывают друг друга, что очень важно при подготовке чертежей.

Новая функция Разбиение, применяемая ко всем конструктивным элементам, включая окна и двери, также необходима при работе над проектом. Она позволяет разбить конструктивные элементы на 2D-примити-вы и затем редактировать их с помощью инструментов 2D-черчения.

Если включить режим автогруппировки, то после разбиения 2D-примитивы будут объединены в логическую группу и будут выступать как единый объект.

Каждый тип линии в строительных элементах может легко редактироваться, и пользователю предоставлен полный контроль над чертежом. ArchiCAD 7.0 позволяет быстро создавать заказные образцы изображений для оформления чертежей и хранить их в библиотеке. Этот новый тип библиотечных элементов, называемых "корректоры" (pathes), включает в себя только 2D-информацию и может, как и другие библиотечные элементы, иметь настраиваемые параметры, менять свой вид, в зависимости от масштаба, и вноситься в калькуляцию. При размещении на плане, "корректоры" перекрывают все нижележащие элементы и идеально подходят для деталировочных чертежей.

Новая опция Изменение размера (масштабирование) позволяет пропорционально изменять размер одного или нескольких элементов одновременно, в том числе и по оси Z.

Усовершенствованная команда Тиражировать открывает новые возможности распределения на чертеже целых матриц элементов — например, создание сетки параллельно одной наклонной линии.

Кроме того, при Тиражировании с распределением появилась возможность указать предварительный шаг сдвига, после чего программа автоматически определяет количество элементов в указанном пространстве. В довершение к этому, команда тиражирования доступна и в 3D-окне.

Всплывающая панель, следующая за курсором, позволяет "на лету" редактировать выбранный многоугольник (перекрытие, крышу, трехмерную сетку, штриховку или зону). Она дополнена новыми опциями, позволяющими выполнять булевы операции над многоугольниками — операции сложения/вычитания выбранных многоугольников и даже прочерчивания новых фрагментов к уже существующим.

Подрезка под кровлю уже не ограничивается только операциями со стенами и колоннами: то же самое вы можете проделывать с плитой, окном, дверью и с любым Другим библиотечным элементом. Кроме того, стены могут быть "подрезаны" под кровлю самой сложной криволинейной формы, и ее контур автоматически отразится на силуэте стены.

Drag-and-Drop

В дополнение к перечисленным новым методам проектирования, ArchiCAD 7.0 поддерживает технологию "drag-and-drop". Это позволяет обеспечить простой захват и перетаскивание мышкой в ArchiCAD объектов или текстов из других программ, поддерживающих ту же технологию.

Усовершенствованные конструктивные элементы

Новые возможности моделирования в ArchiCAD 7.0 отражают дальнейшее развитие глобальной концепции Виртуального строительства, впервые разработанной Graphisoft более 16 лет назад. В первую очередь, необходимо отметить новые методы построения стен: они могут иметь не параллельные грани И иметь в плане произвольную форму, подобно фигурам, созданным Инструментом Штриховка . Стены с не параллельными гранями определяются заданием начальной и конечной толщины, а полигональные стены — подобно другим полигональным элементам (плита, кровля, штриховка). Полигональные стены легко состыковываются с другими типами стен, образуя произвольные выступы, пилястры, ниши и апсиды.

В Инструменте Колонна разработчики предусмотрели дополнительные чувствительные точки в середине ребра, облегчающие их привязку и размещение на плане, и ввели возможность редактирования их как многоугольников.

Совершенно новый Инструмент Трехмерная сетка позволяет легко создавать и редактировать сложные нерегулярные полигональные поверхности, которые можно использовать, например, при создании элементов мебели, криволинейных кровель или поверхности земли. Полигональная сетка редактируется с помощью всплывающей панели и подобно другим полигональным элементам может иметь отверстия.

В дополнение к стенам и перекрытиям, в кровлях можно использовать понятие многослойных конструкций. При построении разрезов, пересечения скатов кровли с другими многослойными конструкциями автоматически подчищаются.

Новые возможности 2D-инструментов

Три новые опции для черчения эллипсов в Инструменте Окружность логически завершают палитру 2D-форм ArchiCAD. Эллипс можно создать по точным значениям прямоугольника, или по его двум осям. Как и другие 2D-формы, эллипс может быть легко преобразован в 3D-элемент. При работе в разрезе, автоматически сгенерированном от плана, пользователь имеет возможность легко и быстро слить (объединить) идентичные штриховки, например, стен, расположенных на разных этажах.

При этом смежные грани стен сольются друг с другом, а пересечения стен и перекрытий будут представлены более точно и чисто.

Специальное диалоговое окно позволяет создавать необходимый тип векторной штриховки путем простого копирования фрагмента образ-ца с плана этажа.

Для более полного и точного отображения чертежной информации в окнах вертикальной проекции и 3D-видах введены дополнительные атрибуты для конструктивных элементов:

- задание отдельного пера для вертикальных и 3D-проекций;
- элементы библиотеки имеют атрибут штриховки для отобранных элементов, попавших в плоскость сечения (для раз-резов);
- любая штриховка может иметь и фоновый цвет (полупрозрачную заливку).

При работе с зонами применяется ряд новых команд из меню. Так, при смещении одной из стен помещения, зона автоматически определит и заполнит новый контур, а также пересчитает все параметры, относящиеся к этому помещению.

По выбору пользователя часть контура зоны может быть сделана статической — таким образом, старый контур защищается от изменений при возможных перемещениях стен.

Модернизация рабочего места

Несомненно, одним из наиболее значительных изменений в новом АrchiCAD является его завершенный и мощный API (Application Programming Interface), облегчающий написание дополнительных модулей для ArchiCAD, которые расширяют его возможности. Хотя основное число пользователей не начнут немедленно писать новые программы, они получат пользу от дюжины приложений, доступных уже сегодня или в ближайшей перспективе: например, для работы с геоподосновой и моделирования поверхности земли, особо качественного рендеринга, расчетов несущих конструкций, 3D-моделирования и др. Встроенный язык программирования GDL также улучшен новыми средствами, позволяющими создавать объекты более эффективно, чем когда-либо.

Расчеты и связь с внешними базами данных

В версии 7.0 предусмотрены расширенные возможности автоматической генерации строительных смет, спецификаций элементов и экспликаций помещений, а также более удобной настройки сметных характеристик элементов.

Значительно обновлено и расширено меню Расчеты, а ядром новой структуры данных становится новый тип библиотечных элементов Спецификация, который предназначен для хранения данных о производителе, ценах и других важных характеристиках элементов, изделий и материалов, использованных в проекте.

Для более удобного и динамичного отбора строительных данных в соответствии с требованиями заказчика, предусмотрена возможность делать ссылки из спецификаций на внешние базы данных, в том числе и на сервер производителя, превращая, таким образом, проект, выполненный в ArchiCAD 7.0, в часть глобальной системы данных.

Создаваемая ArchiCAD'oм единая база данных о строительных компонентах упрощает определение, поиск и обновление данных по всем элементам.

При генерации смет, спецификаций и экспликаций пользователь может использовать собственные шаблоны, созданные в соответствии с национальными стандартами, а все таблицы могут быть скопированы непосредственно в чертеж.

Коллективная работа и обмен данными

Помимо технологии Виртуального строительства, ArchiCAD 7.0 развивает предложенную в ArchiCAD for TeamWork концепцию Виртуального офиса.

Усовершенствованные средства для коллективной работы с простым и динамичным распределением прав доступа, позволяют любому числу проектировщиков работать над одним проектом одновременно, причем местонахождение участников проекта не имеет значения: они могут размещаться в соседних помещениях или же в разных точках Земли.

Периодически подключаясь в процессе работы к общему файлу через Internet или локальную сеть, участники проекта могут обновлять общую базу данных проекта, одновременно обновляя свой файл, связанный с общим проектом. За эту технологию коллективной работы компания Graphisoft в 1998 году была удостоена награды "За лучший программный продукт для рабочих групп", присуждаемой Software Publishers Association (USA), а также Европейского технологического приза.

Благодаря новой API-технологии, ArchiCAD 7.0 имеет расширенную трансляцию файлов DWG14, а также может хранить файлы ссылки Xrefs, если файлы AutoCAD экспортируются или импортируются. Транслятор DGN также предусмотрен в ArchiCAD 7.0.

Каждый пользователь ожидает, что для работы со всеми изменениями и дополнениями потребуется более мощный компьютер. Однако, требования к объему памяти (ОЗУ) остаются прежними, как и для предыдущей версии ArchiCAD, а новая структура 3D-данных может действительно занимать места в ОЗУ на 50% меньше.

Совместимость

ArchiCAD 7.0 реально представляет архитекторам инструменты и технологии, которые им необходимы для того, чтобы улучшать архитектуру, Эффективно разрабатывать строительную документацию и предлагать клиентам дополнительные услуги, связанные с использованием Виртуального строительства.

Также как профессия архитектора, ArchiCAD — это мультидисцип-линарная программа. Практически все, что делает архитектор во время работы, можно выполнить с помощью ArchiCAD, а многие специализированные приложения (базы данных, машиностроительные САПР, программы структурного анализа, моделирования земной поверхности и реалистичной визуализации) могут легко обмениваться данными с ArchiCAD через один из многих форматов данных.

Организованный Graphisoft, Alliance for Architects обеспечивает растущую базу программных продуктов, направленных на улучшение ArchiCAD в сторону моделирования земной поверхности и фотореалистическая визуализация.