ArchiCAD 6.5

Возможности ,

Круглые Колонны

- Кроме прямоугольных колонн появилась возможность использовать круглые.

Создание крыш и подрезка в 3D

Теперь вы можете создавать крыши непосредственно в 3D. Имеется возможность строить односкатные, многоскатные крыши, купола и своды. Подрезка под крыши также теперь возможна в окне 3D — подрезке подвергаются и новые объекты Балка. К тому же, появилась возможность при подрезке автоматически изменять высоту элементов или их расположение.

Гравитация и инструмент Сетка

Функция Гравитация, необходимая для расположения элементов на поверхности перекрытий и крыш, теперь применяется и к сетке. Кроме этого, при создании отверстий в сетке ArchiCAD предлагает несколько опций, регулирующих связь сетки с новыми точками.

Редактирование в 3D

Несколько команд редактирования и операции разделения, базирования и подрезки доступны в окне 3D. Элементы могут быть также выровнены по негоризонтальной плоскости при работе в 3D. Кроме этого, инструмент Волшебная Палочка также применяется в 3D.

3D Зоны

Инструмент Зоны теперь позволяет определять не только параметры на поэтажных планах, но и трехмерное пространство. Элементы внутри территории зоны могут быть по желанию либо включены, либо исключены из расчетов параметров зон. Элементы, лежащие на границе, могут быть обрезаны границами зоны, что позволяет вам создавать независимые пространства.

Улучшение Разрезов/фасадов

В параметры Разрезов/Фасадов были добавлены возможность включения/выключения векторной штриховки и возможность задавать положение Солнца. Линейные размеры и отметки высот, расположенные в окнах Разрезов/Фасадов, теперь полностью ассоциативны.

Функция Найти & Выбрать

Измененная в ArchiCAD 6.5 функция Найти & Выбрать позволяет вам осуществлять поиск элементов по заранее заданным критериям поиска.

Также имеется возможность поиска элементов, подобных выбранному.

Отображение этажей

ArchiCAD 6.5 может отображать элементы, расположенные на одном этаже, подложкой этажа, с которым вы работаете в данный момент. При этом можно привязываться к элементам подосновы, узнавать и копировать их параметры. Вы можете отображать элементы либо конкретного этажа, либо ниже/вышележащего.

Дополнительные Специальные Точки Позиционирования

При работе со Специальными Точками Позиционирования (середина, часть, процент или расстояние), теперь вы можете выбрать способ применения операции: либо ко всему объекту, либо к его части, расположенной между двумя точками. Если ранее операцию можно было применять только к прямым и дугам окружности, то теперь она используется и при работе с эллипсами и сплайнами.

Подрезка при пересечении

Появился новый тип курсора — ножницы, - который используется при подрезке элементов.

Инструмент Изображение

Возможность вставлять изображения в поэтажные планы или окна разрезов/фасадов была в ArchiCADH ранее. В версии 6.5 для этой цели появился дополнительный инструмент, который позволяет настраивать различные параметры вставляемого изображения.

Возможности при простановке размеров

Появилась возможность проставлять размеры дуг. Положение и текст размерной надписи могут изменяться. Отметки высот могут привязываться либо к нулевому уровню, либо к назначенному пользователем. Размеры уровней (Level Dimensions) можно использовать с функцией Гравитации, и они ассоциативны с перекрытиями, крышами и сетками.

Пользовательские ярлыки

В добавление к выносным надписям ArchiCAD 6.5 позволяет вам создавать графические ярлыки, которые сохраняются как библиотечные элементы и ассоциируются с объектами ArchiCAD

Сметы

Помощь при расчетах

Очень мощная функция составления смет, которая еще была включена в ArchiCAD, позволяет вам контролировать числовые данные, описание и даже графическую информацию о проекте.

Редактирование баз данных элементов в существенно упростилось, а диалог Format Wizard позволяет вам создать и изменить шаблоны смет.

Связь и совместная работа

Связь с модулями

Модули упрощают работу с повторяющимися структурами благодаря тому, что необходимо редактировать только один исходный файл, который несколько раз вставляется в проект. Все изменения, произошедшие в модуле, отображаются в проекте.

Удобство работы с файлами DXF-DWG

Обмен файлами с субподрядчиками и коллегами, использующими различные программные обеспечения, стал более качественным благодаря дополнительным опциям диалога конвертации DXF/DWG. К тому же, как ArchiCAD, так и PlotMaker теперь использует 255 Цветов пера для более простой связи с файлами AutoCAD.

Настройка

Внешние инструменты

. API (Application Programming Interface) компании Graphisoft позволяет создавать сторонним разработчикам дополнительные инструменты, расширяющие возможности ArchiCAD. На web-сайте компании www.graphisoft.com можно найти несколько примеров таких расширений ArchiCAD.

User Interface Script для библиотечных элементов

Любой библиотечный элемент может содержать ряд дополнительных настроек и параметров. User Interface Script позволяет вам группировать параметры элементов по тематике.

Рабочая среда и Клавишные команды меню

В меню настройки Рабочей среды было добавлено два новых пункта: Calculation Units и Zone, управляющие единицами измерения при расчетах и настройками зон. В PlotMaker, как и в ArchiCAD, появилась возможность задавать клавишные команды меню.