ArchiSITE

Программа моделирования топографии местности для ArchiCAD позволяет разместить Ваш проект в естественной окружающей среде. Создает реалистическое изображение спланированной местности с целью ее включения в проектируемое сооружение. Использует исходные геодезические данные для моделирования окружающей среды. Инструментальные средства ArchiSITE по редактированию горизонталей съемки позволяют изменять поверхность местности. Вы можете определять границы участка местности, наносить гребни, плато, склоны, дороги, пути и тропинки, производить планировку местности под сооружение, строить сечения. В любой момент Вы можете получить информацию о балансе грунта.

- Отличается простотой использования, которая хорошо знакома тысячам пользователей АrchiCAD.
- Позволяет получать трехмерное изображение местности.
- Имеет непосредственную связь с ArchiCAD, благодаря чему Вы можете оперативно редактировать объекты местности.
- Обладает простотой обмена данных между топографами, консультантами и строителями.
- ArchiSITE является незаменимым инструментальным средством современных архитекторов, стремящихся придать проектам более реалистичный вид.

Окружающий ландшафт в Вашем распоряжении

С помощью ArchiSITE можно дополнить проект ArchiCAD, включив в него ландшафт, дороги, тропинки, тротуары подпорные стенки и многое другое. ArchiSITE проста в использовании, благодаря современному интерфейсу, заимствованному от ArchiCAD, и может вызываться . непосредственно из ArchiCAD. Создаваемая модель местности сохраняется в виде библиотечного элемента ArchiCAD и становится составной частью Вашего проекта. В дальнейшем этот библиотечный элемент может редактироваться с использованием инструментальных средств ArchiCAD.

Первым шагом на пути планирования окружающей среды является построение модели местности на основании геодезических данных.

ArchiSITE является совместимым to всеми широко используемыми форматами данных, включая DXF, XYZ, GRD и PNT. ArchiSITE может работать с линиями горизонталей съемки, создавать трехмерные модели местности на основе исходных данных, воспроизводить трехмерное изображение местности под любым углом в виде каркасной 3D-сетки или 3D-гoризонталей.

Создается и изменяется модель местности с помощью развитых инструментальных средств ArchiSITE. Они позволяют:

- определить границы участка местности;
- получить и изменить высоту любой точки поверхности или горизонтали съемки;
- изменить модель местности путем редактирования формы горизонталей съемки;
- определить линии гребней (при этом задается область распространения изменений);
- определить плато, склоны, дороги, пути и тропинки, подпорные стенки, произвести планировку местности под здание;
- в любой момент времени получить информацию о балансе грунта.

Функциональные возможности

- Построение трехмерных поверхностей на основании геодезических данных.
- Создание модели местности в виде плана и трехмерного объекта.
- Воспроизведение местности в виде каркасной 3D-сетки, 3D-горизонталей или естественного трехмерного представления.
- Вращение модели местности в перспективной проекции.
- Непосредственное изменение поверхности путем добавления новых точек, изменения горизонталей съемки, нанесения линий гребней.
- Автоматический подсчет баланса грунта в процессе изменения поверхности.
- Планировка местности под здание.
- Создание склонов и подпорных стенок.
- Создание дорог и тропинок с автоматической настройкой их пересечений.
- Непосредственная связь с ArchiCAD; возможность обращения к ArchiSITE из инструментальной панели ArchiCAD, начиная с версии 5.0.
- Импорт данных в форматах DXF, XYZ, GRD и PNT, а также файлов рисунков формата TIFF,
- Экспорт модели местности в виде библиотечного элемента ArchiCAD.
- Работа в средах Windows 95, Windows NT и Power Macintosh.

Системные требования Windows

- Intel Pentium
- Windows NT или ХР

Macintosh

- Power Macintosh
- MacOS 7.5 или выше.
- Дисковод компакт-диска
- Рекомендуется 64 МБ оперативной памяти и 80 МБ памяти жесткого диска.

Библиотека People and More состоит из двухсот элементов, в число которых входят люди, животные, растения, деревья, различные средства передвижения, самолеты и грузовики.

Все они созданы по образу реально существующих объектов, расширяя существующую библиотеку ArchiCAD и оживляя проект.

Все части библиотеки выполнены в двоичном коде, ускоряющем процесс 3D-моделирования при работе в ArchiCAD.