Установка

Аппаратные требования ArchiCAD

Для платформы Windows 2000

- Процессор: минимально 80486 DX2; Intel Pentium — рекомендуется.
- Оперативная память: минимально 16 MB; 32 MB и более — рекомендуется.
- Жесткий диск: минимально 50 MB свободного дискового пространства перед установкой; 100 MB свободного пространства — рекомендуется.
- Видеоадаптер: минимально 256 цветов; 24 bit True Color — рекомендуется.
- Монитор: минимально 17-дюймовый монитор или более.
- Операционная система: Windows 2000.

Для платформы Windows XP

- Процессор: Intel Pentium — рекомендуется.
- Оперативная память: минимально 32 MB; 48 и более MB — рекомендуется.
- Жесткий диск: минимально 50 MB свободного дискового пространства перед установкой; 100 MB свободного дискового пространства — рекомендуется.
- Видеокарта: минимально 256 colors, 24 bit True Color — рекомендуется.
- Монитор: минимально 17-дюймовый монитор с высоким разрешением.
- Операционная система: Windows NT 3.5 или более поздняя Версия.

Apple Macintosh/Power Macintosh

- Процессор: Любой Apple Macintosh (680x0) с математическим сопроцессором; Power Macintosh — рекомендуется.
- Оперативная память: минимально 16 MB; 32 MB и более — рекомендуется для 680x0 Macintosh; минимально 24 MB; 40 MB и более — рекомендуется для Power Macintosh.
- Жесткий диск: минимально 40 MB свободного пространства перед установкой; 100 MB свободного пространства — рекомендуется.
- Монитор: минимально 17-дюймовый монитор; 19-23-дюймовый монитор — рекомендуется.
- Операционная система: Система 7.1 или выше.

Процесс установки

Установите ArchiCAD CD-ROM в дисковод CD. Появится небольшое диалоговое окно.

Нажмите кнопку Установить и следуйте дальнейшим указаниям установщика или запустите Добавить/Удалить программы в управляющей панели. После установки ArchiCAD не забудьте перезагрузить компьютер, в противном случае ключ защиты не будет работать должным образом.

Об электронном ключе защиты ArchiCAD

ArchiCAD, снабжен специальным электронным ключом производства фирмы Rainbow Technologies, модель SENTINEL SuperPro.

Этот электронный ключ предназначен для использования с 25-штырьковым параллельным портом Centronics вашего компьютера. Некоторые компьютеры, снабженные требуемым 25-штырьковым параллельным портом Centronics, используют процедуру работы с данным портом, не пригодную для электронного ключа ArchiCAD. Если это имеет место в вашем случае, вы можете дополнить компьютер специальной платой со вторым 25-штырьковым параллельным портом,

Рекомендуемый минимум для наиболее важных конфигурационных файлов

CONFIG.SYS

`DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS`

`DOS=HIGH`

`FIXES = 45`

`BUFFERS=30`

`STACKS=9,256`

`SHELL=C:\DOS\COMMAND. COM C:\DOS\ /e:1024 /p`

`devicepC: \WINDOWS\protiaan. dos /i: C: \WINDOWS`

`device=C:\WINDOWS\workgrp.sys`

`device=C:\WINDOWS\ne2000.dos`

`LASTDRIVE=N`

AUTOEXEC.BAT

`C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE b- a-`

`REM Для Windows for Workgroups 3.1:`

`C:\WINDOWS\net start`

`PATH C:\WINDOWS;C:\DOS;`

`SET TEMP=C:\WINOOWS\TEMP`

Что делать при аварийном завершении ArchiCAD

- Выйдите из Windows.
- Проведите проверку диска (CHKDSK) или сканирование диска (SCANDISK) В DOS.
- Перезапустите Windows.
- Удалите файл параметров ArchiCAD A04_550.PRF.
- Запустите ArchiCAD снова.

Куда помещать важные файлы программных утилит

Хотя программа GSETUP.EXE выставляет все необходимые вам параметры, полезно знать, как изменить имена или местоположение ваших каталогов системы ArchiCAD.

Файл ARCHICAD.INI содержит строку с именем пути DOS. Это имя пути всегда должно указывать каталог, где размещается ArchiCAD, а библиотеки PLOTWARE и DIGWARE должны быть помещены в тот же каталог. Файл параметров A04_550.PRF будет создан там же.

С другой стороны, файл APPLY.PVD, используемый для предварительных просмотров в диалогах Покрытия и Солнце, должен быть помещен в ваш рабочий каталог.

Вы можете установить местоположение вашего рабочего каталога в Диспетчере Программ системы Windows с помощью команды меню Параметры.

Если вы не используете несколько экземпляров программы ArchiCAD в сети, лучше всего будет записать все эти файлы в один и тот же каталог, и чтобы ArchiCAD.ini и рабочий каталог располагались в том же месте.