Дигитайзеры

Дигитайзеры — устройства для "сколки" чертежей, производятся многими зарубежными фирмами. Ввиду того, что эти устройства достаточно просты и надежны мы не будем рассматривать их очень подробно. Consistent Software поставляет дигитайзеры фирм Calcomp и Numonics. Основные характеристики дигитайзера — размер рабочего поля, разрешение и точность.

Calcomp DrawingBoard III

В серию DrawingBoard III входит 6 дигитайзеров с непрозрачной рабочей поверхностью форматов от А4 до А0+ и 3 дигитайзера, имеющие рабочую поверхность с подсветкой форматов от А1 до А0+. Дигитайзеры с непрозрачной рабочей поверхностью форматов А1, А0, А0+ имеют три исполнения с различными значениями точности ввода и разрешения. Дигитайзеры с подстветкой имеют только одно значение точности — 0.05 мм и разрешения — 100 линий на мм. Поверхность любого дигитайзера в серии одинаково гладкая, обеспечивающая легкое скольжение курсора.

DrawingBoard III предоставляет пользователю оптимальные условия для работы. Эргономичные оригинальные курсоры и удобные устройства ввода типа "перо" поставляются как с проводом, так и в беспроводном исполнении. Новый 16-ти кнопочный курсор с подсветкой разработан для особо точных версий дигитайзеров. В его комплект входят сменные линзы. С кнопками на курсорах и перьях можно связывать вызов макрофункций.

DrawingBoard III — инструмент, совмещающий в себе функции дигитайзера, графического планшета и мыши. Он обладает возможностью переходить из режима абсолютного задания координат в относительный и обратно непосредственно в процессе работы. С помощью функции "Экран на планшете" можно проецировать экран компьютера на поверхность дигитайзера в масштабе 1:1. Динамическое определение окон при работе с MS Windows предоставляет способ переходить непосредственно в то окно, которое требуется, независимо от их расположения на экране. Области на поверхности дигитайзера можно связать с определенными программами, и при переходе из одной области в другую связанная с ней программа будет выполняться в полноэкранном режиме. 18 программируемых макрокнопок в строке меню дигитайзера позволяют записывать часто повторяющиеся действия и команды.

Numonics AccuGrid и AccuGrid III

Широкоформатные дигитайзеры стандартной и повышенной точности (0,25 мм/0,125 мм); разрешение 0,0125 мм/2000 dpi. Дигитайзеры AccuGrid имеют три модификации: со стандартным полем, с прозрачным полем и с подсветкой рабочего поля. Дигитайзеры AccuGrid III имеют стандартное поле в ультратонком корпусе и поставляются с проводными и беспроводными курсорами (16-и и 4-х кнопочными) и перьями (2-х кнопочными).

Автоматизация в области архитектуры и проектирования интерьеров

Автоматизация в области архитектуры и проектирования интерьеров в последние годы развивается значительно активнее других областей использования САПР. Бюро ESG представляет САПР на базе графической системы AutoCAD. Цели проектирования (и, соответственно, задачи решаемые САПР) в этой области можно условно разделить на разработку концептуального дизайна и подготовку комплектов рабочей документации. Это деление достаточно условное, и почти все рассматриваемые системы ориентированы на решение обеих задач.

К системам, ориентированным на работу в области архитектуры и проектирования интерьеров, можно отнести:

- AutoCAD Architectural Desktop R2 (Autodesk Ink., США) — комплексное решение в архитектуре — от концептуального дизайна до рабочей документации,
- 3D Studio VIZ (Autodesk Ink., США) — концептуальный дизайн и создание презентационных материалов,
- АРКО PRO (АПИО-Центр, Москва) — отечественная система автоматизации в архитектуре,
- LCAD (ИНТЕРМЕХ, Минск) — автоматизация разработки технологических планировок цехов и производственных помещений.

Именно эти продукты рассмотрены в данном документе. Все системы, кроме 3D Studio VIZ, работают в среде AutoCAD 2000.

К системам общего назначения, которые могут быть использованы в САПР архитектуры и проектирования интерьеров, относятся:

- AutoCAD R14/2000 — базовая графическая система,
- AutoCAD MAP R3/2000 — может использоваться вместо
- AutoCAD R14/2000 для решения дополнительно к основным задачам, задач управления ресурсами и взаимодействия между многими чертежами и работой с БД,
- AutoCAD LT 98/2000 — упрощенная версия AutoCAD R14/2000 (отсутствуют трехмерная работа, средства программирования, работа с базами данных и т.п.), имеются библиотеки символов, используемые при создании планировок,
- AutoSketch — простой графический редактор, предназначен для пользователей, которым графическая система требуется эпизодически; имеются библиотеки символов, используемые при создании планировок,
- Autodesk View — программа просмотра файлов в различных форматах.

Все эти продукты рассмотрены в документе "Базовые продукты компании Autodesk".

Рекомендации по применению:

- 3D Studio VIZ — может использоваться на начальном этапе процесса проектирования, для проработки концептуальной модели проектируемого объекта и согласования с заказчиком. На конечном этапе 3D Studio VIZ может использоваться для подготовки презентационных материалов, видеороликов и т.п. Позволяет осуществлять динамический обмен трехмерной модели с AutoCAD и встраивание проектируемой модели в фотографии ландшафта и/или обстановки.
- AutoCAD Architectural Desktop R2 — может использоваться на всех этапах процесса проектирования. — от концептуального дизайна до рабочей документации. Рекомендуется для архитекторов, работающих с западными строителями или проектирующих очень сложные объекты.
- АРКО — недорогая САПР архитектурно-строительного проектирования и проектирования интерьеров, ориентированная на отечественные стандарты и содержащая базу данных по СНИП. Обеспечивает трехмерное моделирование объектов, подготовку рабочей документации, включая различные экспликации. Очень распространена среди небольших архитектурных мастерских Санкт-Петербурга.

Рекомендуется для архитекторов, работающих с отечественными строителями.

- LCAD — технологическое проектирование новых производственных цехов и участков, реорганизация существующего производства, а также получение справочной информации по установленному на производстве оборудованию. Рекомендуется архитекторам, работающим в отделах капитального строительства промышленных предприятий.
- AutoCAD R14/2000 — хочется отметить, что используя только AutoCAD (а именно AutoVision), можно создавать презен-тационные материалы для заказчиков.
- AutoCAD LT 98/2000 — рекомендуется для доработки (оформления) двумерной рабочей документации (при ее большом объеме) сотрудниками невысокой квалификации.

Технологические цепочки

- 3D Studio VIZ PT AutoCAD Architectural Desktop R2T AutoCAD LT 2000

Развитый концептуальный дизайн; разработка трехмерной модели; разработка рабочей документации (включая текстовую) по западным стандартам; доработка рабочей документации. Проектирование интерьеров.

Полная цепочка рекомендуется при больших объемах проектирования.

- 3D Studio VIZ РТ АРКО + AutoCAD R14/2000 Т AutoCAD LT98/2000

Развитый концептуальный дизайн; разработка трехмерной модели; разработка рабочей документации (включая текстовую) по отечественным стандартам; доработка рабочей документации. Проектирование интерьеров. Полная цепочка рекомендуется при больших объемах проектирования.