3D Studio VIZ

В пакет 3D Studio VIZ включены несколько CAD-функций, предоставляющих пользователям средства проектирования и возможность комбинировать их со средствами моделирования и визуализации 3D Studio VIZ:

- Для совместного использования AutoCAD 2000 и 3D Studio VIZ средство автоматической привязки AutoSnaps включено в пакет 3D. Studio VIZ.
- Средства 2D-проектирования.

Такие функции 3D Studio VIZ, как Обрезка/Удлинение, Фаска/Скругление предоставляют дизайнерам интерактивный режим работы c возможностью просмотра результатов в реальном времени с большей скоростью и точностью. Расширение команды Outline позволяет параметризовать 2D-линии по ширине при создании стен или перегородок.

- Средство Размещение, обеспечивающее создание регулярных структур — серий колонн, осветительных столбов, стоек перил и т.п.
- Некоторые наиболее употребляемые команды AutoCAD эмулируются в 3D Studio VIZ с помощью специального языка сценариев.
- Средство создания сечений.

Эта функция предоставляет пользователям возможность проектирования 3D-объектов и просмотра в любой момент различных геометрических сечений объектов в сцене. Полученное 2D-сечение может быть использовано в дальнейшем в процессе моделирования или экспортировано в AutoCAD в виде 2D-чертежа.

Функция привязки камеры

Многие дизайнерские проекты приобретают большую реалистичность на фотографическом фоне. Функция Camera Matching настраивает фотографические параметры и параметры созданной модели автоматически, для чего необходимо задать лишь соответствие между физическими координатами нескольких точек на фотографии и модели. Функция настраивает параметры перспективы, просчитывает установки объектива, положение и ориентацию камеры, реализующей созданную картину, и помещает новую камеру с новыми установками в сцену.

MAXscript — средство создание сценариев

Язык сценариев 3D Studio MAX — MAXscript, теперь доступен и в 3D Studio VIZ. В качестве примера предлагаются сценарий для эмуляции наиболее популярных команд AutoCAD, сценарий "Помощник по Анимации" ("Walkthrough Assistant"), который предоставляет пользователям метод ускоренного создания анимационных проходов по сценам. После того, как анимационный проход определен, все общие функции управлений, необходимые пользователю (посмотреть налево/направо/вверх/вниз, изменить высоту точки наблюдения, заменить объектив, закрасить контур, и т.п.), находятся в диалоговом окне. Кроме того, в поставку входит сценарий "Follow Path" и "Enviroment Generator", который позволяет быстро настроить установки неба, освещения, атмосферные изменения, и т.п.

С помощью 3D Studio VIZ архитекторы и инженеры-строители могут создавать свои проекты на фоне фотографии участка местности, отведенного под строительство; дизайнеры интерьеров могут разместить мебель и другие компоненты на фоне фотографии общего интерьера помещения; промышленные дизайнеры могут просматривать и манипулировать своими моделями в реальной обстановке. Для сложных объектов интерес представляет создание анимационного ролика, позволяющего провести "экскурсию" по спроектированному интерьеру, коттеджу и т.п. AutoCAD Architectural Desktop R2 — пакет для сквозного архитектурного проектирования.

С июля 1999 г. началась поставка нового продукта AutoCAD Architectural Desktop R2, оптимизированного для проектирования зданий. Это архитектурное программное обеспечение включает все функциональные возможности AutoCAD 2000 плюс разумные объекты АЕС, процедуры для аннотаций, а также средства концептуального трехмерного объемного моделирования, которые поддерживают сквозной процесс архитектурного проектирования.

Эта новая версия расширяет функциональность черчения и проектирования AutoCAD 2000 новыми специализированными функциями, созданными для удовлетворения потребностей архитекторов, инженеров и специалистов других строительных специальностей. Будучи одним из продуктов Autodesk в рамках концепции Design 2000, AutoCAD Architectural Desktop R2 предлагает более 50 усовершенствований к первой версии, значительно повышая производительность архитекторов и возможности проектирования, таким образом, помогая сократить себестоимость проектирования и более быстрое завершение проектов. AutoCAD Architectural Desktop R2 — это первое коммерчески доступное решение САПР, поддерживающее стандарт обмена проектными данными в области архитектуры IFC1.5.1.

Программный модуль АЕС Object Enabler 2.0 совместим с продуктами, базирующимися на платформе AutoCAD 2000, включая AutoCAD 2000, AutoCAD Map 2000, Volo View Express и 3D Studio VIZ, а также Autodesk Mechanical Desktop R4 и AutoCAD Land Development Desktop R2, как только эти программные продукты будут доступны. Это бесплатное программное обеспечение позволяет сотрудникам в проектных коллективах, использующих программное обеспечение на платформе AutoCAD, применять разумные объекты АЕС, созданные в AutoCAD Architectural Desktop. Программа АЕС Object Enabler доступна на Web -странице www.autodesk.com/aecobjec.ten, а также поставляется, как часть пакета AutoCAD Architectural Desktop.

В новой версии ускорено размещение объектов на архитектурных чертежах, упрощено редактирование элементов проекта, раздельная и одновременная работа в двух- и трехмерных пространствах.

Кроме того, введены новые функции:

- Объекты AutoCAD, представляющие части реального здания, такие, как двери, стены, лестницы и пролеты упрощают размещение элементов на чертеже и редактирование архитектурных элементов.
- Объекты АЕС тесно интегрированы с новыми функциями в AutoCAD 2000.
- Расширение AutoCAD, позволяющее разумно взаимодействовать и отображать множество типов планов, объединяя возможности двумерной строительно-конструкторской документации с трехмерным моделированием.

Архитектурный пользовательский интерфейс

Функции организованы в соответствии со стадиями строительного проекта:

- Концептуальный дизайн.
- Рабочий проект.
- Рабочая документация.

Базируясь на платформе AutoCAD 2000, AutoCAD Architectural Desktop R2 тесно интегрирован с AutoCAD 2000. Архитектурные объекты автоматически подстраиваются для правильного показа при размещении их в проекте, автоматически приходя в соответствие с типом вида целевого чертежа. Окно свойств дает возможность архитекторам менять проектные решения, такие как стили стен или ширину дверей, не покидая проектной среды.

Специализированные процедуры АЕС

Процедуры оптимизированы для оформления архитектурной документации.

- Программное обеспечение предлагает пользователю работать с шаблонами, блоками, стилями и процедурами аннотирования, которые требуются проектировщику.
- Эти инструменты расширяют функции центра управления AutoCAD Design Center благодаря автоматическому разделению слоев и процедурам документирования рабочих проектов.

Архитектурные графики и метки

Пользователь может развивать, обмениваться и документировать информацию об объектах АЕС.

- Присоединять данные к любому объекту и отображать эти данные в метках, графиках и внешних базах данных.
- Метки и графики автоматически обновляются при изменении пользовательских объектов.
- Метки и графики упрощают оценку и составление смет и спецификаций проектов.

Инструменты концептуального объемного моделирования

Пользователь может разрабатывать трехмерные модели уже на ранних стадиях выполнения проекта.

- Для быстрого создания сложных трехмерных моделей рекомендуется использовать "растягивающиеся" объемные элементы "grip-and-stretch".
- Для использования в последующих стадиях проекта рекомендуется создавать планы этажей, сечения и объемные модели.
- Целесообразно разрезать модели на этажи и конвертировать их из/в пространства со стенами, сохраняя все ценные наработки ранних стадий проекта на этапе детальной проработки проекта.

Адаптация и среда разработки

Продукт AutoCAD Architectural Desktop дополняет интерфейс AutoCAD 2000 ActiveX специфическим архитектурным модельным интерфейсом ActiveX Object Model Interface (OMI), поставляемым в каждой коробке продукта. Используя этот интерфейс OMI, клиенты и разработчики могут создавать запросы и модифицировать архитектурные модели внутри AutoCAD Architectural Desktop или по сети. Это может быть осуществлено благодаря встроенным инструментам программирования VBA и VLISP, или любому языку, поддерживающему ActiveX, включая Java, C++ и др.

Доступное отдельно, АЕС Object Modeling Framework (OMF) специализированное расширение среды разработки ObjectARX™ позволяет разработчикам программного обеспечения расширять и интегрировать AutoCAD Architectural Desktop. Результирующее новое поколение приложений, построенных на технологии OMF, будет обладать полноценными проектными возможностями и позволять совместное использование файлов и полную взаимную работоспособность приложений в широком спектре архитектурно-строительных дисциплин.

Встроенные инструменты Web

Программа AutoCAD Architectural Desktop поддерживает ряд инструментов для коммуникации от Autodesk, включая линию продуктов Volo. Пользователи могут открывать чертежи, стили, содержимое файлов и приложения из любого места на сети или через Web. Пользователи также могут привязывать гиперссылки к любому объекту, соединяя чертежи и спецификации между разными подразделениями в организации. Используя недавно выпущенный инструмент просмотра Volo View Express и прикладной модуль АЕС Object Enabler, клиенты могут показывать двумерные и трехмерные виды моделей AutoCAD Architectural Desktop внутри броузера Web. Пользователи могут создавать оптимизированные для Web файлы в формате DWF, а также "электронные распечатки" ePlots.

Требования к системе: Intel Pentium или Pentium II Processor, 64Мб RAM, CD ROM, устройство указания, монитор с разрешением 800x600 или лучше.

AutoCAD Architectural Desktop R2 рекомендуется использовать для сквозного архитектурного проектирования зданий.

Система АРКО работает в режимах двухмерного и трехмерного моделирования; создает чертежи на стадиях проектирования: ТЭР, ПРОЕКТ, РАБОЧИЙ ПРОЕКТ; позволяет работать с неограниченным числом этажей, использовать существующие этажи в качестве прототипа для создания новых, включает механизмы навигации по чертежам проекта, формирует оси и маркирует их; вычерчивает прямолинейные и криволинейные стены, различные типы колонн, вставляет двери, окна, проемы, формирует 2D- или 3D-лестницы; маркирует помещения; вводит информацию об отделке, площадях, типах полов, наименованиях помещений, отверстиях для инженерных коммуникаций, перемычках и др.; формирует ведомости и спецификации, используемые архитекторами и конструкторами.

АРКО также позволяет рассчитывать основные показатели по объекту - общую площадь, площадь застройки, строительный объем и др., позволяет получить изображения фасадов, разрезов, аксонометрий, перспектив, развертки по стенам, интерьеров с любых точек зрения; содержит внешние программы для создания и обслуживания баз данных, ведения параметрических таблиц, формирования библиотек пользовательских блоков; программы, позволяющие отбирать изделия и элементы для использования в конкретном проекте и помещать в меню AutoCAD.

Новая версия АРКО-96/97 полностью интегрирована в среду Windows NT/95, функционирует на базе AutoCAD R13/R14 и позволяет:

- формировать прямолинейные и криволинейные стены переменной высоты и уровня;
- работать с дверьми, окнами, проемами и лестницами сложной формы;
- работать с эркерами, витражами, аркадами;
- формировать тянутые профили любой формы по любому маршруту в пространстве для создания карнизов, оконных рам, перил и ограждений, плинтусов, металлических конст-рукций, трубопроводов и многого другого.

Б отличие от версии 3.2, APKO-V4.0/96/97 обеспечивает трехмерное моделирование архитектурных объектов высокой сложности. В первую очередь, это достигается различными методами использования тянутых профилей и работой со сложными проемами.

В APKO-V4.0/96/97 добавлен раздел по дизайну интерьеров, добавлены библиотеки объемной мебели различного назначения, элементы сантехники, светильники и растения. Обеспечена возможность закладывать в библиотеки не только геометрические конфигурации мебели и фурнитуры, но и особенности фактуры и расцветки, подготовленные для дальнейшей обработки AutoVISION.

APKO-V4.0/96/97 может работать в сети, совместима с AutoCAD R12/13/14 для DOS/95/NT и AutoVISION.

Новая редакция АРКО-97 дополняется новыми разделами и делает несколько шагов к интеграции с пакетами независимых отечественных разработчиков.

- Анимация в АРКО 97 — новый раздел, который позволяет готовить анимационные ролики, пользуясь исключительно AutoCAD R14 и не прибегая к помощи специализированных программ, таких как 3D STUDIO, 3D STUDIO MAX, 3D STUDIO VIZ и др. В АРКО легко задать путь движения камеры, тип направления ее взгляда, количество кадров. Далее просчитывается тонированное изображение для каждого кадра. Остается лишь "склеить" полученные кадры в один FLC- или AVI-файл
- Включение в систему раздела проектирования фундаментов-- ФУНДАМЕНТЫ 2.0.
- Интеграция с пакетом программ для дизайнеров и поставщиков мебели различного назначения — МЕБЕЛЬ 2.0. АРКО и МЕБЕЛЬ пользуются единой базой данных объемных элементов, которая охватывает около десяти конкретных итальянских каталогов мебели, и предоставляет средства для подключения любой существующей библиотеки блоков к системе. Пакет автоматически составляет спецификации установленной мебели, выдает ее стоимость, позволяет легко и быстро менять на чертежах одни элементы на другие. Система развивается, и в настоящее время ведется работа по более тесной связи отделок и материалов мебели с библиотеками материалов AutoCAD R14.

АРКО 97/97PRO R2.0 полностью совместима с AutoCAD 2000 и поддерживает режим одновременной работы с несколькими моделями и чертежам. Функционально на данный момент новая реализация почти полностью идентична АРКО 97/97PRO R1.0

ФУНДАМЕНТЫ 2.0 для АРКО 97

Раздел существует как часть системы архитектурного и строительного проектирования АРКО 97. Может поставляться как в составе комплекса АРКО 97 PRO, так и отдельно для установки на существующие инсталляции АРКО 97. Раздел ФУНДАМЕНТЫ 2.0 предназначен для подготовки чертежей и схем расположения практически всех типов фундаментов на свайном и естественном основаниях, включая расчет основания по деформациям для ленточных, сплошных и прерывистых фундаментов. Основные возможности системы:

- Помогает спроектировать, рассчитать и начертить схемы расположения столбовых и ленточных фундаментов на есте-ственном и свайном основаниях, схемы расположения свай, раскладку рандбалок и развертки стен подвалов из сборных железобетонных блоков.
- Автоматически формирует полный комплект спецификаций к схемам расположения.
- Позволяет вычерчивать опалубочные габариты столбовых и свайных фундаментов, схемы расположения свай в отдельных кустах, в прямоугольных и круглых полях, в ленточных ростверках линейного и кругового очертаний с шахматной или рядовой расстановкой свай.
- Автоматически производит простановку размеров, маркировку сборных элементов, нумерацию свай и их визуальную индикацию.
- Выполняет раскладку фундаментных блоков в развертках стен и плит ленточных фундаментов на схеме расположения. Алгоритм минимизации объема монолитных заделок не допускает неоправданного расхода бетона.

В распоряжении инженера имеется удобный сервисный аппарат, позволяющий легко добиваться оптимальных решений при расстановке свай в ленточных ростверках, при раскладке блоков, плит и рандбалок. При размещении перемычек на развертках стен контролируется достаточность длины их опирания на стену. Обширная элементная база, содержащая информацию по сборным конструкциям: сваям, фундаментным блокам и плитам, перемычкам и рандбалкам, открыта для доступа и проста в обслуживании. ФУНДАМЕНТЫ 2.0 — постоянно развивающаяся система, в разработке находятся программы расчета столбовых фундаментов на естественном основании и проектирование сети дождевой канализации.

Основные достоинства АРКО — ориентация на российские стандарты, расширяемые пользователем библиотеки и относительная дешевизна.