Установки для черчения

В диалоговом окне Планировка и размер нажмите на кнопку Установки для черчения. Вы сразу же окажитесь в диалоге, с помощью опций которого можно выбрать тип устройства вывода, а также настроить другие опции.

Диалоговое окно Установки для черчения содержит в себе все возможные установки для того или иного плоттера. Если вам необходимо подготовить проект для иного устройства вывода, просто настройте соответствующие параметры.

Ниже приводятся некоторые рекомендации по настройке установок для черчения.

- Выберите порт, к которому подключен ваш плоттер.
- Из раскрывающегося списка выберите производителя вашего плоттера, а также тип самого плоттера.
- Установите размер листа, который использует плоттер. Помните, что некоторые плоттеры снабжены DIP-переключателями для установки таких же параметров.
- Проверьте размер бумаги, который вы установили для данного плоттера. Помните, что доступная область черчения является немного меньшей, чем действительный лист бумаги.
- Нажмите на кнопку Перья и медиа только в том случае, если вы хотите вывести ваш проект на плоттер, который использует при печати перьевые слоты.

Если вы используете растровый плоттер, вам все эти установки не нужны.

Совет

> Вы можете сохранить раскладку вашего проекта для конкретного плоттера в виде файла, а затем распечатать этот файл на соответствующем плоттере, просто напрямую через порт загрузив в него этот файл. Для этого войдите в меню Файл и выберите команду Сохранить как...