000004.

## 3. Выполнение программного обеспечения.

3.1. ПМО УЧПУ записано в ППЗУ и специальной загрузки не требует. При включении питания УЧПУ происходит запуск ПМО. На экране дисплея в течении 10 секунд индицируется номер редакции и изменения ПМО. По истечении 10 секунд индицируется таблица состояния абсолютного положения и рассогласования по координатам станка, устанавливается режим "Преднабор".

3.2. Сообщения об обнаруженных неисправностях УЧПУ и сбоях станка высвечиваются на экране дисплея. Тексты сообщений оператору приведены в разделе 5. "Сообщения оператору" настоящего документа.