000016.

## 4.3.1.7. Ввод констант станка.

Этот подрежим вызывается последовательным нажатием клавиш "C", "Пуск", после чего на экране появляется соответствующая индикация Рис. 11.

В УЧПУ предусмотрено использование 299 констант с номерами 1 - 299, их величины индицируются на 23 страницах по 13 строк в каждой.

Константами станка могут быть числа с различной размерностью и безразмерные величины, поэтому ввод числовых значений констант осуществляется без десятичной точки.

Допустимые величины констант лежат в пределах:
минус 9999999 - плюс 9999999.

Величины констант доступны программисту через системные параметры, начиная с &3001, который соответствует N0001 в таблице величин констант.

Приведённые в Таблице 5 константы имеют фиксированный смысл и вводятся в микронах.

Продолжение таблицы 5.

Если величины констант известны, то их можно ввести с помощью команд, описанных в П. 4.3.1.2.

Кроме этого, можно использовать команды, приведённые в Таблице 4, например, при определении смещения абсолютного нуля станка.