000026.

## 4.5. Режим "Поиск".

Данный режим обязательно должен предшествовать любому из режимов "Автоматический" и "Полуавтоматический" и вызывается нажатием клавиши . При этом на экране появляется индикация показанная на Рисунке 20.

Основное пространство экрана занимает индикация справочника управляющих программ. Справочник представляет собой список номеров УП, имеющихся в памяти УЧПУ. Хотя программы располагаются в памяти в порядке ввода, справочник формируется в порядке возрастания номеров.

В памяти УЧПУ одновременно может находиться 100 программ и подпрограмм с номерами 0 - 99.

Для работы в режиме "Поиск" предусмотрены команды, показанные в Таблице 8.

Режим "Поиск" позволяет выполнить поиск программы, подпрограммы и кадра, как в памяти УЧПУ, так и на перфоленте.

Эти подрежимы задаются командами "IU", "IL" и описаны ниже.

При задании подрежима поиска название команды переходит в командную строку.

Номер программы или кадра, заданные для поиска также переходят в командную строку и становятся объектом поиска.

Примечание:

Перед выполнением поиска переключатель "Программа/наладка" на пульте станка нужно установить в положение "Программа".